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投标邀请

湖南中泰项目管理有限公司采购代理机构受南岳区智慧旅游数据中心的委托，对南岳区“智算中心”二期项目建设（采购编号：NY[2024]-C012、委托代理编号：HNZT-2024ZF136）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
采购项目内容与数量：
分 包：

	包名
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	1
	  29000000
	 29000000
	 73000


包详情：
	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量

	1
	C16990000-其他信息技术服务
	基础设施运营服务
	详见招标文件
	3年


采购项目需要落实的政府采购政策：
1、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、预留采购份额：1)非专门面向中小企业。

2)非专门面向小微企业。
二、投标人资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
5、联合体投标。本次招标是否接受联合体投标（□是，☑否） 
三、获取招标文件及投标报名：
1、获取公开招标文件的时间（报名时间）：从2024年6月24日起至2024年7月1日止；
2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理CA认证后，在衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上下载招标文件，否则视同无效投标。网上下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：4009980000，热线服务时间为工作日上午9:00时到12:00时，下午14:00时到17:00时。
3、投标人参与本项目的投标事宜,须办理至少以下数字证书：
（1）投标单位数字证书(电子印章)；

（2）法定代表人数字证书(含电子签名或电子印章)；

（3）被授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人，无需办理)。
具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书（含电子印章）有关业务流程或电话咨询手机CA互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南CA(0734--8846535)。
投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在“获取招标文件”之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。联系人蒋晓峰，联系电话18175885050。
四、开标时间与地点：
1、开标时间（上传电子投标文件截止时间）：2024年7月15日9时；
2、开标地点：衡阳市公共资源交易中心（详见电子显示屏）。
3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”—“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起20分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第26条。
五、采购项目联系人姓名和电话：
采购人名称：南岳区智慧旅游数据中心.
地    址：衡阳市南岳区祝融南路53号.

联系人：聂先生.

电    话：13875758038.

六、采购代理机构联系方式：
采购代理机构名称：湖南中泰项目管理有限公司. 

地    址：衡阳市白云路14号明星花苑二单元221室.

联系人：蒋晓峰.

电    话：18175885050.

第二章  招标文件前附表
	名称 
	内容规定 

	一、说明

	联合体投标 
	□接受☑不接受

	采购进口产品 
	□是☑否

	二、招标文件

	实质性条款响应
	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	一般条款允许偏离的

最高项数 
	一般商务和技术服务条款偏离项数之和≥20项将导致无效投标。 

	条款数（最高项数）的统计方法 
	凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数

	三、投标文件的编制

	投标报价
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为无效投标。
4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

	备选方案 
	□接受☑不接受

	投标人的资格证明文件
	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 

1、未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的； 

2、资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。 

	投标保证金
	项目免收投标保证金

	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	投标文件份数
	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。

/

	四、投标文件的递交

	电子投标文件的提交
	网络传输递交：投标人应在递交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输递交至“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）—投标人登录—响应文件上传模块”。逾期递交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。

	五、开标、评标

	投标人电子投标文件解密方式
	投标人使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

	投标人解密电子投标文件时限
	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起20分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

	电子唱标
	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。

	评标因素和标准 
	（提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列） 

	权值 
	（说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表） 

	无效投标的规定
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	废标的规定 
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 

	投标文件修正
	投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。

	推荐的中标候选人数量 
	按评标委员会推荐顺序确定前3名（详见第六章）

	政府采购优惠政策
	扶持中小企业
	行业类别如下：

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	
	
	□本项目中第/包（所属行业/）专门面向中小企业采购

□本项目中第/包（所属行业/）专门面向小微企业采购。

	
	
	☑非专门面向中小企业采购（本项目采购需求对应的服务商所属行业（十五）租赁和商务服务业。服务承接商如为小微企业，投标文件中必需按招标文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑。）：小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	
	残疾人福利性单位、监狱企业
	非专门面向残疾人福利单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位，投标文件中必需按招标文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑如为监狱企业需按要求提供证明材料）：残疾人福利性单位、监狱企业生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	多处获得政府采购政策优惠的计算方法 
	残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	七、合同签订

	履约担保 
	□需要
☑不需要

	八、其他规定

	信用记录
	1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。

2、查询网站为“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网。

3、甄别确认时间为：开标时间（投标截止时间）后至评标结束。

	采购代理服务费 
	按委托代理协议由采购人支付代理服务费。

	网上开标说明
	1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场（试运行阶段，请投标人按第一章要求自带电脑至中心开标室）。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。

3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：4009980000。 

4、投标文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

	其它要求
	1、网络传输递交：投标人应在开标时间(递交投标文件截止时间) 前 将电子投标文件网络传输递交至衡阳市公共资源网上交易平台并完成 在线签到，逾期通过网络传输递交至衡阳市公共资源网上交易平台的投标文件，系统将自动拒收,视为放弃投标。2、本项目为电子标，投标人应按衡阳市公共资源交易中心关于电子招 投标相关要求进行投标，投标文件格式以制作工具里的格式为准。3、评标期间，建议投标单位在“不见面开标大厅”在线关注评标进度，在评标结束前不要离线。评审专家小组可能会在衡阳市公共资源交易中心网交易系统中对投标单位提出澄清答疑的要求，投标单位应及时关注交易系统动态，并在规定时间内在线回复，如未在规定时间内进行回复，所造成的一切后果，投标单位自行负责。4、推荐中标候选人名单a、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。b、总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。c、总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。d、所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

	/
	/


第三章  投标须知
一、说明 
1.适用范围 
1.1本招标文件适用于投标邀请中所述采购项目。 
2.定义 
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。 
2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。
2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。 
2.4电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用交易中心电子招标投标交易平台（以下简称交易平台），进行的招标投标活动。
2.5“服务”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。 
2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 
3.投标人的资格要求 
3.1投标人应当符合投标邀请中规定的下列资格条件要求：
（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件； 
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2投标人不得存在下列情形之一： 
（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 
（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
（3）在参加本项目政府采购活动前3年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 
3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目投标。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。 
5. 授权委托 
5.1投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。 
6．联合体投标 
6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。 
6.2投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例； 
（2）联合体各方均应当符合第一章规定的投标人基本资格条件； 
（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级 
（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。 
7.采购进口产品 
7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。 
7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
二、招标文件 
8.招标文件的构成 
8.1招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下： 
第一章  投标邀请
第二章  招标文件前附表
第三章  投标须知
一、说明 
二、招标文件 
三、投标文件的编制 
四、投标文件的递交 
五、开标与评标
六、中标信息公告与中标通知书 
七、投标人质疑
八、合同签订  
九、其他规定 
第四章  采购合同协议书
第五章  采购内容与要求 
服务要求
商务要求
第六章  综合评分表
第七章  投标文件格式与要求 
9.招标文件的提供 
9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件第一章。 
9.2投标人应及时上网下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。 
9.3招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。 
10．偏离
10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术服务条款（参数）偏离。 
10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。 
10.3第二章和第五章中的一般商务和技术服务条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见招标文件前附表）时，在评标时将其视为无效投标。
10.4条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。 
11.招标文件的澄清与修改 
11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。
11.2如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。 
12.推迟投标截止时间和开标时间 
12.1采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。 
三、投标文件的编制
13.投标语言 
13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。 
14.计量单位 
14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
15.投标文件组成 
15.1投标文件由资格证明文件、商务文件、技术服务文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。
16.投标报价 
16.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。 
16.2投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。 
16.4投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见投标邀请。 
16.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。 
16.6投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。 
17.备选方案 
17.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。 
17.2接受备选方案投标时： 
17.2.1投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。 
17.2.2备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。 
18.投标人的资格证明文件 
18.1投标人应提交满足第一章规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。
18.3投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 
18.3.1未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的； 
18.3.2资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。 
19.投标方案符合招标文件规定的证明文件 
19.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。 
19.2投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。 
19.3商务、技术服务偏离表中应对照招标文件所有商务、服务要求如实填写。
19.4招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将不予评分。 
19.4.1未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的； 
19.4.2投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。 
20.投标保证金 
20.1本项目投标保证金详见招标文件前附表投标保证金之规定。 
21.投标有效期 
21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从第一章规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。 
22.投标文件的编制和签署 
22.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
22.1.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
22.1.2投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
22.1.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标文件的递交 
23．电子投标文件的递交
23.1电子投标文件的密封和标记
23.1.1电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受， 采购代理机构不予受理。
23.2电子投标文件的递交
23.2.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目，逾期不予受理。
23.2.2如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误。因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
23.3电子投标文件的修改和撤回 
投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。
24．无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。
25.串通投标 
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
五、开标、评标 
26.开标 
26.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
26.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
26.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
26.2.2开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账情况；
26.2.3投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为20分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
26.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
26.2.5投标人法人或授权代表应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
26.3开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：
26.3.1开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
26.3.2如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
27.评标 
27.1评标委员会 
27．1.1评标由依法组成的评标委员会负责。 
27.2评标方法 
27.2.1评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
27.2.2本采购项目的评标因素和标准见第六章。 
27.3投标文件的初步评审 
27.3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。 
（1）资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。 
（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 
（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 
27.3.2投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。 
27.3.3有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
27.4澄清有关问题 
27.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。 
27.4.4有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。 
27.5比较与评价 
27.5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
27.5.2价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。 
27.5.3涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。  
27.5.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。
27.5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.5.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
27.6推荐中标候选人名单 
27.6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。
27.6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量见第六章。 
六、中标信息公告与中标通知书
28.中标信息公告 
28.1中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。  
29.中标通知书
29.1中标结果通知 
29.1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
29.1.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
七、投标人质疑 
30.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。 
31.投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
32.前款“应知其权益受到损害之日”是指：
32.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起；

32.2对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 
32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
33.投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。 
34.质疑函应当包括下列内容： 
34.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
34.2质疑项目的名称、编号；
34.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
34.4事实依据； 
34.5必要的法律依据； 
34.6提出质疑的日期。
35.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人委托授权书。 
36.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。 
37.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。 
八、合同签订 
38.履约担保 
38.1中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。 
39.签订合同 
39.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 
九、其他规定 
40.信用记录
40.1采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。
40.2信用记录查询网站为“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网。
40.3信用甄别确认时间为：第一章规定的开标时间（投标截止时间）后至评标结束。
40.4信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。
41.网上开标说明（详见招标文件前附表）
42.采购代理服务费 
42.1采购代理机构服务费最高限价：73000元。
第四章  采购合同协议书
政府采购编号：                              
委托代理编号：                              
采购人（全称）：                             （甲方） 
中标人（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 

1.项目管理信息      

（1）采购组织形式：                        
（2）采购方式：                          
（3）项目名称：                          
2.合同标的及金额 

	序号
	标的名称
	简要服务要求
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      

大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                        。 

5.解决合同纠纷方式 

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： 

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼 

6.组成合同的文件 

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： 

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 

（2）本合同协议书 

（3）中标或成交通知书 

（4）政府采购合同格式条款 

（5）投标文件 

（6）招标文件 

（7）标准、规范及有关技术服务文件 
合同订立时间：              年         月         日 
合同订立地点：                                 
    
	甲方：（公章）
	乙方：（公章）

	法定代表人：                 
	法定代表人：                 

	委托代理人：                 
	委托代理人：                 

	电话：                            
	电话：                            

	传真：                            
	传真：                            

	开 户 银 行：                    

	帐    号：                    


第五章  采购内容与要求
项目名称：南岳区“智算中心”二期项目建设
项目概述
（一）项目背景
在新一轮科技革命和产业变革的推动下，我国经济社会发展正面临着前所未有的机遇和挑战。为适应这一形势，国家层面提出了“新质生产力”的重要概念，强调要依托新一代信息技术、人工智能等前沿技术，推动产业升级和经济发展方式转变。湖南省作为中部地区的重要省份，积极响应国家政策，致力于加快数字化转型步伐，打造现代化经济体系。
在这样的背景下，衡阳市南岳区作为湖南省内具有深厚文化底蕴和良好发展潜力的地区之一，也开始了对数字化、智能化转型的深入探索和实践。为了进一步贯彻落实国家、省、市的决策部署，提升区域旅游竞争力，促进经济社会全面发展，衡阳市南岳区政府以“1+1+1+2+N”为智慧南岳信息化建设思路，即一个基础设施新基座、一个数据共享交换平台、一个运营指挥中心、两个体系及支撑各行业的N个智能化应用平台。
“智算中心”二期建设服务项目，正是立足于一期项目的成功经验和深入剖析市场需求的基础上，全面展开的。该项目不仅是对一期项目的深化与拓展，更是对现有智能化技术的全面升级与创新，旨在构建一个更加高效、智能、安全的运营指挥中心，为智慧南岳的发展注入新的活力与动力。
在二期建设项目中，运营指挥中心的建设成为核心任务。这一中心将采用最先进的技术手段，集成云计算、大数据、人工智能等多种新一代信息技术，实现数据的快速收集、处理和分析。同时，中心还将配备先进的监控系统和安全防护措施，确保数据的安全性和稳定性。
通过运营指挥中心的建设，二期项目将进一步扩展和优化智能化基础设施。这包括提升大数据处理和分析能力，使得各类数据能够更快速、更准确地转化为有价值的信息。此外，项目还将加强数据安全保护，采用多重加密技术和安全防护措施，确保数据在传输、存储和使用过程中的安全性。
“智算中心”二期建设服务项目将全面提升智慧南岳的智能化水平，推动新一代信息技术与传统产业的深度融合，为南岳的可持续发展注入新的动力。
（二）建设原则
统筹规划、分步实施。先行开展顶层设计，统筹规划当前需求和长期发展，形成全区统一思想路线，做好与衡阳市智慧城市衔接，有计划、有步骤推进具体项目集约有序建设，实现系统与数据的有机融合，形成整体。 
数据驱动、开放共享。将数据作为驱动和优化南岳区智慧城市建设的核心要素，在全区数字化建设的基础上，建立跨系统、跨部门、跨业务的信息共享协同机制，突破区划、部门、行业界限和体制性障碍。推进数据资源规范采集、集中汇聚、高效治理和开放共享。 
创新模式，政企协同。鼓励企业积极参与南岳区智慧文旅投资建设运营，充分发挥市场在全域旅游发展、公共服务、乡村振兴和资源配置中的关键性作用，共同推进全区产业经济建设发展。 
科学实用，突出亮点。结合南岳区发展基础，按照科学实用性、需求迫切性和建设难易度将南岳智慧城市建设细分；考虑工程的方便实用、快速有效的实施，需要重点解决旅游产业发展等面临的困境，推动文化旅游优势产业快速发展。
（三）建设标准
1、网络系统标准： 
《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）
2、信息安全标准：
《计算机信息系统安全专用产品分类原则》（GA163-1997）； 
《计算机信息系统安全产品部件（安全功能检测）》（GA216.1-1999）； 
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）； 
《信息处理数据加密物理层互操作新要求》（GB/T15278-1994）； 
《信息安全技术路由器安全技术要求》（GB/T18018-2007）； 
《信息安全技术分组密码算法的工作模式》（GB/T17964-2008）； 
《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）； 
《信息安全技术网络基础安全技术管理要求》（GB/T20270-2006）； 
《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）； 
《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）； 
《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006）； 
《信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》（GB/T20275-2013）； 
《信息安全技术网络脆弱性扫描产品安全技术要求》（GB/T20278-2013）； 
《公安信息通信网边界接入平台安全规范(试行)》（公信通[2007]191 号，2007年10月）； 
《公安信息通信网边界接入平台安全规范(试行)-视频接入安全部分》（公科信传[2010]121 号）； 
《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2010）； 
《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）； 
《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）； 
《电子政务电子认证体系建设总体规划》（国密局联[2007]2 号）； 
《电子政务电子认证基础设施建设要求》（国密局字[2010]477 号）； 
《电子政务密钥管理体系建设总体规划》（国密局发[2009]6 号）； 
《电子政务外网密钥管理基础设施建设要求》（国密局字[2010]328 号）。
3、应用软件开发标准：
《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）； 
《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）； 
《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10-2016）； 
《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007） 
《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2012）； 
《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386-2012）； 
《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T12394-2012）。 
4、通信行业标准： 
《综合交换机技术规范》（YD/T1123-2001）； 
《基于 IP 网的信息点播业务技术要求》（YD/T1130-2001）； 
《基于包的多媒体通信系统呼叫信令协议》（YD/T1131-2001）； 
《防火墙设备技术要求》（YD/T1132-2001）； 
《数据通信名称术语》（YD/T1133-2001）； 
《千兆以太网交换机测试方法》（YD/T1141-2001）； 
《词汇--维护术语和定义》（YD/T761-95）； 
《开放系统互连安全体系结构》（YD/T849-1996）； 
《数据传输链路和系统的性能分配及限值》（YD/T819-1996） 
5、建筑智能化相关标准： 
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010
《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012
《会议电视系统工程设计规范》YDT 5032-2018
《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86
《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526-2021
《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007
《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007
《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2016
《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T18726-2011）；
《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）；
《信息技术设备的安全》（GB4943-2011）；
《信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南》（GB/Z24294-2009）；
《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67-2019）
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版
《消防给水及消火栓系统设计规范》（GB50974-2014）
6、云计算相关标准： 
《信息技术 云计算 云际计算参考架构》（GB/T 40690-2021） 
《基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第 5 部分：信息资源开放共享系统架构》 （GB/T 33780.5-2021） 
《基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第 2 部分：服务度量计价》（GB/T 34077.2-2021）
《基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第 4 部分：应用服务》（GB/T 34079.4-2021） 
《基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第 4 部分：应用安全》（GB/T 34080.4-2021） 
《基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第 5 部分：技术服务体系》（GB/T 34077.5- 2020） 
《信息技术 云计算 云服务采购指南》（GB/T 37734-2019） 
《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）
7、数据治理相关标准 
《信息技术服务 治理 第 5 部分：数据治理规范》（GB∕T 34960.5-2018）；
《信息技术 大数据 面向分析的数据存储与检索技术要求》（GB/T 41818-2022）；
《信息技术 大数据 分析系统功能测试要求》（GB/T 38643-2020）； 
《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》（GB/T 38633-2020）； 
《信息技术 大数据 大数据系统基本要求》（GB/T 38673-2020）； 
《信息技术 大数据计算系统通用要求》（GB/T 38675-2020）； 
《信息技术 大数据 数据分类指南》（GB/T 38667-2020）； 
《信息技术 大数据 接口基本要求》（GB/T 38672-2020）； 
《信息技术 大数据 存储与处理系统功能测试要求》（GB/T 38676-2020）； 
《信息安全技术 大数据安全管理指南》（GB/T 37973-2019）； 
《信息技术 大数据分析系统功能要求》（GB/T 37721-2019）； 
《信息技术 大数据存储与处理系统功能要求》（GB/T 37722-2019）； 
《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》（GB/T 35274-2017）。 
8、政府采购相关标准 
《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号
《强制性产品认证管理规定》（根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订）
《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》
9、其他技术标准： 
《综合布线工程设计规范》（GB/T 50311-2016）；
《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（GB 4943.1-2022）
《政务信息化项目档案管理规范》（DB43/T 1889—2020）；
《城市旅游集散中心等级划分与评定》（GB/T 31381-2015）；
《旅游景区游客中心设置与服务规范》（GB/T 31383-2015）；
《旅游电子商务网站建设技术规范》（GB/T 26360-2010）；
《旅游基础信息资源规范》（LB/T 079-2020）；
《旅游信息资源交换系统设计规范》（LB/T 080-2020）；
《旅游资源大数据平台建设指南》（DB43/T 2069-2021）；
除上述规范以外的遵循智慧城市建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。
（四）建设思路
紧扣“高质量发展”主题，以湖南“三高四新”战略为发展指南，按照国家关于建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，以及南岳区“1235”工作思路为指引，加快推进“三强一化”建设，标定“打造世界级文化旅游目的地”的奋斗目标，以“小步快跑”助推文旅产业转型升级步伐，以“效率、共享、智慧”为核心追求，智慧文旅建设为主要抓手，用数据促进效率，助力“旅游兴业”，将南岳区打造成为有活力、有内涵、有格调的全国新型智慧旅游区的样板和标杆。
建设目标
为深入贯彻落实习近平总书记关于“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”、“打造宜居、韧性、智慧城市”、“完善社会治理体系、健全共建共治共享的社会治理制度”的指示精神，落实国家、省、市的有关决策部署，围绕南岳区“十四五”发展目标，按照“三强一化”建设要求，在充分利用现有资源的基础上，从算力基础、数据、应用、展现到保障构建南岳区“一底座一平台一中心两体系支撑N应用”的“1112N”一体化思路，逐步形成基础支撑全面覆盖、数据开放共融共享、旅游经济活力提升、城乡治理高效协同、生态宜居统筹发展的新格局，助推全区经济社会高质量发展，有效提升南岳吸引力、创造力、竞争力，为推动全域旅游现代化，建设成为世界级文化旅游目的地提供强大支撑。
“智算中心”二期建设服务项目在一期已建基础设施底座、数据平台、智慧文旅平台的基础上，进一步深化与拓展，通过资源整合、信息汇聚、要素集成、技术融合，全面打造一体联动、共建共享、高效智能安全的现代化城市运营指挥中心。通过综合运用有线、无线、网络、移动等通信媒介，全面打造全域畅通的指挥调度一张网。依托智慧旅游管理平台，三维实战应用平台、AI算力平台，加强对全区运行服务状况和旅游发展态势的实时监测、领导分析研判、综合指挥调度等，实现“一屏全面感知、一厅全线调度”。加强对各部门政务服务和社会服务资源的整合，助力领导决策指挥、提升智慧城市建设效率，提高百姓获得感。
服务内容
南岳区”智算中心”二期建设服务项目内容，以湖南省第三届旅发大会为契机，通过中标方投资建设，汇聚我区文旅、交通、城市等各类音视频数据，构建全区的综合运营指挥中心。具体建设内容包括大屏显示系统、音视频会议系统、融合通信系统、网络和安全、安防系统及综合布线、模块化机房、无人机飞防反制管控平台、城景区山体建筑单体化建模、三维实战应用平台、AI算力平台、配套电气暖通给排水及定制化操作台席及桌椅等12个子系统模块，具体详见技术服务要求及详细清单参数。
技术服务要求
大屏显示系统服务：
本项目大屏显示系统采用点间距≤1.25mm ，分辨率≥4K的LED显示屏，在指挥大厅、领导决策室和门厅建设LED大屏显示。其中指挥大厅配置长约为20米、宽约为5.7米的LED弧形大屏，领导决策室及门厅均配置长约为5.4米、宽约为3.0米的LED显示大屏。指挥大厅的显示大屏系统需支持操作台席远程控制任意视频信号的上屏、控制大屏画面的任意分屏等功能。
音视频会议系统服务：
音视频会议系统主要为运营指挥大厅、领导决策室、门厅、值班室及办公室等区域提供音视频会议系统。系统功能包括：会议发言系统、音响系统、可视化中控管理系统、分布式系统、视频会议系统、信息桌牌、分布式系统网络设备、视频处理系统等。
融合通信系统服务：
融合通信系统应满足可视化、扁平化、一体化的业务需求，在一个平台实现语音、数据和视频图像等业务的综合应用，实现对运营指挥中心、行业用户基层单位、一线人员等相关的各类通信终端的接入互通，在“一张图”的指挥调度中掌握全局通信、人员、其他资源等态势信息；基于GIS对前端资源、人员进行图上指挥调度，实现现场视频调用、现场语音指挥以及发布数据指令，进一步确保指挥机关、一线基层单位、一线单兵间的信息对称，构建上下联动、横向呼应、高效运行的现代指挥体系。主要功能应包括：语音调度、监控调度、会议调度、GIS调度、短信调度、即时通讯、音视频实时留存业务、级联调度、任务管理等功能模块。同时应支持我区应急管理局、公安局、综合执法局、乡镇值班室等各级单位联合指挥调度。
网络和安全服务：
进一步推进南岳信息化基础网络建设，推动全区政务网络建设“提质、降费、增效”，对全区政务网络进行优化整合。将南岳区电子政务外网与党政机关工作互联网进行整合，共同组成党政机关工作城域网，单独设立网络出口。规范政务外网接入流程，加强网络安全防护，增加防火墙、安全准入等终端管控设备。将电子政务外网通过独立防火墙接入党政机关城域网核心交换机，网络核心处通过配置定向路由策略将政务网业务指向政务外网防火墙，核心与政务网防火墙之间部署准入进行安全认证放行，防火墙按工作需要原则放行电子政务外网业务。
安防系统及综合布线服务：
根据安全防范管理要求，在指挥中心走廊、门厅等室内公共区域设置安防视频监控，在各个对外出入口、功能用房和办公用房门口设置门禁控制系统，并建设来访人员管理系统，实现安防监控和出入控制管理。
同时为指挥中心的各个办公业务网、安防等设备网建设综合布线系统，提供必要的传输介质。
模块化机舱服务：
本项目智算机房位于数据中心负一层，选取智能双排微模块，机柜尺寸为高2200mm×宽600mm×深1200mm，双排共11机柜位。微模块包含通道密闭组件、控制天窗、通道门、机柜顶部强弱电线槽等。微模块机柜由UPS供电保障。
模块化机舱要求提供不少于15个机舱的IT设备安装服务，不少于3台列间精密空调，单台精密空调总冷量≥50KW，不少于1台列间精密配电柜，并提供整体机舱动环监测管理服务。

无人机飞防反制管控平台服务：
在景区等监测区域分布式部署无人机智能机场，构建低空无人机遥感网，实现对无人机自主起飞降落、航线规划、实时监控、成果实时回传等功能。部署无人机管理平台，将森林防灾、山岳救援为主的无人机安全监管与行业应用实施统一管控。同时建设无人机反制系统，在通视条件较好的楼宇楼顶设置为设备部署点，部署无线电频谱和定向电磁干扰设备，形成覆盖整个南岳城区的低空空域安全保障体系，实现重要节点、安保活动期间对社会低黑无人机的迫降管控。
城景区山体建筑单体化建模系统服务：
开展南岳相关区域及南岳景区共计50平方公里面积高分辨率倾斜摄影航拍三维建模，像空点布设与实测及实景三维模型制作，建模精度倾斜建模垂直镜头的影像中心地面平均分辨率优于0.05m；为加强对南岳区人、车、物、事件等管控及实战应用提供地图模型数据。
三维实战应用平台服务：
结合南岳治安管理需求，搭建三维实战应用平台，基于城景区山体建筑单体化建模系统服务，将三维地图数据加载南岳区智算中心三维基础平台，为南岳区人、车、物、事件等管控提供地图支撑服务，结合视频专网数据资源和南岳旅游大数据平台数据资源，开展基于视频专网的三维可视化实战应用。
AI算力平台服务：
通过升级算法和扩容算力，对南岳区人流计量系统和密度分析系统进行自动统计计数分析，同时基于人脸与车卡数据对流动人口自动比对分析，实现对南岳区流动人口的综合管控。
配套电气暖通给排水服务：
为保障指挥中心和智算机房的设备正常稳定运行，满足日常办公需要，建设配电系统和空调制冷系统。
配电需满足机房设备、指挥中心设备间设备和操作台席工作站设备的不间断电源供电，满足大屏、空调、照明及其他用电的市电供电。
在模块化机房、配电间、蓄电池室和设备间配置精密空调，在指挥大厅配置多联机空调，满足不同环境的制冷需求。
为负一层配电间和电池室、一层新增茶水间、调整后设备间、卫生间、一夹层新增基水位、调整后卫生间等区域，建设给排水系统。
定制化操作台席及桌椅服务：
根据指挥中心功能分区和办公用房等布局，提供定制化会议桌、操作台席、办公桌椅及用品用具服务等。
商务服务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	交付工期：2024年8月30日。
地点：南岳区智慧旅游服务中心
方式：现场服务

	服务期限
	三年

	响应时间
	7*24 的服务等级

	合同价款支付方式和条件
	每半年支付一次服务费用（具体按照合同约定）。


（一）报价要求
1.投标人的报价应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。
（二）项目服务要求
1.实施方案：供应商在投标阶段需根据实际情况提供本项目整体实施方案供参考。实施方案包括但不限于项目重难点分析、项目组织、项目实施计划、项目实施内容、项目风险管理、项目质量管理、项目沟通管理、安全文明施工措施、应急预案等内容。为确保本项目的顺利按时完成实施，投标人应符合本项目的实际情况，在项目组织能力上应具备很强的组织能力，主要体现在清晰明确的组织结构、高效的沟通与协作、灵活应变能力、有效的资源管理、严格的风险控制以及优秀的领导能力等方面，这些能力的综合发挥将有助于确保本项目在有限的时间内的顺利进行和成功完成，同时也应考虑到应急预案的保障措施及能力优势。
2.技术方案：供应商在投标阶段需根据采购人的建设需求、实际应用场景和预期目标效果，并结合招标文件的主要系统和关键技术的要求，提供详细的技术方案供参考。技术方案包括但不限于现状分析、需求理解、总体架构设计、技术路线、子系统功能介绍等内容。为确保本项目的顺利按时完成实施，投标人应结合本项目的现状及需求分析，以新兴技术及相关技术路线，提供逻辑性强的总体架构，并详细的介绍各子系统在本项目中可实现的应用场景。
3.技术支撑：本项目所投产品应满足项目对于信息安全的有关要求，供应商应确保产品对应的生产厂商在项目售后服务期间为采购人提供相应的技术支撑服务并配合项目有关技术服务要求工作，具备相应的技术水平和能力。
4.安全保障：由于本项目建设周期短、系统复杂、涉及各类对接接口、集成度要求高、建设信息海量，因此供应商需确保整个项目的实施交付全过程中的网络安全，能够提供技术支撑和应急服务，具有较强的网络安全事件的应对处置能力，能有效应对网络安全挑战，确保关键信息基础设施的平稳运行，保护采购人网络安全和信息资产的安全。另一方面，鉴于项目规模庞大且系统架构复杂，供应商应具备快速响应需求变化，及时提供定制化服务，具有较强服务质量和交付能力。
5.团队要求：项目团队应具备与本项目实施中项目管理、运维、网络、安全保障相关的资质和经验。其中，根据本项目整体建设内容的需要，项目经理应具备信息系统项目管理、系统架构设计管理、信息安全管理等能力。
6.中标人必须对我区现状及阶段性要求详细调研后向采购人提供切合我区实际要求的项目整体、分步实施方案及服务方案，并阐明具体实现路径和方法，经采购人确认签字后作为项目实施及验收的主要依据，合同签订后3日内启动实施，双方应按照实施方案的约定共同推动项目上线及顺利验收。
7.中标人负责本服务项目所包含的软、硬件的现场安装、调试并保证软硬件的正常运行。为保障本项目按时、保质、保量地完成，中标人必须保证技术人员充足、稳定，具备符合相关规定的专业技能和资格。
（三）项目验收
验收内容：本项目要求的所有服务内容。 
验收标准：主要查阅招投标文件，落实所供服务是否与标书内容一致，是否满足建设方案的建设要求。 
1.合同约定服务内容(即招标采购清单，如有变更以双方签字确认的实施方案为准)按照本项目的所有服务内容，进行最终验收，所有系统正式上线并稳定正式运行后，中标人向采购人提出系统竣工验收的书面申请，采购人同意后组织启动验收。
2.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 
3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 
4.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等 费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 
（四）售后服务要求
售后服务：供应商应根据本项目的采购需求编制对应的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后服务团队配置、故障响应时间、售后维护响应计划及内容、售后服务流程规范、售后服务质量保证、日常巡检维护方案、培训方案等内容。为确保本项目在三年的服务周期能够得到优质的服务，供应商应结合本项目的实际情况，提供结构清晰且完善的服务体系，同时提供优于本项目的故障响应时效要求及各子系统详细的售后维护响应计划及日常巡检维护计划等，以确保本项目在未来三年能得到稳定、安全、高可靠的售后服务保障。
本项目自验收合格之日计算，服务期三年，服务期内投标人必须建立 7×24 小时实时技术支持机制。一般问题(不危及系统运行)在8小时内响应，重大问题(危及系统运行)在1小时内响应，特大问题(系统不能正常运行)在半小时到达现场解决问题。24小时内未解决的提供详细的应急解决方案。(时间从各系统验收合格之日开始算起，费用包括在投标总价内)。
培训服务要求
投标人需要准备一份完整的培训计划，对采购人各类人员进行相关的培训，包括现场培训和集中培训等多种方式，培训的内容、次数和方式由采购人提出， 采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集，培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等由投标人负责。 
其他服务要求
1.本项目采购人购买服务，服务期限为三年，按期支付服务费用。投标人应根据项目要求和现场情况，满足采购人的服务需求，方案报价应包含软硬件系统、材料购置、产品运输、保险保管、系统安装调试、试运行测试、专家验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。投标人自行衡量投资风险谨慎报价。
2.投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3.本项目为服务类项目，项目实施过程中服务要求可能会根据实际情况进行修改或者完善，本招标文件中其他未尽事宜将在签订合同时由采购方和中标供应商在合同条款中补充完善。

4、服务期三年届满后，本项目所有的软硬件产权归属，在签订合同时，按清单明确细项条款。
六、“智算中心”软硬件系统配置

供应商必须承诺提供服务的软硬件系统配置满足以下标准，并在投标文件中逐条响应，投标人需在投标文件中提供响应表。
	序号
	服务名称
	服务内容及相关技术要求描述
	单位
	数量
	备注

	一、大屏显示系统服务清单

	（一）
	指挥大厅

	1
	显示屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、像素结构：采用SMD三合一；                                        
2、驱动方式：采用恒流驱动技术；
3、点间距：≤1、25mm；
4、点密度：不小于640000点/平米；
5、对比度：≥10000：1；
6、亮度：≥500cd/㎡；
7、刷新频率：≥3840Hz；
8、水平视角：≥170，垂直视角：≥170；
9、系统掉电存储：具备系统掉电存储功能；
10、屏体散热：满足散热需要；
11、峰值功耗：≤580W/㎡，平均功耗≤240W/㎡；
12、屏幕尺寸:≥20.5mX5.7m，不小于116.85㎡；
13、屏幕分辨率(点): ≥16320X4590；
14、显示屏4K控制系统：支持屏体内置集成控制系统，或外置独立主控，支持4K(3840x2160@60Hz)视频接入；
15、为确保项目联动性、兼容性以及售后运维的便捷性，要求指挥中心、领导决策室和门厅的显示屏同一品牌。
	套
	1 
	

	2
	配电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、配电柜功率服务要求：≥80KW
2、外壳防护等级:≥IP30
3、输入电压：三相五线制AC380V±10％
4、输出电压：支持三相五线制AC380V±10％或单相三线制AC220V±10％
5、主开关:≥160A/3P
6、支持远程通信控制功能，具备RJ45等网络控制端口
	套
	1 
	

	3
	输入电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、电缆规格：满足功率需要铠装阻燃电缆
2、长度要求：≥20米。
	项
	1 
	

	4
	钢结构
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套钢结构，显示屏为落地式安装，钢结构施工需考虑屏体安装和安全等因素。
2、为保证整屏显示平整度，屏体采用国标镀锌方管做为主支撑固定结构。
3、钢结构材料要求为Q235B，根据整屏尺寸和安装方式定制，不可有任何安全隐患。
4、屏体包边采用哑光不锈钢材料。
5、钢结构面积≥116.85㎡。
	套
	1 
	

	5
	装修装饰
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套装饰装修，屏体包边采用黑色拉丝不锈钢5cm包边。
2、显示屏装修装饰面积：≥116.85㎡。
	套
	1 
	

	6
	工程施工
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务等验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务。
2、显示屏工程施工范围：≥116.85㎡。
	套
	1 
	

	7
	备品备件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、应包含模组≥20块、电源≥5个、接收卡≥5块，Led灯和驱动卡等一批。
	套
	1 
	

	8
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、符合设备搭建及连接的线缆辅材
	项
	1 
	

	（二）
	领导决策室

	1
	显示屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、像素结构：SMD三合一                                             
2、驱动方式：恒流驱动技术；
3、点间距：≤1.25mm；
4、点密度：640000点/平米；
5、对比度：≥10000：1；
6、亮度：≥500cd/㎡；
7、刷新频率≥3840Hz；
8、水平视角：≥170，垂直视角：≥170；
9、系统掉电存储：具备系统掉电存储功能；
10、屏体散热：满足散热需要；
11、峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤240W/㎡；
12、屏幕尺寸:≥5.4mX3.0m，不小于16.2㎡；
13、屏幕分辨率(点): 4320X2430；
14、显示屏4K控制系统：支持屏体内置集成控制系统，或外置独立主控，支持4K(3840x2160@60Hz)视频接入。
15、为确保项目联动性、兼容性以及售后运维的便捷性，要求指挥中心、领导决策室和门厅的显示屏同一品牌。
	套
	1 
	

	2
	20KW配电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、安装方式:明装挂墙
2、外壳防护等级:≥IP30
3、输入电压：三相五线制AC380V±10％
4、输出电压：支持三相五线制AC380V±10％或单相三线制AC220V±10％
5、主开关:≥40A/3P
6、支持远程通信控制功能，具备RJ45等网络控制端口
	套
	1 
	

	3
	网络交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥8口千兆以太网交换机
	套
	1 
	

	4
	输入电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、电缆规格要求：满足功率需要铠装阻燃电缆
2、电缆长度要求：≥35米
	套
	1 
	

	5
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、符合设备搭建及连接的线缆辅材
	项
	1 
	

	6
	钢结构
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套钢结构，显示屏为落地式安装，钢结构施工需考虑屏体安装和安全等因素。
2、为保证整屏显示平整度，屏体采用国标镀锌方管做为主支撑固定结构。
3、钢结构材料要求为Q235B，根据整屏尺寸和安装方式定制，不可有任何安全隐患。
4、屏体包边采用哑光不锈钢材料。
5、钢结构面积≥16.2㎡。
	套
	1 
	

	7
	装修装饰
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套装饰装修，屏体包边采用黑色拉丝不锈钢5cm包边。
2、显示屏装修装饰面积：≥16.2㎡。
	套
	1 
	

	8
	工程施工
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务等验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务。
2、显示屏工程施工范围：≥16.2㎡。
	套
	1 
	

	9
	备品备件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、应含模组、电源、接收卡等
	套
	1 
	

	（三）
	门厅

	1
	显示屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、像素结构：SMD三合一                                             
2、驱动方式：恒流驱动技术；
3、点间距：≤1.25mm；
4、点密度：640000点/平米；
5、对比度：≥10000：1；
6、亮度：≥500cd/㎡；
7、刷新频率≥3840Hz；
8、水平视角：≥170，垂直视角：≥170；
9、系统掉电存储：具备系统掉电存储功能；
10、屏体散热：满足散热需要；
11、峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤240W/㎡；
12、屏幕尺寸：≥5.4mX3.0m，不小于16.2㎡；
13、屏幕分辨率(点): 4320X2430；
14、显示屏4K控制系统：支持屏体内置集成控制系统，或外置独立主控，支持4K(3840x2160@60Hz)视频接入。
15、为确保项目联动性、兼容性以及售后运维的便捷性，要求指挥中心、领导决策室和门厅的显示屏同一品牌。
	套
	1 
	

	2
	20KW配电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1.安装方式:明装挂墙
2.外壳防护等级:≥IP30
3.输入电压：三相五线制AC380V±10％
4.输出电压：支持三相五线制AC380V±10％或单相三线制AC220V±10％
5.主开关:≥40A/3P
6.支持远程通信控制功能，具备RJ45等网络控制端口
	套
	1 
	

	3
	输入电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、电缆规格：满足功率需要铠装阻燃电缆
2、电缆长度要求：≥35米
	套
	1 
	

	4
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、符合设备搭建及连接的线缆辅材
	项
	1 
	

	5
	钢结构
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套钢结构，显示屏为落地式安装，钢结构施工需考虑屏体安装和安全等因素。
2、为保证整屏显示平整度，屏体采用国标镀锌方管做为主支撑固定结构。
3、钢结构材料要求为Q235B，根据整屏尺寸和安装方式定制，不可有任何安全隐患。
4、屏体包边采用哑光不锈钢材料。
5、钢结构面积≥16.2㎡。
	套
	1 
	

	6
	装修装饰
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏配套装饰装修，屏体包边采用黑色拉丝不锈钢5cm包边。
2、显示屏装修装饰面积≥16.2㎡
	套
	1 
	

	7
	工程施工
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务等验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务。
2、显示屏工程施工范围：≥16.2㎡。
	套
	1 
	

	8
	备品备件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、应包含模组、电源、接收卡等
	套
	1 
	

	二、音视频会议系统服务清单

	（一）
	指挥大厅

	1
	会议发言系统

	1.1
	数字会讨主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用铝合金面板内嵌触控玻璃，装备≥4.3"触控屏、可视化的操作界面提高调试效率；
2、具备≥8路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥4路RJ45网络接口，连接扩展主机、电源中继器可连接≥240台单元；
3、系统支持环形手拉手、分线盒、T型等多种连接方式；
4、具备智能限制,先进先出,智能申请,开放模式,主席专用,限时发言等会议模式；
5、发言人数可设置，主席和VIP不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
6、内置摄像跟踪功能，具备调节、保存、调用预置位；
7、具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式。
	套
	1 
	

	1.2
	单杆会议主席单元
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用固定式铝合金方形短咪杆，上下活动角度≥50度，咪杆带颜色发言指示光环；
2、支持数量限制、先进先出、主席允许(申请发言)开放模式五种会议模式；
3、发言人数可设置，主席不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
4、内置内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，输出给中控主机提示、主机提示
5、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离≥10-40cm
6、显示屏：≥3.5"高清触控屏
	套
	1 
	

	1.3
	单杆会议代表单元
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用固定式铝合金方形短咪杆，上下活动角度≥50度，咪杆带颜色发言指示光环；
2、支持数量限制、先进先出、主席允许(申请发言)开放模式五种会议模式；
3、发言人数可设置，主席不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
4、内置内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，输出给中控主机提示、主机提示
5、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离≥10-40cm
6、显示屏：≥3.5"高清触控屏
	套
	35 
	

	1.4
	延长供电盒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、坚固的铁盒外形美观耐用，设计有螺丝固定孔；
2、≥2路单元连接端口，单路可连接≥15个单元，≥1路触发连接口,可连接≥30个会议单元，用于扩展主机供电和增长延长线距离；
3、电源扩展盒有专用会议插座和网线连接插座；
	套
	4 
	

	1.5
	真分集一拖二无线手持话筒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含一台双通道真分集接收主机及双手持话筒发射器，采用UHF530-580MHz，UHF640-690MHz频段设计，PLL锁相环回路设计；
2、接收机采用纯UHF双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定；
3、接收机具备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统接收频率/频道、RF及AF讯号强度、自动选讯信号等信息；
4、手持话筒具备高亮度显示屏，可显示频点、单元电量等信息；
5、具备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率；
6、接收机具备≥2路独立输出和≥1路非平衡混音输出，可调节混合输出的幅度；
7、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率；
8、具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小。
	套
	1 
	

	1.6
	真分集一拖二无线领夹话筒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含一台UHF双通道真分集接收主机及双领夹腰包发射器，采用UHF530-580MHz，UHF640-690MH频段设计，PLL锁相环回路设计；
2、接收机采用纯UHF双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定；
3、接收机具备高亮度显示屏，可动态显示系统接收频率/频道、RF及AF讯号强度、自动选讯信号等信息；
4、腰包发射器具备高亮度显示屏，可显示频点、单元电量等信息；
5、具备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率；
6、接收机具备≥2路独立输出和≥1路非平衡混音输出，可调节混合输出的幅度；
7、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率；
8、具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小。
	套
	1 
	

	1.7
	无线话筒主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、全自动定频，系统预设≥20组不同的频段通道，支持设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线设备的相互干扰。
2、主控机支持≥128个列席单元，同时发言人数≥4人，可按实际会议需求设定人数。
3、无线方式实现所有功能，信号覆盖范围内可任意移动。
4、主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能。
5、≥2寸显示屏，分级菜单设计，电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能。
6、高清人声还原、超指向性角度≥60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰、无线语音分配；
7、内置均衡器，对系统输出的信号进行调整；               
8、主控机带录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存。
	套
	1 
	

	1.8
	无线坐席话筒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、载波频段：UHF640MHz-690MHz
2、传感器：电容式、超指向性
3、振荡方式：PLL相位锁定频率合成
4、频率响应：20Hz-20kHz，±0.3dB
5、总谐波失真：≤0.05%
6、综合信噪比S/N：≥105dB
7、筒杆带有绿色/红色LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态
8、雷达选频自动同步，主控机更换通讯频道，所有同一系统同道的列席单元自动跟随同步
10、单元供电：内置锂电池
	套
	31 
	

	1.9
	话筒充电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥10位会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。                                                            2、可同时充电≥10块锂电池，充满电≤3个小时。                                                              3、内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。
4、采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。
	套
	3 
	

	1.10 
	信号放大器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、适用于450-950MHZ的天线信号放大，可弥补延长线长距离传输对信号造成的损耗；
2、有效增加信号接收距离及传输的稳定性；
3、频段：UHF 450--950 MHz
4、增益：1dB--10dB
5、噪声指数：≤2 dB
6、输出三阶高调截取点：+14 dBm
7、阻抗：50Ω
8、接头：BNC；
9、1台信号放大器含2台扇形天线，用于增强无线话筒信号
	套
	2 
	

	1.11 
	会讨专用延长线缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、主机与数字会议单元之间延长线
2、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接；
3、长度要求：≥50米；
4、接头至少具备8P-DIN公头×1、母头×1；
	套
	4 
	

	1.12 
	信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格：满足需求的同轴电缆
2、用于扇形天线到信号放大器之间连接线缆；
3、线缆长度：≥400米
	项
	1 
	

	1.13 
	音频信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格：≥RVVP2×0.5；
2、含音视频接头
3、长度不低于2米/套。
	套
	18 
	

	1.14 
	音频信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格要求：≥3.5mm音频线；
2、线缆长度要求：≥10米/套
	套
	1 
	

	1.15 
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、规格：φ32镀锌钢管，管壁厚度≥ 1.5mm;
2、管材长度要求：不小于180米。
	套
	1 
	

	1.16 
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、规格：φ25镀锌钢管;管壁厚度≥ 1.5mm;
2、管材长度要求：不小于180米。
	套
	1 
	

	2
	音响系统

	2.1
	数字反馈抑制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥2寸彩色显示屏，可实时显示当前设备的状态；
2、具备≥4路独立输入及≥4路独立输出；
3、设备内置自适应动态噪声滤波器，可过滤现场环境噪声且不影响拾音效果；
	套
	1 
	

	2.2
	数字音频处理器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥16通道数字信号输入及≥16通道数字信号输出的网络音频传输接口；
2、输入通道及输出通道的信号处理具有与模拟通道一样的信号处理功能；
3、面板上支持多格式音频文件的播放，可扩展其他多媒体存储录制功能；
4、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；
5、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
6、输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
7、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；
8、RS-485双向串行控制接口；
9、可通过USB、WIFI、TCP/IP等接口和控制设备连接。
	套
	1 
	

	2.3
	时序电源
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、通道数量：≥8路
2、整体容量：≥30A
3、单路输出：AC220V（13A），适用各种类型插头
	套
	2 
	

	2.4
	无源柱式音箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、音箱类型：无源柱式扬声器
2、单元组成：HF：2×44芯高音驱动单元，LF：6×6.5″中低频驱动单元
3、频率响应：70Hz-20kHz
4、灵敏度（1m/1W）：≥95dB
5、最大声压级：≥130dB
6、额定功率：不超过650W
7、峰值功率：不超过2600W
8、指向性覆盖角：≥120°（H）x60°（V）
9、额定阻抗：≥8Ω
	套
	2 
	

	2.5
	双通道D类功率放大器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、输出功率 立体声输出：8Ω：1200W×2、4Ω：1900W×2，桥接输出：8Ω：3200W×1
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入灵敏度选择：1.44V/0.775V
4、信噪比：≥105dB
5、转换速率：≥33V/μs
6、阻尼系数：≥550
7、总谐波失真：≤0.05%
8、输入阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (非平衡)
9、音频信号接口不少于：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2
	套
	1 
	

	2.6
	无源柱式音箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、音箱类型：无源柱式扬声器
2、单元组成：8×4″全频驱动单元
3、频率响应：120Hz-20kHz
4、灵敏度（1m/1W）：≥97dB
5、最大声压级：≥127dB
6、额定功率：≥250W
7、指向角(HxV)：100°×30°
8、额定阻抗：≥4Ω
	套
	4 
	

	2.7
	双通道D类功率放大器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、输出功率 立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2，桥接输出：8Ω：1250W×1
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入灵敏度选择：1.44V/0.775V
4、信噪比：>105dB
5、转换速率：≥33V/μs
6、阻尼系数：>550
7、总谐波失真：<0.05%
8、输入阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (非平衡)
9、音频信号接口：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2
	套
	2 
	

	2.8
	信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格：专用音响线 EVJV2*2.5，含音视频接头；
2、线缆长度要求：不小于500米。
	项
	1 
	

	2.9
	信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格：RS-485控制线，屏蔽双绞线2*1.5mm²，特性阻抗120Ω；
2、线缆长度要求：不小于150米。
	项
	1 
	

	2.10 
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、管材要求：φ25镀锌钢管;管壁厚度≥ 1.5mm;
2、管材长度要求：不小于245米。
	项
	1 
	

	3
	可视化中控管理系统

	3.1
	可视化综合管理平台（包含软硬件）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
管理平台软件功能：
1、屏幕管理：支持配置各类拼接屏、单屏显示单元，实现大屏显示窗口的窗口操作、预案调取、信号切换等。
2、中控管理：支持对接中控主机，从而实现灯光、窗帘、屏幕开关等环境控制，需配合中控主机等其他外设使用。
3、视频点播：支持对所有IP信号源的实时浏览，可自由设置浏览的窗口布局；对于云台可进行转向、变倍等操作。
4、IP信号源接入：支持IP信号源接入与管理；
5、流媒体模块：支持流媒体的转发，并实现负载均衡，支持≥64路8M码流同时转发，如需增加同时转发路数，可额外配置流媒体转发系统。
6、录像管理：支持对接录播平台实现录像回看与录像下载，需配合存储系统使用。
7、音频管理：支持对接音频处理器，可支持音频切换、音频预案、音量控制功能；支持对接分布式音频；
8、智能事件：支持视频预案、音频预案和中控指令等事件自动或者手动触发
9、屏幕推送：支持一对一，一对多屏幕间的异步（单次）推送；
10、用户授权：提供≥20个用户授权。
硬件配置要求：
1、标准机架式服务器，双路冗余电源；
2、CPU：1颗64位处理器，≥64核，频率≥2.2GHz；
3、内存：≥32GB；
4、硬盘：≥480GB SSD*2+ 1T SSD*1；
5、端口：≥2个千兆电口+2个万兆SFP+光口；
6、包含操作系统。
	套
	1 
	

	3.2
	可视化控制主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：1颗≥8核16线程、2.9GHz或者同等档次性能；
2、内存：≥32GB DDR5，支持扩展至128GB；
3、硬盘：≥1TB SSD，支持扩展至2TB；
4、显卡：≥4G独立显卡，带≥3个高清接口。
	套
	1 
	

	3.3
	可视化中控管理系统软件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
支持安装在可视化控制主机和移动端，支持自定义界面。
1、支持可视化交互多点触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，可快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与周边设备；
2、支持KVM控制，可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映等操作；
3、支持页面自定义编辑，可按需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列；
4、支持界面风格自定义，可根据需求定制界面风格，全部按钮、高级组件的样式、背景图片均可任意定制；
5、支持离线编辑界面，可完全在离线状态下在任意终端编辑界面，并通过拷贝的方式将编辑好的工程进行导入；
6、支持多点触控，既可通过拖拽实现开窗、窗口移动、关闭窗口，也可通过双指的滑动实现窗口缩放；
7、支持对计算机信号源KVM控制功能，配合资源采集设备使用可在触摸控制终端上可完全体验前端计算机的键鼠控制操作；
8、支持事件管理功能，可按业务场景需求在日历系统中对应日期建立事件，实现在指定事件执行受控系统的预案切换和其他管控指令，事件支持定时触发、手动触发、流程式触发或周期重复执行。
	套
	1 
	

	3.4
	中控主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥8路可编程串行通讯端口，兼容RS- 232、RS-485、RS-422协议，能兼容全范围的波特率设置。
2、≥8路可编程的红外发射接口；
3、≥1路带供电NET总线信号管理；
4、支持网络通讯：NET、Ethernet、TCP/IP;
5、支持全范围载波的红外调制信号发送。
6、内部接口和外部接口都具有抗冲击、抗浪涌、抗静电电压、抗干扰能力，达到一级工业标准，能抵抗≥20KV的静电冲击。 
	套
	1 
	

	3.5
	中控编程调试
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
中控编程调试，根据用户要求定义软件及用户界面
	套
	1 
	

	3.6
	电源控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、通道数量：≥8路
2、具有≥8个应急按键，可对每路进行手动控制；
3、内置≥8路进口≥16A大功率继电器模块；
4、电源接口端有常开和常闭端；
5、最大同时使用数：≥255台；
6、前面板具备LED总电流数字指示；
7、支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全；
	套
	3 
	

	3.7
	安卓平板触摸屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、屏幕尺寸：≥10.8英寸

2、应用分辨率：≥2560*1600dpi
3、运行内存：≥6GB
4、CPU核数：≥八核
5、存储容量：≥64GB
	套
	1 
	

	3.8
	路由器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、天线：外置天线
2、APP端控制：支持
3、支持IPv6，支持防火墙功能
4、内存容量：≥256MB
5、无线协议：WiFi 62.4G 
6、MIMO技术：2x2 MIMO
7、WAN接入口：千兆网口
8、LAN输出口：千兆网口
9、天线数量：≥4根
10、LAN口数量：≥4个
	套
	3 
	

	3.9
	信号线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、线缆规格：RS-485控制线，屏蔽双绞线2*1.5mm²，特性阻抗120Ω
2、线缆长度要求：不小于150米。
	套
	1 
	

	4
	分布式系统

	4.1
	分布式坐席输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输入节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含1路视频输入，1路视频环出；1路音频输入，1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	18 
	

	4.2
	分布式坐席输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输出节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口；≥4路USB键鼠接口/USB接口；支持坐席管理功能，备份功能，RS232控制，远程开关机，USB透传功能，前面板液晶屏。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制；同时可实现与远端计算机的数据透传,可支持接入USB外设，单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。
7、支持坐席系统日志管理，可查看每个关键操作的具体日志记录，并且支持导出日志记录。
8、支持不少于16画面显示功能，单路输出可同进行坐席控制、调取、显示不少于16个不同的信号源。画面布局、位置可调。
	套
	36 
	

	4.3
	分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@30Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	17 
	

	4.4
	4K分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持输入和输出，即同一个节点即能同时接入信号源编码进入系统内供其他节点调用又能同时接显示器调用系统内其他信号源进行显示，支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	8 
	

	4.5
	4K分布式拼接输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口；支持大屏拼接功能，备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持自定义布局，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中。
3、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
4、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
5、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、支持双链路热备功能，可通过双网线或双光纤或一光一网方式接入两台不同的交换系统，当其中一条链路故障时，自动跳转另外一条链路进行传输，无需人工干预，保障拼接墙画面正常显示。
7、具备拼接大屏整屏实时帧同步屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异＜20us。
8、支持多路输出的画面同步功能，快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持采集同一台计算机不同接口输出的画面并输出同步显示。
9、支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。
	套
	18 
	

	4.6
	4K分布式矩阵输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含1路视频输入，1路视频输出；1路音频输入，1路反向音频输出；2路千兆RJ45网口；2路光口，1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	8 
	

	4.7
	4K分布式矩阵输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口, ≥1路光口；支持备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
6、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频可正常传输。
7、节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出。
	套
	8 
	

	4.8
	分布式系统管理节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分布式系统控制模块，支持对系统进行整体配置管理及控制，支持≥256个节点的授权管理。
	套
	1 
	

	4.9
	分布式系统预监
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分布式系统预监授权。支持对大量信号源进行预监，单个授权支持≥64个输入节点的预监。
	套
	1 
	

	4.10
	立式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分布式立式工装，可安装在19英寸标准机柜，高度不低于6U，可安装8个盒式设备。
	套
	6 
	

	4.11
	托盘式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内；
	套
	44 
	

	4.12
	集中供电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥10路集中供电箱，具备不小于1个电源开关，支持≥10路直流终端设备供应电源；
	套
	6 
	

	5
	视频会议系统

	5.1
	双流视频会议终端
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps；
2、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；
3、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
4、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps、3840*2160 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入。
5、支持1024*768 60fps、1280*720 60fps、1920*1080 60fps/30fps、 3840*2160 60fps/30fps高清视频信号输出。
6、支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口；
7、支持不少于4进3出独立的音频输入输出接口；
8、支持首页显示信息窗，支持多幅画面循环播放，信息窗内容支持自定义编辑；
9、具备较强的网络抗丢包能力：在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰流畅、图像清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下音频声音清晰流畅，可准确理解，不影响会议继续进行。
	套
	3 
	

	5.2
	会议高清摄像机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、图像传感器：≥1/1.8英寸高品质传感器，宽幅比16：9。
2、视频输出最高分辨率：3840*2160P60
3、视角：水平：2.5°（窄角）59.2°（广角）、垂直：1.4°（窄角）34.6°（广角）
4、信噪比：>50db
5、最低照度：≤0.5Lux
6、视频输出接口:HDMI、SDI、LAN、USB3.0
7、图像码流:双码流输出
8、视频压缩格式:H.265、H.264
9、音频输入接口:双声道 3.5mm 线性输入
10、音频压缩格式:AAC、MP3、G.711A
11、网络接口:10M/100M/1000M自适应网口
12、网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181
13、控制接口:RS232（环通）、RS485
14、控制协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400
15、水平转动:-110°～+110°
16、俯仰转动:-27°～+27°
17、预置位数量:用户最多可设置 255 个预置位
	套
	4 
	

	6
	信息桌牌

	6.1
	电子桌牌无线蓝牙双面水墨屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分辨率≥800*480
2、前后屏可异屏显示，单独变更
3、屏幕：≥7.5寸三色电子水墨屏
4、可视区域：≥161.0×96.0 mm
5、分辨率：≥800*480
6、DPI：≥124
7、灰阶度： 2灰阶
8、颜色：黑白红
	套
	36 
	

	6.2
	无线蓝牙基站
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用CPU为四核，主频≥1.8GHz，内存≥2G；
2、具备10/100M自适应以太网口；
3、板载WIFI/BT 4.0 模块；
4、单个基站支持≥60个蓝牙
	套
	1 
	

	7
	分布式系统网络设备

	7.1
	48口千兆网口接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥260Mpps
2、≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+
3、支持冗余电源
	套
	4 
	

	7.2
	24口千兆接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持冗余电源
	套
	1 
	

	7.3
	48口万兆光口汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
	套
	1 
	

	7.4
	10G光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥10G光模块SFP-10G 
2、分布式设备所用10G双芯光模块
	套
	40 
	

	7.5
	40G光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥40G光模块,配合交换机使用
	套
	4 
	

	8
	视频处理终端

	8.1
	视频处理终端
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥8核16线程、2.9GHz或者同等档次性能；
2、内存：≥32GB DDR5，支持扩展至128GB；
3、硬盘：≥1TB SSD，支持扩展至2TB；
4、显卡：≥6G独立显卡，带3个高清接口。
5、含键盘、鼠标
	套
	10 
	

	8.2
	高性能视频处理终端
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥16核24线程、5.0GHz或者同等档次性能；
2、内存：≥32GB DDR5，支持扩展至128GB；
3、硬盘：≥1TB SSD+2TB HDD，支持扩展至4TB；
4、显卡：≥12G专业级显卡，带3个高清接口。
5、含键盘、鼠标
	套
	8 
	

	8.3
	视频处理终端显示器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥24寸超薄IPS液晶屏幕，分辨率不低于2560*1440。
	套
	36 
	

	8.4
	无人机驾驶舱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、包含无人机操作杆等
	套
	1 
	

	8.5
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、PVC管等配件
	项
	1 
	

	9
	机柜及辅材

	9.1
	设备机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥42U高度、≥600*1000尺寸；
2、≥2个PDU
3、PDU满足：单路32A输入/10A国标≥20口 16A国标≥4口输出
	套
	7 
	

	9.2
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管等配件
	项
	1 
	

	（二）
	领导决策室

	1
	会议发言系统

	1.1
	 数字会讨主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用铝合金面板内嵌触控玻璃，装备≥4.3"触控屏、可视化的操作界面提高调试效率；
2、具备≥8路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥4路RJ45网络接口，连接扩展主机、电源中继器可连接≥240台单元；
3、系统支持环形手拉手、分线盒、T型等多种连接方式；
4、具备智能限制,先进先出,智能申请,开放模式,主席专用,限时发言等会议模式；
5、发言人数可设置，主席和VIP不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
6、内置摄像跟踪功能，具备调节、保存、调用预置位；
7、具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式；
	套
	1 
	

	1.2
	单杆会议主席单元
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用固定式铝合金方形短咪杆，上下活动角度≥50度，咪杆带颜色发言指示光环；
2、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)开放模式五种会议模式；
3、发言人数可设置，主席和VIP不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
4、内置内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，输出给中控主机提示、主机提示以及APP提示
5、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离≥10-40cm
6、显示屏：≥3.5"高清触控屏
	套
	1 
	

	1.3
	单杆会议代表单元
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用固定式铝合金方形短咪杆，上下活动角度≥50度，咪杆带颜色发言指示光环；
2、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)开放模式五种会议模式；
3、发言人数可设置，主席和VIP不受数量限制，开放模式不受限制可全部打开；
4、内置内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，输出给中控主机提示、主机提示以及APP提示
5、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离≥10-40cm
6、显示屏：≥3.5"高清触控屏
	套
	21 
	

	1.4
	真分集一拖二无线手持话筒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含一台双通道真分集接收主机及双手持话筒发射器，采用UHF530-580MHz，UHF640-690MHz频段设计，PLL锁相环回路设计；
2、接收机采用纯UHF双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定；
3、接收机具备高亮度显示屏，可动态显示系统接收频率/频道、RF及AF讯号强度、自动选讯信号等信息；
4、手持话筒具备高亮度显示屏，可显示频点、单元电量等信息；
5、具备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率；
6、接收机具备两路独立输出和一路非平衡混音输出，可调节混合输出的幅度；
7、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率；
8、具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小；
9、主机具有红外数据自动同步功能；
	套
	1 
	

	1.5
	扇形天线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用扇形指向性天线，具备超强指向性的增益和接收距离；
2、采用450-950MHz频率范围；
3、天线内置信号增益强波器，增益10dB和13dB可调节，主机供电无需外置供电；
4、天线增益：≥7.5dBi；
5、波束宽：H120°+ V90°；
6、阻抗：不低于50Ω；
	套
	2 
	

	1.6
	天线分配器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、系统采用UHF450-950MHz宽频带设计，可多台分配器串联扩展使用；
2、天线分配器采用DC12V/1A输出直流电源；
3、两路天线输入的BNC座可为接收天线提供供电（DC8V/80mA），最多可为4个天线同时供电；
4、宽频带分集式天线分配器，可把一对天线所接收的信号作为整体增益，并分配到8路BNC进行输出；
5、工作频率：450-950MHz；
6、RF输出端增益：1.0dB±1dB；
7、噪声指数≤2dB；
8、阻抗：不低于50Ω；
	套
	1 
	

	1.7
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	2
	音响系统

	2.1
	数字反馈抑制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥2寸彩色显示屏，可实时显示当前设备的状态；
2、具备≥4路独立输入及≥4路独立输出；
3、设备内置自适应动态噪声滤波器，可过滤现场环境噪声且不影响拾音效果。
	套
	1 
	

	2.2
	数字音频处理器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥8通道数字信号输入及≥8通道数字信号输出的网络音频传输接口；
2、输入通道及输出通道的信号处理具有与模拟通道一样的信号处理功能；
3、面板上支持多格式音频文件的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；
4、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；
5、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
6、输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
7、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；
8、RS-485双向串行控制接口；或接收第三方RS-485控制；
9、可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。
	套
	1 
	

	2.3
	时序电源
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、通道数量：≥8路
2、整体容量：≥50A
3、单路输出：≥AC220V（13A），适用各种类型插头
	套
	1 
	

	2.4
	无源柱式音箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、音箱类型：无源柱式扬声器
2、单元组成：8×4″全频驱动单元
3、频率响应：120Hz-20kHz
4、灵敏度（1m/1W）：≥95dB
5、最大声压级：不低于127dB
6、额定功率：≥250W
7、指向角(HxV)：100°×30°
8、额定阻抗：不低于4Ω
	套
	2 
	

	2.5
	双通道D类功率放大器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、输出功率 立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2，桥接输出：8Ω：1250W×1
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入灵敏度选择：1.44V/0.775V
4、信噪比：>105dB
5、转换速率：≥33V/μs
6、阻尼系数：>550
7、总谐波失真：<0.05%
8、输入阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (非平衡)
9、音频信号接口：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2
	套
	1 
	

	2.6
	全频音箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、音箱类型：无源两分频扬声器
2、单元组成：HF：1×1.3"高音驱动单元，LF：1×8"低音驱动单元
3、频率响应：60Hz-20kHz
4、灵敏度（1m/1W）：≥94dB
5、最大声压级：≥110dB
6、额定功率：≥200W
7、峰值功率：≥800W
8、指向角(HxV)：90°×60°
9、额定阻抗：≥8Ω
	套
	2 
	

	2.7
	双通道D类功率放大器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、输出功率 立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2，桥接输出：8Ω：1250W×1
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入灵敏度选择：1.44V/0.775V
4、信噪比：>105dB
5、转换速率：≥33V/μs
6、阻尼系数：>550
7、总谐波失真：<0.05%
8、输入阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (非平衡)
9、音频信号接口：输入：XLR母座×2，输出：XLR公座×2
	套
	1 
	

	2.8
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	3
	可视化中控管理系统

	3.1
	可视化控制系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
支持安装在可视化控制主机和移动端，支持自定义界面。
1、支持可视化交互多点触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，可快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与周边设备；
2、支持KVM控制，可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映等操作；
3、支持页面自定义编辑，可按需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列；
4、支持界面风格自定义，可根据需求定制界面风格，全部按钮、高级组件的样式、背景图片均可任意定制；
5、支持离线编辑界面，可完全在离线状态下在任意终端编辑界面，并通过拷贝的方式将编辑好的工程进行导入；
6、支持多点触控，既可通过拖拽实现开窗、窗口移动、关闭窗口，也可通过双指的滑动实现窗口缩放；
7、支持对计算机信号源KVM控制功能，配合资源采集设备使用可在触摸控制终端上可完全体验前端计算机的键鼠控制操作；
8、支持事件管理功能，可按业务场景需求在日历系统中对应日期建立事件，实现在指定事件执行受控系统的预案切换和其他管控指令，事件支持定时触发、手动触发、流程式触发或周期重复执行。
	套
	1 
	

	3.2
	串口扩展器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥8路DB9可编程串行通讯端口，兼容RS- 232、RS-485、RS-422协议，能兼容全范围的波特率设置。
2、≥8路可编程的红外发射接口；
3、≥1路带供电NET总线信号管理；
4、支持网络通讯：NET、Ethernet、TCP/IP;
5、支持全范围载波的红外调制信号发送。
6、内部接口和外部接口都具有抗冲击、抗浪涌、抗静电电压、抗干扰能力，达到一级工业标准，能抵抗20KV的静电冲击。 
7、内部供电电压≥24V。
	套
	1 
	

	3.3
	电源控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、通道数量：≥8路
2、具有≥8个应急按键，可对每路进行手动控制；
3、内置八路进口16A大功率继电器模块；
4、电源接口端有常开和常闭端；
5、最大同时使用数：不低于255台；
6、前面板具备LED总电流数字指示；
7、支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全；
	套
	2 
	

	3.4
	平板触摸屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、屏幕尺寸：≥10.8英寸
2、应用分辨率：≥2560*1600dpi
3、厚度：7.1mm-9mm
4、运行内存：≥6GB
5、CPU：≥八核
6、存储容量：≥64GB
	套
	1 
	

	3.5
	路由器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、天线：外置天线
2、APP端控制：支持
3、支持IPv6，支持防火墙功能
4、内存容量：不少于256MB
5、无线协议：WiFi 62.4G 
6、MIMO技术：2x2 MIMO
7、WAN接入口：千兆网口
8、LAN输出口：千兆网口
9、天线数量：≥4根
10、LAN口数量：≥4个
	套
	1 
	

	4
	信息桌牌

	4.1
	电子桌牌无线蓝牙双面水墨屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分辨率≥800*480
2、前后屏可异屏显示，单独变更
3、屏幕：≥7.5寸三色电子墨水屏
4、可视区域：≥161.0×96.0 mm
5、分辨率：≥800*480
6、DPI：不低于124
7、灰阶度： 2灰阶
8、颜色：黑白红
	套
	22 
	

	4.2
	无线蓝牙基站
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用CPU为四核，主频≥1.8GHz，内存≥2G；
2、具备10/100M自适应以太网口；
3、板载WIFI/BT 4.0 模块；
4、单个基站支持≥60个蓝牙
	套
	1 
	

	4.3
	多媒体信息插座
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
多媒体信息插座，具备1个HDMI接口、1个3.5mm音频口
	套
	3 
	

	5
	分布式系统

	5.1
	分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@30Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	2 
	

	5.2
	4K分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持输入和输出，即同一个节点即能同时接入信号源编码进入系统内供其他节点调用又能同时接显示器调用系统内其他信号源进行显示，支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	2 
	

	5.3
	4K分布式拼接输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口；支持大屏拼接功能，备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持自定义布局，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中。
3、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
4、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
5、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、支持双链路热备功能，可通过双网线或双光纤或一光一网方式接入两台不同的交换系统，当其中一条链路故障时，自动跳转另外一条链路进行传输，无需人工干预，保障拼接墙画面正常显示。
7、具备拼接大屏整屏实时帧同步屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤20us。
8、支持多路输出的画面同步功能，快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持采集同一台计算机不同接口输出的画面并输出同步显示。
9、支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。
	套
	4 
	

	5.4
	分布式坐席输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输入节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频环出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	1 
	

	5.5
	分布式坐席输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输出节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口；≥4路USB键鼠接口/USB接口；支持坐席管理功能，备份功能，RS232控制，远程开关机，USB透传功能，前面板液晶屏。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制；同时可实现与远端计算机的数据透传,可支持接入USB外设，单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。
7、支持坐席系统日志管理，可查看每个关键操作的具体日志记录，并且支持导出日志记录。
8、支持不少于16画面显示功能，单路输出可同进行坐席控制、调取、显示不少于16个不同的信号源。画面布局、位置可调。
	套
	1 
	

	5.6
	立式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、分布式立式工装，可安装在19英寸标准机柜，高度不低于6U，可安装8个盒式设备。
	套
	2 
	

	5.7
	托盘式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内。
	套
	2 
	

	5.8
	集中供电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥10路集中供电箱，具备不小于1个电源开关，支持10路直流终端设备供应电源。
	套
	2 
	

	6
	视频会议系统

	6.1
	会议高清摄像机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、图像传感器：1/1.8英寸高品质传感器，宽幅比16：9。
2、视频输出最高分辨率：3840*2160P60
3、视角：水平：≥2.5°（窄角）≥59.2°（广角）、垂直：≥1.4°（窄角）≥34.6°（广角）
4、信噪比：≥50db；
5、最低照度：不低于0.5Lux；
6、视频输出接口:支持HDMI、SDI、LAN、USB3.0等；
7、图像码流:支持双码流输出；
8、视频压缩格式:支持H.265、H.264等；
9、音频输入接口:支持双声道 3.5mm 线性输入；
10、音频压缩格式:支持AAC、MP3、G.711A等；
11、网络接口:支持10M/100M/1000M自适应网口等；
12、网络协议:支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181等；
13、控制接口:支持RS232（环通）、RS485等；
14、控制协议:支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：支持115200/9600/4800/2400
15、水平转动:-110°～+110°；
16、俯仰转动:-27°～+27°；
17、预置位数量:用户最多可设置 255 个预置位。
	台
	2 
	

	7
	分布式系统网络设备

	7.1
	48口千兆网口接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥260Mpps
2、≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+
3、支持冗余电源
	套
	1 
	

	7.2
	10G光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、10G光模块SFP-10G 
2、分布式设备所用10G双芯光模块
	套
	2 
	

	8
	机柜及辅材

	8.1
	设备机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥32U高度、≥600*800尺寸；
2、≥2个PDU
3、PDU满足：单路32A输入/10A国标≥20口 16A国标≥4口输出
	套
	2 
	

	8.2
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类音视频线缆，网络线缆、光纤、HDMI高清线、多媒体插座、JDG管、PVC管等配件
	项
	1 
	

	（三）
	门厅

	1
	4K分布式拼接输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口；支持大屏拼接功能，备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持自定义布局，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中。
3、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
4、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
5、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、支持双链路热备功能，可通过双网线或双光纤或一光一网方式接入两台不同的交换系统，当其中一条链路故障时，自动跳转另外一条链路进行传输，无需人工干预，保障拼接墙画面正常显示。
7、具备拼接大屏整屏实时帧同步屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差异≤20us。
8、支持多路输出的画面同步功能，快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持采集同一台计算机不同接口输出的画面并输出同步显示。
9、支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。
	套
	4 
	

	2
	立式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
分布式立式工装，可安装在19英寸标准机柜，高度不低于6U，可安装8个盒式设备
	套
	1 
	

	3
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	4
	24口千兆网口接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持冗余电源
	套
	1
	

	5
	10G光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、10G光模块SFP-10G 
2、分布式设备所用10G双芯光模块
	套
	2
	

	6
	集中供电箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥10路集中供电箱，具备1个电源开关，支持10路直流终端设备供应电源；
	套
	1 
	

	（四）
	小会议室

	1
	4K分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持输入和输出，即同一个节点即能同时接入信号源编码进入系统内供其他节点调用又能同时接显示器调用系统内其他信号源进行显示，支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	1 
	

	2
	4K分布式矩阵输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口, ≥1路光口；支持备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
6、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频可正常传输。
7、节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出。
	套
	1 
	

	3
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	（五）
	值班室

	1
	高清显示器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸≥55″，支持3840*2160@60Hz超高清显示
2、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
3、支持7 × 24 小时工作模式
	套
	2 
	

	2
	分布式输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@30Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	2 
	

	3
	4K分布式矩阵输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大分辨率支持3840x2160@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口,≥1路光口；支持备份功能，RS232控制，前面板液晶屏，带风扇。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、支持同时提供不同码流大小、不同分辨率及不同帧率（1-60fps（帧））的数据流，以适应本地接收端高清显示、预览、远距离传输或预览等不同要求、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
5、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
6、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频可正常传输。
7、节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出。
	套
	2 
	

	4
	托盘式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内；
	套
	2 
	

	5
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	（六）
	办公室

	1
	分布式坐席输入节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输入节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频环出；≥1路音频输入，≥1路反向音频输出；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口，≥1路USB接口；支持备份功能，RS232控制，远程开关机，具有前面板显示功能。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。
	套
	8 
	

	2
	分布式坐席输出节点
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
双引擎分布式输出节点：
1、最大分辨率支持1920x1080@60Hz。包含≥1路视频输入，≥1路视频输出；≥1路音频输出，≥1路反向音频输入；≥1路千兆RJ45网口，≥1路千兆光口；≥4路USB键鼠接口/USB接口；支持坐席管理功能，备份功能，RS232控制，远程开关机，USB透传功能，前面板液晶屏。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持16路画面同时预监；
3、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于16ms。
5、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调；支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧。
6、通过连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制；同时可实现与远端计算机的数据透传,可支持接入USB外设，单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。
7、支持坐席系统日志管理，可查看每个关键操作的具体日志记录，并且支持导出日志记录。
8、支持不少于16画面显示功能，单路输出可同进行坐席控制、调取、显示不少于16个不同的信号源。画面布局、位置可调。
	套
	8 
	

	3
	托盘式安装架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：

1、机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内；
	套
	3
	

	4
	线缆辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材、安装架等配件
	套
	1 
	

	三、融合通信系统服务清单（三年服务）

	（一）
	融合通信系统

	1
	融合通信软件
	系统管理模块
	1、设备目录。支持设备目录的自定义设置；支持批量导入、信息查询、删除、批量删除、运行状态实时监测、实时显示设备在离线状态；支持第三方人员信息接口对接、批量导入导出、增删改查等操作。与用户设备UE进行交互，提供用户签约信息，包括用户信息、群组信息、组群信息、通讯录和摄像头列表等。
2、设备服务。支持对手机固话、执法记录仪、移动视频监控、固定视频监控、移动终端、视频会议终端以及各类应急通信系统的设备信息进行统一汇聚，实现各类通信设备信息的统一管理。支持设备状态实时管理。系统提供通信设备状态的统一管理。系统可实时管理资源的状态，可直观的掌握资源动态。
3、多部门协同。实现所有音视频系统的集中管理与调度，各种音频系统之间的无缝互通，以及与其他视频系统、业务系统的交互，实现指挥人员可以通过多种语音通信手段进行统一指挥调度，满足多部门协同工作的需要。最多支持4位调度员同时调度。
4、管理能力。支持开户管理、终端设备管理、终端外设管理、终端应用软件管理和用户权限管理；同时支持为终端提供推送服务和登录服务。完成各业务流程控制，对用户业务行为进行认证鉴权，并对用户面资源进行分配和管理。提供Web服务、配置管理、告警管理、日志管理、License管理、资源监控管理、硬件管理、软件管理和内部通信。提供系统的会话管理和会话核查功能。
5、界面配置。支持界面配置，如肤色、一机多屏、登录页样式、平台名称、Logo、字体大小等；
6、登录管理。支持输入用户名、密码登入。用户名和密码错误时，可进行提示警告。支持注销用户。
7、日志管理。支持平台对用户操作进行日志记录及查看；支持以列表的形式展示用户的操作日志，点击可以查看具体的日志详情，支持按照开始时间、结束时间、ip地址、事件进行搜索日志；
8、参数配置。支持系统参数配置，如登录Mac验证、系统水印、通讯录参数配置、视频清晰度配置、设备树展示配置等；
9、个人中心配置。支持个人中心配置，支持是否隐藏个人中心、隐藏登出、是否隐藏logo、默认肤色、个人中心logo等配置。
10、地图管理。支持配置地图屏参数，对是否开启动态重组、点击聚合点位放大的层级数、地图播放视频框大小、图上组会是否开启画面合成、地图组会方式（音频、视频）、实时轨迹线条宽度、实时轨迹线条颜色、历史轨迹线条宽度、历史轨迹线条颜色、已运行历史轨迹线条颜色、地图聚合方式、实时轨迹刻画的上报频率间隔等进行配置。
11、视频配置。支持视频配置，可对是否开启视频清晰度切换、默认视频清晰度、是否开启截图水印、水印宽度、水印高度、水印字体大小、水印字体颜色、水印旋转角度、水印透明度、水印字体内容、ptz权限等级等进行配置。
12、通讯录配置。支持通讯录配置，可对是否展示数据来源节点、是否开启部门过滤、顶级部门编号、默认展开层级、通讯录需要显示的联系方式、人员自动呼叫功能、选择呼叫设备类型、调整呼叫设备顺序等进行配置；
	套
	1 
	

	
	
	语音调度模块
	1、语音融合调度能力。需支持电话、手机以及具备双向语音通信能力的移动前端等终端进行一键调度。通过预案和地图圈选操作，实现跨平台、跨群组、跨系统的统一呼叫，实现通信终端融合通信。实现语音融合调度能力，包括点对点呼叫、组呼、抢话、强拆、临时组呼叫、半双工呼叫等语音业务。
2、固定群组呼叫。需支持固定群组呼叫：调度台可以直接选择已经配置的群组发起呼叫，组内的所有成员都被加入组呼。支持设定的固定群组信息可同步到融合平台。
4、多路呼叫。需支持监控、视频会议、无线、电话语音、移动终端多种设备的多路呼叫。支持通过临时呼叫的方式加入多路呼叫的群组。
5、限时通话。需支持限时通话。可限制单呼、组呼、电话互联业务的通话时长.这些通话时长都允许配置，通话限时到了会释放会话。支持通话时长都允许配置，通话限时到了会释放会话。
6、设备资源。资源列表中显示所有的设备资源，包含调度列表、人员组织列表、群组列表、网络摄像机列表。平台实时监控资源的状态，通过不同颜色标记，实时监测设备在线、离线或调度中的状态，可以更加直观的掌握资源动态。
7、语音功能。需支持单呼、群呼。支持固定群组、话权抢占、多群组监听。支持群组用户状态显示、组名用户名友好显示、终端动态建组功能。支持群组入会，入会终端包含记录仪。支持语音呼叫、语音会议、呼叫历史、呼叫保持功能。
8、抢话。调度台可以针对点对点通话中的某方用户发起抢话。支持按权限分配抢话权。
9、语音管理。需支持对指定设备进行静音设置。支持设置全局静音。支持对指定设备进行哑音设置。支持设置全局哑音。支持调节设备的麦克风、扬声器音量大小。支持语音部分挂断和全部挂断。
10、混合通话。需支持固话、手机、移动执法仪移动终端等设备的多方混合通话。支持对混音通话中的设备进行管理，如静音、哑音等操作。
11、电话呼叫。支持单独呼叫内线电话、IP电话；支持同时向多个手机、固话设备发起呼叫。 
12、电话接入。支持通过SIP协议接入手机、固话、IP电话、卫星电话。
13、音频格式。音频编解码支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、opus等格式。
	套
	1 
	

	
	
	监控调度模块
	1、接入能力。对接GB28181国标监控平台，实现不少于5000路监控点位（含符合国标的执法记录仪、车载监控、布控球、无人机、智能头盔、智能眼镜的接入）；支持GB28181、RTSP、onvif等协议接入监控设备。
2、调度能力。支持视频平台的注册功能；支持向第三方平台进行注册；支持向第三方平台发送设备目录查询命令；支持向第三方平台发起视频点播业务的请求；支持对GB/T 28181码流进行实时浏览；支持对GB/T 28181的历史码流进行回放；支持对GB/T 28181的历史码流记录查询；提供对支持GB/T 28181协议的设备进行反向语音呼叫功能；提供对支持GB/T 28181协议的设备的PTZ控制功能；支持对第三方平台管理的多媒体数据进行回放和检索。
3、反向语音。支持执法记录仪、4G布控球的反向语音呼叫；支持对执法记录仪、4G布控球进行反向视频呼叫。
4、PTZ控制。支持根据设备优先级对设备进行PTZ控制；支持对会议终端进行PTZ控制；支持对设备巡航功能；支持对设备设置预置位。
	套
	1 
	

	
	
	会议调度模块
	1、接入能力。通过标准H.323协议，系统级实现不少于100路视频会议终端的接入，同时平台对视频会议设备的并发调度数量不做限制。支持MCU、GK方式接入视频会议。支持组会功能，可将需要开会的设备进组会，完成组会后会在调度列表中显示。
2、多方会议。将列表中选中的设备组成会议，包含：网络摄像机、视频会议终端、手机、固话、执法记录仪、即时通信APP等设备进行组会。在不结束会议的情况下，可以实现添加新的资源入会，挂断已经入会的调度资源。支持以音视频设备组建会议。支持按照电话号码、短号呼叫固话、手机入会。支持根据IP地址呼叫会议终端入会。
3、双流广播。支持在会议过程中将一路参会终端的音视频广播到其他参会成员参会设备上。支持在会议过程中将几路参会终端的音视频进行画面合成、混音广播到其他参会成员参会设备上，最多支持16路。支持在会议过程对不同的参会终端广播不同的会终端的音视频。在组会过程中可以将第三方业务系统页面和音视频画面，同时发送到其他参会终端。在组会过程中可以将会议终端的主流和辅流同时广播，同时发送到其他参会终端。
4、会议轮询。通过设置多个视频源、轮询次数及时间等参数，实现主会场大屏显示画面的自动切换。通过设置多个视频源及大屏轮询区域，实现大屏轮询区域画面的自动切换。支持对大屏轮询区多个视频窗口显示画面进行轮询切换。
5、终端选看。在大屏上屏之前支持对调度视频的本地监看，确保上屏内容的流畅度及准确性。支持同时监看2路及以上资源。通过拖拽资源列表的任一视频资源，可以本地监看画面。支持单独移除某一路监看画面。支持对监看内容进行音量控制。
6、锁定视频源。对指定终端的设备查看的视频画面进行锁定。支持按照关键字查询与刷新。默认使用auto风格，支持从左边拖入设备到窗口中。
7、会议点名。支持调度员可以指定某一个会场进行发言，其他未被点名的会场均关闭麦克风，且自动观看该点名会场。支持被点名的会场在会场列表中将会置顶显示。支持切换点名会场时，之前的被点名会场会关闭麦克风。支持新的被点名会场会打开麦克风并将点名会场的画面广播给所有其他会场观看。支持连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作。支持会场点名数量可按需设置。
8、多会场调度。支持同时管理多会场，通过会场切换可以管理各个会场下不同的预案场景。不同会场之间指挥调度互不影响。可以同时通过对接拼控服务，支持对多个会场的的大屏显示控制。支持一个会场同时控制多块大屏，不同大屏允许使用不同的风格、显示不同的设备资源。支持对不同分辨率的大屏进行控制。
9、预案调度。通过预案切换可快速开启调度组会，调度列表自动加载并呼叫预案中所有的设备资源。大屏区自动显示该预案绑定的大屏风格，以及视频画面分布。业务屏自动显示该预案绑定的设备资源，以及画面合成。监看区自动显示出预案绑定的设备资源。与拼控进行对接，指挥中心大屏对应显示平台大屏区的内容，并且实时同步调度操作。预案切换之后自动挂断当前调度会议。支持手动结束当前调度会议。支持将一路或多路合成后画面进行广播。支持对之前配置预案中大屏区绑定的资源进行修改。支持对之前配置预案中业务屏区绑定的资源进行修改。支持对之前配置预案中监看区绑定的资源进行修改
支持对之前配置预案中大屏区绑定的资源进行修改。支持将现有预案另存为新的预案。支持对预案中大屏样式、业务屏样式、监看窗口样式进行保存。
10、多画面合成。可支持1、2、4、9、16、25等多种灵活的大屏画面组合模式。在不结束会议的情况下，实现多画面格式以及多画面与单画面间的切换。
11、强拆强插。支持基于融合通信调度平台发起的参会终端进行强插、强拆操作。
	套
	1 
	

	
	
	GIS调度模块
	1、定位数据。支持统一采集、存储各系统终端的定位数据。支持GPS、北斗、公网LBS等多种终端定位手段，供上层系统应用。
2、一图展示。支持平台对接的所有终端资源在地图上进行定位显示。支持移动单兵、车载、手机的移动轨迹显示。
3、图上点调。支持框选指定类型的资源，也可以框选全部类型资源，已框选资源依终端、监控前端类型，进行列表的方式显示。支持操作员从已框选资源列表中选择资源开启会议。支持从已选资源列表中选择资源进行视频的实时预览，包括视频会议终端图像、监控图像及移动设备图像的监看。支持资源的多路监看。支持针对接入地图的移动单兵设备、移动端手机，地图除了可以对其进行视频实时调度、轨迹实时跟踪之外，还可以与其进行实时语音通话的调度。
4、图上组会。支持用户通过框选或者在设备列表中选择不同的设备之后可以在地图上直接进行组会操作，平台会将入会终端的画面进行展示。支持自动混音操作。支持25路终端同时入会。
5、轨迹回放。平台支持移动单兵、车载、移动端手机的移动轨迹查看功能。支持查看指定日期、指定时间段内的历史移动轨迹。
6、实时轨迹。实时监测设备的运行轨迹，并在地图上动态定位显示。支持移动单兵、车载、移动端手机的移动轨迹查看功能。
7、点聚合。支持调度资源在地图上的点聚合，将分布在多个物理网络中的音视频资源汇聚到中心网络中地图屏上。支持以数字的形式展示周边可调度资源数。
8、风格切换。支持基于一套地图实现白色、蓝色、灰色风格的地图风格切换。
9、会控操作。图上组会过程中，支持对单个入会终端静音、哑音操作，支持一键静音、哑音、挂断，支持不影响其他参会终端开会情况下，添加、挂断其中一路终端。
10、地图基础功能。支持地图基本功能，包含截图、清除、面积测量、距离测量、鹰眼、复位等操作。
11、快速定位。支持在搜索框中搜索出某一设备，点击该设备后，会自动在地图上跳转定位至该设备。
12、模糊搜索。支持对模糊搜索出的设备进行过滤，可通过设备标签、设备名称关键字、设备状态等条件进行过滤。
13、数据展示。支持显示底图、道路、山川、绿地、河流、桥梁、社会兴趣点等多种数据。
	套
	1 
	

	
	
	短信调度模块
	系统可支持与短信网关或短信平台对接，可提供短信发送功能，在指挥调度过程中可以将制定的文本信息以短信的形式发送给一个或多个手机用户。
系统支持同时给多个手机终端发送文字短信；支持对短信发送记录进行查询，可以根据短信的名称、短信发送的时间进行筛选；支持发送现场输入的文字短信内容；支持通过组织结构选择短信接收人；支持临时新增文字短信接收号码；支持发送即时短信、预约发送短信；支持对短信的模板进行设置，在发送时通过模板的方式选择提前编辑好的文字短信内容。
	套
	1 
	

	
	
	即时通讯模块
	平台内嵌即时通信模块，提供终端到终端，终端到PC,PC到终端，PC到PC的协同通信能力，可以传送实时/非实时语音、视频、图片、文件、文字等多种内容，可以进行一对一、一对多、多对多的通信和信息发布。平台支持即时消息通信、实时音视频互通、人员位置实时展示、历史消息调阅等。
1、支持通讯录及群组展示，通过通讯录可以快速进行设备点调、多方组会、即时消息通信；
2、支持web端、APP端的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息；
3、支持单兵、执法记录仪接入，实现语音通话、视频通话；
4、支持创建群组功能，调度台通过通讯录快速创建讨论组群，组建作战单元，所有群组成员可以在群组内进行即时消息分享。支持根据调度任务需求建立不同的调度小组，可以实现小组内的即时消息传输；
5、支持单对单、单对多的群组内的消息通信；
6、支持与移动终端进行一对一、单对多的群组PTT消息通信；
7、支持历史语音记录的翻查和回放，对于实时监听的语音会实时保存在终端上，可以直接在历史记录界面翻查和回放；如用户当前不在线，则再次登录后可以从服务器端获取最近遗漏掉的信息数据，支持在终端直接回放。
	套
	1 
	

	
	
	融合通信app
	1、接入能力。系统支持不少于100个即时通信APP移动终端的接入。支持安装在各品牌安卓移动终端。
2、调度功能。支持文字、语音、视频通话、文件传输。支持移动终端接受调度台双向音视频调度的功能。
3、语音一键呼叫。支持用户之间的点对点呼叫，终端用户可以在通讯录或者常用联系人中选择一个用户发起呼叫，等待对方应答之后完成点对点通话。支持接听、拒绝、挂断、静音、免提操作；支持打开或关闭摄像头操作；支持前后置摄像头的切换操作。支持手机、固话、移动终端在接收语音呼叫时进行接听、拒绝操作。支持在组会过程中进行挂断、静音、免提操作。
4、群组功能。支持自定义群组，根据现场应急指挥需要快速组建最小化作战单元，群内成员可以进行文字、图片、短语音、短视频等即时消息的发送。也可以进行位置的分享，同时系统还支持基于群组进行快速组会，实现小组内成员之间多方音视频通话。
5、历史记录。应用支持历史语音记录的翻查和回放，对于实时监听的语音会实时保存在终端上，可以直接在历史记录界面翻查和回放；如用户当前不在线，则再次登录后可以从服务器端获取最近遗漏掉的通讯数据，支持在终端直接回放。同时平台支持通过关键字、日期搜索查找文字、图片、视频、文件等历史聊天记录。
6、一键告警。集成一键告警功能，前线人员遇紧急情况可向监控中心报警。可与其他调度系统进行对接，实现案事件的实时推送。
7、定位。支持平台对接的所有终端资源在地图上进行定位显示，如道路监控、社会面监控、会议终端、移动单兵、移动车载、执法记录仪等。
8、实时轨迹。支持查看已接入移动设备的实时轨迹信息；在查看轨迹时，展示选中设备的画面及地图上实时轨迹的描点信息；
9、历史轨迹。支持查看已接入移动设备的历史轨迹信息，查看历史轨迹时，支持设置开始日期、时间，结束日期、时间；支持历史轨迹按照设置指定时间段后，地图即可展示该移动设备在该指定时间段内的移动轨迹。
10、PTT对讲。支持聊天界面的ptt语音对讲，可开启一对一和一对多的对讲通话，接收方无需手动操作，即可外放听到语音对讲内容。
11、强提醒。支持设置当前成员的聊天信息为强提醒，该成员发来的消息将强制提醒用户查看；
12、视频监看。支持移动端看视频功能，可通过移动终端实时调阅视频监控图像。
13、点调功能。支持移动终端地图或列表方式点调功能，通过地图或列表便捷点调各种通信设备，包括：移动终端、固话、手机、4G执法仪。
14、调度能力。支持手机APP端与PC端、手机APP端与手机APP端之间的即时通信。
15、通信能力。移动调度APP内嵌即时通信软件，提供终端到终端，终端到PC,PC到终端，PC到PC的协同通信能力。支持手机、pc设备的一体化的通信，可以传送实时/非实时语音、视频，图像，文件，文字等多种内容，功能支持即时消息通信、实时视频互通、人员位置实时上传、历史消息调阅等。提供丰富的开放接口、灵活的集成能力。
	套
	1 
	

	
	
	音视频实时留存业务模块
	1、录像功能。支持对调度会议的过程进行录音录像。具备录音录像功能、录音录像回放功能、录音录像下载和录音录像查询功能等。具备录音功能，包括全双工点呼录音、视频点呼录音、半双工点呼录音和组呼录音；支持对业务屏、广播源进行录像。支持对播放屏、监看窗口任意一部分进行录像。
2、录像管理。支持录音录像配置，包括设备管理、摄像头配置、录音录像计划等；录音录像计划配置包括手工设定录音录像计划和自动录音录像计划；设备管理包括系统配置、节点配置和存储资源配置等；摄像头配置包括摄像头管理和定时参数设置等；支持录音录像文件的查找、下载以及删除功能；支持群组录音管理，可对群组通话语音进行存储，对存储文件进行查询、下载和删除等操作；
3、录像配置。支持录像配置，对是否开启录像功能，是否开启点对点呼叫录像功能进行配置。
3、广播源录像。支持对会议过程中广播到各个终端的广播视频、音频进行录音录像；广播源分类两种：单个设备广播和多画面合成广播。
4、存储管理。支持与云平台对接，实现云存储；支持nfs方式挂载云存储。
5、移动端录像。支持手持终端的视频回传录像管理，可对手持终端和摄像头回传的视频进行存储，对存储文件进行查询、下载和删除。支持录像存储到磁阵和云储存。
6、录像调度业务功能。以列表形式展示录音录像信息，列表包含：调度名称、会场名称、预案名称、调度时间。支持按照预案名称、会场名称、录像时间模糊搜索。支持对录音录像下载和在线回放功能，回放时可进行倍速调整、全屏操作。
7、接口管理。开放与上层应用的接口；开放接口上层应用平台支持录像的查询、下载等功能。
	套
	1 
	

	
	
	级联调度模块
	支持上下级融合通信应用平台，平台通过一机一档平台进行资源级联调度，具体功能如下：
1、支持级联资源的音视频通话、即时消息、会议相关功能；
2、支持级联账号的添加、编辑、删除以及根据名称或key进行模糊查询； 
3、支持根据名称或ip进行级联状态模糊查询。 
4、支持扁平化调度，下级平台的资源融合接入后，可级联推送至上级平台，上级平台可扁平化调度下级平台的各类音视频资源。
5、在上级单位与下级单位均部署了融合通信调度平台的前提下，融合通信调度平台支持平台与平台之间的音视频资源双向推送。
	套
	1 
	

	
	
	任务管理模块
	为应对指挥中心的日常调度工作，平台支持任务的下发和流转等操作： 上级部门支持基于案事件及自定义的任务进行任务的下发，支持下发至一个单位或多个单位。"
1、任务发起。支持基于案事件或手工录入的任务信息，基层单位用户可自主上报上级单位，也可向其他平级的基层单位请求服务，请求其他单位推送案事件相关的音视频资源。
2、任务反馈。基层单位收到任务后，可基于任务进行文字、图片等富媒体信息的反馈，并将反馈信息推送上级（也可是平级）单位；支持基于任务的二次反馈，一次反馈后，可基于任务进行二次或多次反馈；
3、任务流转。指挥中心收到下级单位反馈及推送的信息后，可将反馈内容及反馈信息所包含的音视频资源清单转推至其他下级单位。
4、调度资源反馈。基层单位收到任务后，可选择与任务中案事件或任务相关联的各类音视频图像资源，包括视频资源、音频资源、移动设备等，供上级单位调取，提升音视频资源调取效率；基层单位用户在选择资源时，可对资源进行预监或预先呼叫，核实可用后再上报。
5、任务调度处理。上级单位收到下级单位报送的任务反馈信息后，可对任务反馈中上报的音视频资源进行筛选过滤后上大屏，具体如下：支持对上报的音视频资源进行预监；支持设置大屏风格；支持在导播界面中设置大屏显示内容，能够将音视频资源拖拽上大屏控制界面，但先不上大屏；大屏显示内容设置完成后，一键同步大屏显示内容；支持多人协同操作，如一人负责筛选音视频资源，另一人负责大屏显示风格，并将筛选过后的视频拖拽上大屏；基于某一任务，支持不同用户点对点音视频对讲，通过点对点的音视频对讲，下级单位可协助上级单位指挥中心调整各类音视频资源的状态，如调整监控的照射角度、呼叫路面移动终端改变方位、角度等。
6、任务统计。平台提供任务统计功能，支持按照任务完成情况进行筛选展示，可以按照单位、人员、任务类型进行查询统计。平台可以实时查看基层单位对任务的处理反馈信息，并调度台可以对反馈信息进行评价。任务完成后，处置过程可生成文档支持导出。
	套
	1 
	

	2
	核心硬件主机
	主控业务服务器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、实现视频会议录制，支持会议录播，高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式对会议随心所欲的进行录制点播；
2、标准机架式服务器，双路冗余电源；
3、CPU：2颗64位处理器，单颗CPU≥32核，频率≥2.2GHz；
4、内存：≥128GB；
5、硬盘：≥1块4T企业级硬盘，≥2块960G SSD盘；
6、端口：≥2个千兆电口+2个万兆SFP+光口。
7、含操作系统。
	套
	3 
	

	3
	电话语音接入
	无线语音网关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
标准机架式设备；支持8路电话、短信并发；支持2G/3G/4G多频段；支持SIM卡热拔插；支持SIP /GSM 任意之间交换；支持T30、T38和透传；支持DTMF检测。
	套
	1 
	

	4
	短信服务
	短信网关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
单板提供8路全网通接入
标准机架式设备；支持8路电话、短信并发；支持2G/3G/4G多频段；支持SIM卡热拔插；支持SIP /GSM 任意之间交换；支持T30、T38和透传；支持DTMF检测。
	套
	1 
	

	5
	会议接入
	会议接入模块
	1、系统提供会议接入服务，系统支持通过H.323协议、SIP协议、GK注册的方式接入视频会议，支持与融合通信平台内其他通信手段实现互联互通；
2、支持自定义画面布局模式，调整终端画面在画面布局的具体位置；
3、支持自动画面合成模式，根据会议在线终端数目自动调整画面布局；
4、支持画面布局轮询模式；
5、支持预约会议、即时会议、查看在线会议、查询历史会议 、会议模板管理、会议延长、会议免打扰(终端无法主动入会)、会议倒计时提醒；
6、支持会场选看，全场静音、全场禁言/取消禁言、会议轮询、点名轮训等会议控制功能
支持开启/关闭终端演示、打开/屏蔽终端画面、开启/关闭麦克风、开启/关闭扬声器等终端控制功能；
7、支持H323协议信令和媒体层AES以及SIP协议TLS、SRTP，保障会议安全性；
8、支持根据网络带宽变化的情况，自动调试会议视频分辨率和码率；
9、支持远程获取和配置参数，导出和导入参数 ，远程升级、远程重启、恢复出厂配置、调试抓包、导出设备日志等运维功能。
	套
	1 
	

	6
	桌面指挥终端
	桌面调度终端/可视IP电话机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示屏：≥8英寸，触摸屏；
2、分辨率：≥1280*800；
3、操作系统：支持安卓操作系统，支持语音、视频通信功能；
4、音频编解码：G.722、G.711A/U、G.729、iLBC、Opus；视频编解码：H.264、VP8；
5、网络接口：2个RJ45接口、支持10/100/1000M网口自适应、VLAN、支持POE；
6、接入方式：双模通信，同时支持PSTN和融合通信桌面终端APP功能；手柄接口：1个RJ9接口。
7、支持通讯录功能：根据部门结构加载部门联系人，以及联系人关联的调度设备资源；
8、支持预案调度功能，便捷创建、编辑、快速开启视频预案；
9、支持常用联系人功能，通过通讯录可以快速设置常用联系人；
10、支持快速检索功能，可以根据拼音、关键字对联系人、设备名称进行快速检索；
11、支持点调视频会议，电话、执法仪、移动APP、融信话机；
12、支持在一对一的通话时，快速添加其他类型终端召开多方会议；
13、支持在多方会议中添加其他类型终端入会；
14、支持召开跨设备类型的多方会议，设备类型包含视频会议，电话、执法仪、移动APP、融信话机；
15、支持召开不少于9方会议；
16、支持常规的会控操作：静音、哑音、挂断、呼叫；
17、支持呼叫保持功能，会议中有电话呼入时，支持对当前的会议进行呼叫保持，电话结束后，可以快速恢复之前的会议中；
18、支持拼音输入和手动输入两种输入模式。
	套
	3 
	

	7
	指挥调度台
	指挥调度台
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
指挥调度台主机，6核CPU，64G内存，支持web方式调度实现以下功能：
1、设备、通信录以分类列表形式展示，并支持搜索；
2、支持调度资源的视频预览功能；
3、支持调度预案，将调度资源、画面合成风格等做成预案配置，一键启动；可将调度场景保存为预案；系统可配置多个预案；
4、将多路调度资源进行画面合成；
5、将多路调度资源进行混音，并广播到各分会场；
6、可对每路调度资源进行单独的静音、哑音、云镜控制等操作；
7、支持设备分组展示、支持资源本地监看；支持主席轮询、通道轮询；
8、支持调度台与移动设备之间的即时消息（文字、图片、短视频、短语音等）收发，支持点对点和群组方式。
	套
	2 
	

	8
	单兵
	单兵
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、Android 系统，≥2.2寸触摸显示屏，IP68标准，≥32G EMMC，≥2700mAH电池，支持在仅录音录像模式下，可满足10小时左右正常工作；
2、前置水平≥114°广角、支持红外夜视； 
3、支持H.264/H.265编码格式，最大分辨率为1080；
4、支持独立北斗定位功能；
5、支持蓝牙、wifi、3G/4G网络图传；
6、支持PTT对讲、一键重点标记功能；
7、支持GB/T 28181、GA/T 1400标准协议。
	套
	20 
	

	9
	交换机
	万兆交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。
	套
	1 
	

	（二）
	社会面视频归集平台

	1
	视频归集平台
	服务器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式服务器，双路冗余电源；
2、CPU：2颗64位处理器，单颗CPU≥32核，频率≥2.2GHz；
3、内存：≥128GB；
4、硬盘：≥1块4T企业级硬盘，≥2块960G SSD盘；
5、端口：≥2个千兆电口+2个万兆SFP+光口。
6、含操作系统。
	套
	1 
	

	2
	
	基础包
	1、支持国标GB/T28181协议，支持ONVIF、RTSP、HLS、RTMP等协议接入；
2、支持通过GB/T28181接入视频监控平台，能对部分监控终端进行PTZ控制，实现对视频监控的多网络、多制式的融合；
3、支持视频浏览，实时查看各种终端设备的视频画面；
4、支持位置展示，在地图上实时定位展示设备所在的位置；
5、支持云台控制，可以对设备云台全方位（上下、左右）移动及镜头变倍、变焦等操作进行PTZ控制；
6、支持录像回放，根据时间对监控设备的历史录像进行回放查看；
7、支持H.264、H.265、MJPEG、SVAC等编解码格式；
8、支持最高60fps实时预监输入信号源，支持音视频同步预监；
9、支持≥5000路视频接入。
	套
	1 
	

	3
	
	视频联网汇聚
	支持下级国标监控平台通过国标GB28181协议推送视频监控资源到本级平台。
	套
	1 
	

	4
	视频存储
	视频存储阵列
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式IP磁盘存储阵列，模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换；
2、≥1000Mbits/秒录像写入能力；
3、≥24个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/10，每套配置≥20块8TB监控级硬盘。
4、≥2个万兆SFP+光口，冗余电源；
5、支持录像直接存储及码流转发。
	套
	3 
	

	5
	交换机
	万兆交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。
	套
	1 
	

	（三）
	联合指挥系统

	1
	值班值守
	告警联动
	平台可以和第三方业务系统进行对接，将现场发生的告警信息进行实时同步展示到地图屏，根据事件发生的位置在地图上进行定位显示，并可以查看到事件的详细信息和事件周边的设备列表。通过地图查看警情关联定位设备的实时位置，迅速开启警视联动，查看定位设备实时轨迹，并且根据距离动态显示周边多路关联设备的实时画面。并能够动态调整周边关联设备的范围，辅助用户单位展开指挥调度工作。
	套
	1 
	

	3
	应急资源管理
	人员通讯录
	提供通讯录功能，支持对应急指挥人员进行分级、分类管理，包括增加、删除、修改及查询操作，默认包含5000条通讯录录入。
	套
	1 
	

	4
	
	群组管理
	支持基于各类突发事件构建相关成员群组，便于一键组会、信息交互。
	套
	1 
	

	5
	协同指挥
	语音调度
	为满足用户不同场景下指挥调度需求，语音调度模块提供包括单呼、加入会议、强插、强拆、组呼、选呼、组呼通知、广播、点位、轮询等丰富的语音调度手段。
	套
	1 
	

	6
	
	会议会商
	支持发起多方语音会议、多方视频会议以及语音或视频终端混合会议。同时为方便调度人员灵活操作：支持在调度台上同时召开多场会议，调度人员可以任意进入某个会场参与多方会商。进入会议后，调度人员进行会议管理，包括主持人设置、会场放音、参会人员发言状态设置、全场发言/禁言、会场录音、会议放音等功能。
	套
	1 
	

	7
	
	即时消息
	配合移动APP使用，实现指挥中心调度台与移动终端人员多媒体信息互通。调度人员通过即时消息模块对移动APP人员发起一对一、一对多群组消息，支持文字、图片、视频、文件的发送。
	套
	1 
	

	8
	应急指挥调度
	应急一张图
	应急管理一张图可提供免费地理信息服务，支持在地图上查看区域整体资源内容、事件列表、预警信息、重点监控、监控统计、类内容。
同时提供地图资源检索，支持在GIS地图上检索现有点位资源，可自动定位到资源位置并支持显示详情弹窗；
提供框选、测距、测面积等小工具；
支持事件上图的功能。
①事件上图：支持事件上图定位和事件通知，展示事件名称和事件详情;
②区域资源分析：支持在GIS地图上展示区域资源数据分布情况，设定区域范围后，查看区域资源力量，可查看附近相关资源的位置信息，实现就近资源的调用。
	套
	1 
	

	9
	
	现场指挥调度
	解决应急指挥过程中调度人员需要通过多种不同终端实现对固定电话、移动终端、PC端等进行调度的问题，辅助应急指挥人员了解突发事件现场的发生、发展状况，实现对应急事件处置的统一指挥调度和应急决策信息的快速传达。包括地图调度、通讯调度、现场播报功能。
GIS可视化融合调度：基于GIS地图，旨在突发事件发生时，根据突发事件的位置和应急资源分析范围，实现指挥中心和应急指挥救援现场周边人员的语音调度、视频调度、辅助调度等“一键调度”功能；
通讯调度：基于融合通信技术，提供快速便捷的人员调度功能，包含拨号盘、通讯录、会商；
现场播报：直观显示app人员上下线、用户到达现场、任务反馈、现场回传等信息。
协同人员轨迹：支持在GIS地图上，显示当前在线的协同人员实时定位，以及人员预计到达事发点的规划路线、距离和时间，同时实时展示人员的实际移动轨迹，便于指挥中心随时掌握现场救援人员的行进路线。
	套
	1 
	

	10
	
	事件跟踪反馈
	用于指挥中心对应急事件本身处置过程的了解，掌握现场人员任务跟踪进展等，确保对事件处置进行全过程监管，包括提供任务管理和处置记录。
任务管理：包括任务类型模板查询、任务新增、任务指派、任务执行记录的查看。任务指派时，支持以短信方式通知任务接受人。
处置记录：以时间轴显示事件的处置记录，实时更新获取移动端上报的图片、视频、语音和文字，显示全部现场回传的信息。
数据汇总：差异化展示不同类型的事件需要关注的灾害指标，并根据现场上报情况，实时更新灾害指标数据。
轨迹查询：支持通过选择人员和起始时间，对指定的救援人员在指定时间段内的移动轨迹进行查询。
	套
	1 
	

	11
	业务应用移动化
	移动指挥APP
	事件上报：系统支持移动端上报应急事件；
事件列表：显示处理中、已完结状态的事件列表，支持事件签收及事件检索；
事件处置：提供应急详情、直击现场、指令下达、现场反馈、现场播报、人员位置、事件定位的功能，支持实时跟踪获取应急事件信息，保障相关人员能够同时获取事件基本信息，快速掌握事件最新态势；
事件任务：实现事件任务的上传下达，提供任务列表；移动端用户可接收来自领导、指挥中心指派的工作指令，以图片、视频、文字的形式对事件任务进行反馈；
即时消息：实现语音、文字、图片、视频的收发；
实时位置：支持对移动APP在线人员的实时位置信息上传到服务端，实现指挥中心对移动人员位置信息的实时掌握。
	套
	1 
	

	12
	
	
	音视频通话基座：
音视频通话：实现语音通话、视频通话、音视频会议，实现现场与指挥中心之间的互联互通；
个人中心：提供通讯录模块，支持人员通讯录查看。
	套
	1 
	

	13
	系统管理
	系统管理
	包括账号管理、组织结构管理、基础配置、地图配置等功能。
账号管理：实现系统用户的增加、修改、删除等功能。
组织结构管理：实现组织机构的管理，对应急通讯组织架构进行配置更新，对通讯组织架构内人员实现添加、修改、删除等功能。
基础配置：实现对行政区划信息进行新增、删除、修改，对事件类型进行自定义配置，设置事件类型的启用状态。
地图配置：支持地图配置，包含图层管理、图层分类、人员点位配置等。
权限配置：应支持按照不同用户角色，对视频管理、录音管理、地图等功能进行角色权限配置。
	套
	1 
	

	四、网络和安全服务清单

	（一）
	网络整合

	1
	负载均衡
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式设备，冗余电源；≥12个千兆电口，≥8个千兆光口(含4个千兆多模光模块)，≥8个万兆SFP+接口(含4个万兆多模光模块，4个万兆单模光模块)，≥2个接口扩展槽，配置≥480G SSD硬盘，≥32G内存；
2、吞吐量≥20G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥12万；
3、支持以下协议的ALG功能，包括但不限于DNS、RTSP、PPTP、SCCP、XDMCP、FTP、RSH、NBT、SCCP、H323、SQLNET、MGCP、SCTP、SIP；
支持DDNS，动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系，保证通过域名解析到正确的IP地址。
4、支持全量IPS、WAF等安全功能，能够通过license进行授权控制
5、通过ICMP、TCP、DNS等方式，检验SNAT地址池中的地址有效性，避免出口SNAT池中地址被意外封杀后仍然被使用造成网络访问中断；
6、支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余；
7、支持基于应用协议的智能选路，能识别主流互联网应用如P2P、微信、网银，进行调度；
8、提供三年基础硬件保修和系统软件维保服务。
	套
	2 
	

	2
	防火墙
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式设备，1+1冗余电源。千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，接口扩展槽≥4个；
2、整机吞吐≥80 Gbps，最大并发数≥2000万，最大新建数≥100万/秒；
3、支持访问控制、DoS/DDoS攻击防护、暴力破解防护等多种安全防护策略，提供IPsec、SSL、GRE多种VPN Overlay，可支持HA、VRRP冗余组网，可同时支持IPv4/IPv6网络；
4、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
5、支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名；
6、支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断；
7、支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；
8、支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率；
9、支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；支持持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；
10、支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户；
11、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等；
12、支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；
13、支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等；
14、支持通过云端平台集中查看设备信息：所属组织、设备型号、固件版本、序列号、地理位置、路由配置、策略配置、CPU利用率、内存利用率、设备流量、连接数等信息；
15、支持与云端威胁情报联动，可基于恶意IP、域名和URL联动和防护，并支持针对高信誉值的重大安全事件进行应急响应实现自动化阻断；
16、提供三年基础硬件保修和系统软件维保服务。
	套
	2 
	

	3
	政务外网防火墙
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式设备，1+1冗余电源。千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，接口扩展槽≥2个；整机吞吐≥50 Gbps，最大并发数≥800 万，最大新建数≥40 万/秒；
2、支持访问控制、DoS/DDoS攻击防护、暴力破解防护等多种安全防护策略，提供IPsec、SSL、GRE多种VPN Overlay，可支持HA、VRRP冗余组网，可同时支持IPv4/IPv6网络；
3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
4、支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名；
5、支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断；
6、支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；
7、支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率；
8、支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；支持持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；
9、支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户；
10、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等；
11、支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；
12、支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等；
13、支持通过云端平台集中查看设备信息：所属组织、设备型号、固件版本、序列号、地理位置、路由配置、策略配置、CPU利用率、内存利用率、设备流量、连接数等信息；
14、支持与云端威胁情报联动，可基于恶意IP、域名和URL联动和防护，并支持针对高信誉值的重大安全事件进行应急响应实现自动化阻断；
15、提供三年基础硬件保修和系统软件维保服务。
	套
	1 
	

	4
	行为审计
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1.标准机架式设备，双电源；≥16个千兆电口，≥4个千兆光口 ，≥4个万兆光口，接口扩展槽≥4个；整机吞吐≥20 Gbps，最大并发数≥400 万，最大新建数≥14万/秒；
2、支持七层应用识别，可识别包括即时通讯、社交网络、下载、网络游戏、搜索引擎、在线购物、代理翻墙在内的数千种网络应用；
3、具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；
4、支持自定义应用，可基于协议、端口、IP、域名等维度定义应用；
5、支持对HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议的解密功能，解密后可以对SSL加密的业务访问进行安全检测、应用审计、行为管理等深度检测防护；
6、 支持流量基于用户、ip地址、时间、服务以及应用等维度的线路带宽限制与保障策略；
7、支持不少于4级嵌套；支持每IP，每用户限速，支持9种Qos通道优先级调整；
8、支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置；
9、支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、微信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能，支持配置强制重新登录间隔，支持设置客户端超时时间，支持自定义认证重定向URL；
10、支持portal逃生，支持针对HTTPS网页推送portal页面，支持伪portal推送抑制，可限制应用产生的HTTP伪推请求，有效缓解认证服务器压力；
11、支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限；
12、提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间；
13、支持镜像流量多出口，支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发；
14、含三年基础硬件保修和系统软件维保服务。含三年APP应用库、URL分类库升级授权；
15、提供三年基础硬件保修和系统软件维保服务。
	套
	1 
	

	5
	准入认证
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1.标准机架式设备，CPU≥2核，内存≥16G，硬盘≥2T，≥6千兆电口；授权资产数500个；最大并发数≥800个；处理并发流量≥1600Mbps；
2、支持802.1x、EOU、Portal、端口镜像、策略路由、设备指纹准入等多种控制方式，并可以混合使用，且支持无代理方式，适应有线、无线、远程分支机构接入等多种复杂网络环境；
3、支持AD域环境，无需安装任何客户端。支持Windows设备安全检查，其中包括防病毒软件检查、终端是否加域检查、终端系统补丁检查、终端服务安装检查、终端软件及软件组检查；
4、支持基于设备探针扫描发现同网段设备，可手动指定或者智能选举出终端设备作为扫描探针；
5、支持对接入设备指定相应的绑定规则，根据接入设备是否符合接入规则来决定允许或拒绝其接入，防止仿冒终端接入，如基于计算机IP/MAC、交换机端口、接入控制点设备等进行灵活绑定，并且可支持一对多、一对一、多对一、多对多进行绑定；
6、提供三年基础硬件保修和系统软件维保服务。
	套
	1 
	

	6
	等保安全能力
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
组件1-漏扫：
1、漏洞特征库不小于230000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。
2、具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。
3、支持常见Web漏洞类型的扫描，包括SQL注入、跨站脚本、命令执行、命令注入、代码注入、弱口令、目录遍历、URL跳转、文件包含、反序列化漏洞、文件上传、CSRF跨站请求伪造、信息泄露等。支持OWASP TOP10等主流安全漏洞。
4、数据库扫描支持的检测类型包括但不限于弱口令、执行权限过大、访问控制漏洞、提权漏洞、缓冲区溢出漏洞、缺省配置、访问权限绕过、PL-SQL注入、危险程序、安全信息查看等。
5、支持系统安全配置核查功能，能够对主流操作系统、中间件、数据库、网络设备、虚拟化设备的安全配置项目进行检查。
6、支持≥200个IP资产扫描授权。
组件2-日志审计：
1、支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。
2、支持安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。
3、支持在目标主机上安装Agent程序，可监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、流量等相关信息。
4、支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量；支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则
5、支持按时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型等参数进行过滤查询
6、支持≥200个授权资产。
组件3-堡垒机：
1、支持运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin等；
2、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。支持自定义用户权限。
3、支持APP、钉钉、企业微信扫码认证等多种方式登录堡垒机；支持AD、LDAP、RADIUS等多种认证方式登录堡垒机。
4、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权。
5、支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。
6、支持自动化编排，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。
7、支持≥200个授权资产。
组件4-防病毒
1.支持针对未知勒索病毒的识别和防御。
2.支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户，并关机、弹窗提醒用户并断网等功能。
3.支持网络分域访问，服务端可设置不同网络访问域。资产同一时间仅可访问一个网络域，支持自主切换不同网络访问域。
4.支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并将修复前的病毒文件进行备份。
5.支持可视化态势大屏展示，包含但不限于终端安全管控和安全概况两大板块。安全概况需包括但不限于展示防护、检测、入侵检测概况，风险趋势和安全动态。终端管控需包括但不限于终端状态、分组分类、版本、安装量、防护率和在线率等信息。
6.支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎。
7.支持登录防护，包括系统账号异常登录防护、支持但不限于五个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。
8.提供三年病毒库升级服务。
	套
	1 
	

	7
	核心交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、插槽数：业务槽位数≥6个，主控槽位数≥2个，主控集成交换网板；
2、交换容量≥300Tbps，转发能力≥50000Mpps；
3、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；
4、单槽位业务板卡能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；以太网支持千兆电口、千兆光口、万兆光口、25G端口、40G端口、100G端口；
5、支持虚拟化技术，支持一虚多技术、多虚一技术，支持实现堆叠及统一管理, 提高网络核心节点可靠性和易管理性；
6、支持流量可视化功能；
7、支持IPv4/IPv6双栈协议
8、配置要求：双主控、双电源，千兆电接口≥48个，千兆光接口≥16个，万兆光接口≥40个，25G光接口≥16个。
	套
	2 
	

	8
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、插槽数：业务插槽数≥3个，主控槽位数≥2个，电源槽位数≥2个；
2、性能：交换容量≥160Tbps，整机包转发率≥30000Mpps；
3、主控引擎、电源、接口模块、风扇、等关键部件可热插拔，主控板主备切换无丢包；
4、单槽位业务板卡能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；以太网支持千兆电口、千兆光口、万兆光口、25G端口、40G端口、100G端口；
5、支持IPv4/IPv6双栈协议；
6、支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持VxLAN OAM ping 和 tracert；
7、本次单台实配: 双主控引擎，电源模块≥2，万兆光口≥96个，25GE光口≥12个，25G堆叠线缆一根。
	套
	2 
	

	9
	25GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
25GBase-LX4-MM光模块-QSFP+-25G-多模模块(1310nm,0.15km,LC)
	套
	8 
	

	10
	10GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	160 
	

	11
	GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	10 
	

	（二）
	数据中心网络

	1
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，默认含一个交流电源；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
5、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥64K；
6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
	套
	1 
	

	2
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，默认含一个交流电源；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
5、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥64K；
6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
	套
	3 
	

	3
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，默认含一个交流电源；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
5、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥64K；
6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
	套
	1 
	

	4
	接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。
	套
	20 
	

	6
	POE接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥50Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、POE供电端口≥24个，支持POE+，整机最大POE供电功率≥370W；
4、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。
	套
	6 
	

	7
	吸顶高密AP
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、固化接口数≥2个，其中1个2.5G电口，1个千兆电口；
3、整机协商速率≥5Gbps；
4、内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee。
	套
	6 
	

	8
	吸顶普通AP
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率≥1Gbps，其中5G射频速率≥1G，2.4G速率≥0.5G；
3、固化接口数≥1个，支持10/100/1000M电口；
4、内置智能天线系统；
5、支持壁挂、吸顶、86盒安装方式；
6、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；
	套
	12 
	

	9
	面板AP
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率≥2Gbps，其中5G射频速率≥2G，2.4G射频速率≥0.5G；
3、固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，1个千兆电口；
4、支持内置BLE5.1功能模块；
5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式。
	套
	4 
	

	10
	AC控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、管理AP数：支持常规AP最大数量≥128，本次实配32个AP授权；
2、转发性能：集中转发性能≥4Gbps；
3、端口类型：要求所投产品提供WAN：2个千兆电口，LAN：6个千兆电口  + 2个万兆光口；；
4、组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理；
5、认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证。
	套
	1 
	

	11
	10GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	62 
	

	12
	GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	2 
	

	（三）
	文旅公司网络

	1
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，默认含一个交流电源；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
5、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥64K；
6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
	套
	1 
	

	2
	汇聚交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps；
2、支持≥48个万兆SFP+，≥6个40GE QSFP+；
3、为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，默认含一个交流电源；
4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2；
5、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥64K；
6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
	套
	3 
	

	3
	10GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	26 
	

	4
	GE光模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	套
	2 
	

	五、安防系统及综合布线服务清单

	（一）
	安防监控系统

	1
	高清红外网络半球摄像机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
采用≥400万1/2.7英寸CMOS图像传感器。
最大可输出≥400万(1920x1080)@30fps
镜头焦距范围不低于2.7-13.5mm；
最低照度：彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.001 Lux ；
支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；
红外监控距离≥80米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性；
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持多种智能功能，区域入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，音频异常侦测；
支持DC12V/POE供电方式；
支持不低于IP67防护等级；
含电源、护罩、镜头、支架。
	套
	12 
	

	2
	高清红外网络枪型摄像机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
采用≥400万1/2.7英寸CMOS图像传感器；
最大可输出≥400万(1920x1080)@30fps；
镜头焦距范围不低于2.7-13.5mm；
最低照度，彩色≤0.005 Lux ，黑白≤0.001 Lux；
支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；
红外监控距离≥80米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性；
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警；
支持多种智能功能，区域入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，音频异常侦测；
支持DC12V/POE供电方式；
支持不低于IP67防护等级；
含电源、护罩、镜头、支架。
	套
	4 
	

	3
	视频存储设备
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
采用冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错；
支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖；
支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储；
单控制器；高速缓存≥16G；标准机架式设备；支持硬盘≥24个；1个管理口≥4个千兆口。
	套
	1 
	

	4
	6T硬盘
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：≥6000G；≥7200RPM；≥256M；SATA。
	套
	10 
	

	5
	安防监控管理平台
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
安防管理平台包含基础包、视频监控、门禁管理、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、视频联网、入侵报警、设备网络管理；
支持管理≥500路视频，≥100个门禁，≥1万人员，≥8车道，≥320个防区管理
硬件规格：
标准机架式4盘位一体机，64位多核高性能处理器，≥32G DDR4内存；
≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，同源输出；
支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）；
≥2个10M/100M/1000Mbps网口；
≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口；
报警IO：≥16路报警输入，4路报警输出；
解码能力：≥8×1080P。
	套
	1 
	

	6
	解码器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准机架式机箱，不少于4路HDMI输入+12路HDMI输出；
2、支持HDMI信号输入输出，解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式，支持≥4路高清视频编码能力，支持≥96路高清视频解码能力，支持≥3200W高清视频解码；
3、支持12个显示屏的任意大屏拼接；
4、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示；
5、支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层；
6、支持电视墙预监；
7、支持≥128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；
8、支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作；
9、支持ONVIF协议接入设备解码；
10、支持GB28181协议接入平台实现管理和操作。
	套
	1 
	

	7
	监控管理主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、处理器：不低于i5处理器性能；
2、内存：≥16GB；
3、硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；
4、显示器：≥27英寸；
5、显卡：≥4G独显；
6、含操作系统。
	套
	1 
	

	8
	六类24口配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：

1、6类19英寸24口配线盘，金针镀金，绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化；

2、背后带有理线托盘；

3、配线架每个端口配置有分线架；

4、配线架采用一体化IDC端子式技术，可进行快速端接；

5、采用阻燃PC塑料，具有良好的阻燃性能；

6、完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式。
	套
	3
	

	9
	24口理线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：

1、24口网线理线器，1U高度，适配19英寸标准机架安装；

2、盖子可拆装，方便管理跳线；

3、采用冷轧钢板。
	套
	3
	

	10


	辅材及安装费用
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的产品应满足如下服务内容及要求：
1、含各类配套音视频线缆，网络线缆、光纤、插座、PVC管、JDG管材等配件
	项
	1 
	

	（二）
	门禁系统

	1
	人脸门禁一体机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率≥600*1024；
2、采用≥200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
3、采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
4、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙
5、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；
6、设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；
	套
	25 
	

	2
	指纹门禁读卡器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、主机接口要求：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）≥1个；WIFI接口≥1个；RS485通讯接口≥1个；Wiegand通讯接口≥1个；USB接口≥1个；SD卡接口≥1个；报警输入接口≥2个；门磁输入接口≥1个；开门按钮接口≥1个；电锁输出接口≥1个；报警（门铃）输出接口≥1个；
2、支持不少于6000枚指纹；指纹识别速度≤1S；误认率（FAR）≤0.001%；拒认率（FRR）≤0.01%。
	套
	9 
	

	3
	门禁控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、产品符合ISO9001。
2、具备联动功能，支持硬件触发及事件触发，如：门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。
3、支持多人多组刷卡。
4、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。
5、采用B/S架构软件，无需安装客户端。
6、采用高速CPU 不低于1.0GHZ主频，DDR2支持≥128MB容量，Flash支持≥256MB容量，嵌入式操作系统。
7、可灵活设置≥256个时间段及256个门禁权限组。
8、具备反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。
9、支持多种韦根卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。
	套
	9 
	

	4
	门禁电源
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：全金属设计，良好的散热和屏蔽抗干扰特性；电源保险丝保护电路以防短路损坏；防雷、防静电、防浪涌设计；全铜变压器；输入电压：AC200V-240V  输出电压：DC12V-14V可调；持续电流：5A。
	套
	34 
	

	5
	单门磁力锁
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：拉丝磁力锁（纯铜）;明装型，带反馈信号；抗拉力：≥280kg；LED指示；无残磁、无机械磨损；通电上锁/断电开锁；工作电压：DC12V输入 ；适用于90度开的任何有框门。
	套
	13 
	

	6
	双门磁力锁
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：拉丝磁力锁（纯铜）;明装型，带反馈信号。抗拉力：≥280kg；LED指示；无残磁、无机械磨损；通电上锁/断电开锁；工作电压：DC12V输入 ；适用于90度开的任何有框门。
	套
	21 
	

	7
	开门按钮
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：翘板开关，PC防火阻燃材料；NO/NC输出；高强度耐疲劳弹簧，经久耐用；适合于86底盒安装；自复位功能，配套门禁系统使用。
	套
	34 
	

	8
	发卡器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
双LED灯状态指示；USB通讯，免驱动；通信速度 ：≥100Kbit/s；串口波特率：≥9000Kbit/s。
	套
	1 
	

	9
	人脸卡片录入仪
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、≥500W像素，≥1280*720屏幕分辨率；
2、USB连接，即插即用。
	套
	1 
	

	10
	指纹采集仪
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
CMOS光学传感器，传感器寿命100万次以上，分辨率≥500DPI；
采集窗口≥18x15mm，指纹录入时间≤350毫秒，认假率≤0.0001%，拒真率≤0.014%，比对时间≤1.5秒，指纹验证方式1：N指纹搜索；
通讯接口USB。
	套
	1 
	

	11
	门禁感应卡
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：钥匙扣卡芯片：工作频率：与发卡器实配。
	套
	200 
	

	12
	门禁管理主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：不低于i7性能；
2、内存：≥8G；
3、硬盘：≥1000GB；
4、显卡：集成显卡；
5、显示器：≥24寸液晶显示器
	套
	1 
	

	13
	门控安全模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
通讯方式：RS485与门禁一体机通讯；
硬件接口：各类接口数量不低于以下要求：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1；
2、至少具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。
3、具有防拆报警功能；
4、工作电压：DC 12V。
	套
	34 
	

	14
	门禁线材辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：门禁安装线材辅材
	套
	1
	

	（三）
	来访人员管理系统

	1
	来访人员登记管理系统
	访客管理提供访客预约、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
1、提供访客预约管理应用
1）支持管理员在平台端进行访客预约操作；
2）支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作；
3）支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息；
4）支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果；
5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约；
2、提供短信通知管理应用
1）支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义；
2）短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等；
3、提供访客记录查询应用
1）支持访客预约记录查询；
2）支持访客来访记录查询；
3）支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示；
4、支持异常访客记录查看
	套
	1 
	

	（四）
	综合布线

	1
	四孔面板（含模块）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：标准86四孔防尘面板：面板材料为优质PC，面板配有固定式透明防尘门，多次折弯不易断。带宽≥250Mhz，符合最新国际和国家标准。满足六类标准支持的所有应用。
	套
	55 
	

	2
	单口网络面板（含模块）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：标准86单孔防尘面板：面板材料为优质PC，面板配有固定式透明防尘门，多次折弯不易断。带宽≥250Mhz，符合最新国际和国家标准。满足六类标准支持的所有应用。
	套
	1 
	

	3
	单口语音面板（含模块）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：标准86单孔防尘面板：面板材料为优质PC，面板配有固定式透明防尘门，多次折弯不易断。带宽≥250Mhz，符合最新国际和国家标准。满足六类标准支持的所有应用。
	套
	17 
	

	4
	86底盒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：标准86底盒。
	套
	106 
	

	5
	六类非屏蔽网线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：六类非屏蔽低烟无卤双绞线，UTP CAT6，标准0.57线径，305米/箱。
	箱
	54 
	

	6
	六类非屏蔽水晶头
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、符合TIA/EIA-568-C.2标准；
2、符合UL94V-0的高强度PC材料；
3、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金；
4、三插式针脚并配有固定线芯架；
5、插拔≥750次后，依然保证性能稳定；
6、100个/盒。
	盒
	3 
	

	7
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：φ20镀锌钢管；管壁厚度≥1.5mm;不少于161米。
	套
	1 
	

	8
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：φ32镀锌钢管；管壁厚度≥1.5mm。
	套
	1 
	

	9
	六类跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：外径4mm的28线规6类UTP高性能多股软线缆，2米/条，跳线整体具有更好的柔韧性，弯曲半径要求降低，产品布线占用空间 减少27%。
	根
	456 
	

	10
	六类24口配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、6类19英寸24口配线盘，金针镀金，绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化；
2、背后带有理线托盘；
3、配线架每个端口配置有分线架；
4、配线架采用一体化IDC端子式技术，可进行快速端接；
5、采用阻燃PC塑料，具有良好的阻燃性能；
6、完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式。
	套
	19 
	

	11
	24口理线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、24口网线理线器，1U高度，适配19英寸标准机架安装；
2、盖子可拆装，方便管理跳线；
3、采用冷轧钢板。
	套
	19 
	

	12
	语音配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：语音电话110式100对配线架，适配19英寸标准机架安装。
	套
	1 
	

	13
	语音配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：语音电话RJ11式50口配线架，适配19英寸标准机架安装。
	套
	2 
	

	14
	电话语音水晶头 
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：4芯非屏蔽RJ11接口，6P4C，镀金芯片，100个/套
	套
	1 
	

	15
	大对数通信电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：国标HSYV室内大对数通信电缆，10*2*0.4，提供不少于80米。
	套
	1 
	

	16
	大对数通信电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：国标HSYV室内大对数通信电缆，25*2*0.4，提供不少于40米。
	套
	1 
	

	17
	24芯单模G652室内布线光缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准
2、长期的允许拉伸力达200N,短期允许拉伸力达660N,长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力1000N/mm，动态弯曲半径10D，静态弯曲半径20D；芯数：24芯高密度光纤

3、≥580米
	套
	1
	

	18
	24芯光纤配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：24芯模块式光纤配线箱 单模满配
1、24芯光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作；
2、可提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口；
3、两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护；
4、可安装于标准19英寸机架或机柜上。
	套
	6 
	

	19
	光纤跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：LC/LC单芯单模光纤;≥2m。
	根
	8 
	

	20
	光纤跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：LC/FC单芯单模光纤;≥2m。
	根
	88 
	

	21
	光纤跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：FC/FC单芯单模光纤;≥2m。
	根
	88 
	

	22
	弱电桥架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：槽式金属镀锌≥300*100桥架，不少于150米。
	套
	1 
	

	23
	弱电桥架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：槽式金属镀锌≥300*150桥架，不少于110米。
	套
	1 
	

	24
	金属线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：镀锌金属线槽，线槽规格：≥300*100,厚度为≥2.0mm，加强型盖板，厚度为≥3.0mm，不少于200米。
	套
	1 
	

	25
	金属线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：镀锌金属线槽，≥300*200,厚度≥1.2mm，不少于10米。
	套
	1 
	

	26
	金属线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：镀锌金属线槽，线槽规格：≥100*80,厚度为≥2.0mm，加强型盖板，厚度≥3.0mm，不少于10米。
	套
	1 
	

	27
	弱电电缆走线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：单层，铝合金，宽≥600mm，含支撑架，不少于30米。
	套
	1 
	

	28
	PVC管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：φ32;管壁厚度≥1.3mm;不少于30米。
	套
	1 
	

	29
	PVC管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：φ20;管壁厚度≥1.3mm;不少于10米。
	套
	1 
	

	30
	弱电间综合机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：≥42U（600*600*2000）
	套
	3 
	

	31
	配线机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：≥47U（800*600*2200）,720芯室内ODF配线架，FC满配
	套
	2 
	

	32
	配线机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：≥47U（800*600*2200）,720芯室内ODF配线架，FC满配
	套
	2 
	

	33
	辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：综合布线系统安装所需永久性标签纸、胶布、扎带等辅材。
	项
	1 
	

	（五）
	模块化机房综合布线

	1
	48芯高密光纤配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：高密配线架≤2U，≥48芯光纤配线架（FC-LC）。
	套
	6 
	

	2
	288芯预端接光纤配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：模块化配线架≤3U，≥288芯光纤配线架（MPO-LC），可安装≥12个模块，支持≥288芯
	套
	1 
	

	3
	96芯预端接光纤配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：模块化配线架≤1U，≥96芯光纤配线架（MPO-LC），可安装≥4个模块，支持≥96芯
	套
	30 
	

	4
	24芯MPO-LC 模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：24芯MPO-LC.OM4多模 转换模块
	套
	47 
	

	5
	24芯MPO-LC 模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：24芯MPO-LC.OS2单模 转换模块
	套
	26 
	

	6
	光纤配线架盲板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：光纤配线架盲板
	套
	30 
	

	7
	12芯MPO-MPO预端接光缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：12芯MPO-MPO预端接光缆,单模，10～15米，根据现场需求调整。
	套
	52 
	

	8
	12芯MPO-MPO预端接光缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：12芯MPO-MPO预端接光缆,多模,OM4，，10～15米，根据现场需求调整。
	套
	94 
	

	9
	24芯MPO-MPO预端接光缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：24芯MPO-MPO预端接光缆,多模,OM4，10～15米，根据现场需求调整。
	套
	6 
	

	10
	LC 双芯多模光纤跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：2米LC-LC双芯多模光纤跳线,50/125-10G,OM4。
	套
	320 
	

	11
	LC 双芯多模光纤跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：2米LC-LC双芯单模光纤跳线。
	套
	320 
	

	12
	六类非屏蔽配线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、6类19英寸24口配线盘，金针镀金，绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化；
2、背后带有理线托盘；
3、配线架每个端口配置有分线架；
4、配线架采用一体化IDC端子式技术，可进行快速端接；
5、采用阻燃PC塑料，具有良好的阻燃性能；
6、完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式。
	套
	30 
	

	13
	六类非屏蔽跳线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：

1、2米/条，6类RJ45非屏蔽跳线

2、≥360根。
	套
	1
	

	14
	六类非屏蔽网线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：六类非屏蔽低烟无卤双绞线，UTP CAT6，标准0.57线径，305米/箱
	箱
	16 
	

	15
	理线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、24口网线理线器，1U高度，适配19英寸标准机架安装；
2、盖子可拆装，方便管理跳线；
3、采用冷轧钢板。
	套
	30 
	

	16
	弱电走线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：单层，铝合金，宽400mm，含支撑架等组件

≥50米。
	套
	1 
	

	17
	强电走线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：单层，铝合金，宽400mm，含支撑架等组件

≥50米。
	套
	1 
	

	（六）
	办公设备

	1
	操作电脑
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、处理器：不低于i5或者同等档次性能；
2、内存：≥16GB；
3、硬盘：≥1TB SATA SSD；
4、显示器：≥27英寸；
5、显卡：核显；
6、满足国产化替代要求。
	套
	20 
	

	2
	多功能打印机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、桌面型多功能黑白打印机，支持打印，支持复印、扫描；
2、支持有线网络打印，提供USB接口、以太网接口；
3、支持单面打印、自动双面打印，单面支持纸张尺寸：A4、A3、A5；
4、打印速度：≥22页/分钟；
5、满足国产化替代要求。
	套
	5 
	

	3
	高性能彩色激光打印机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、高性能复合型彩色激光打印机，支持打印，支持复印、扫描；
2、支持有线网络打印，提供USB接口、以太网接口；
3、支持单面打印、自动双面打印，单面支持纸张尺寸：A4、A3、A5；
4、打印速度：≥28页/分钟；
5、满足国产化替代要求。
	套
	1 
	

	六、模块化机舱服务清单

	（一）
	微模块部分

	1
	机柜及冷通道系统

	1.1
	机柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、前进风、后出风机柜；机柜规格（W×D×H）：≥600mm×1200mm×2000mm。 
2、19 英寸工业标准机柜，符合IEC297-2、ANSI/EIARS-310-C、GB/T3047-2-97标准。
3、机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。
4、机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开。
5、机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg以上能承受8、9级烈度结构抗地震要求。
6、布线部件：支持柜体顶部模块化双通道线槽集成安装；顶板材料为厚度不小于1mm冷轧钢板，保证顶板不晃动，顶板上有预留孔采用橡胶圈，具有良好的护线功能，可前后进线。
	套
	17 
	

	1.2
	固定层板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、托放设备.承载≥50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜
	套
	17 
	

	1.3
	L型支架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、托放设备.承载≥50kg设备,适用1100mm，1200mm深的服务器机柜
	套
	17 
	

	1.4
	盲板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装
	套
	340 
	

	1.5
	PDU
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、铝合金外壳单路32A输入/10A国标20口 16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯,带防脱)
	套
	34 
	

	1.6
	隐藏式全自动双开滑动门
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、电动双开滑动门采用水平滑动门设计，与门禁联动，门禁识别通过后，端门自动开启，电动双开滑动门采用隐藏式安装。
2、门楣装有声光告警，与烟感、温湿度联动。
3、通道门配置≥双色告警状态显示灯，可根据不同状态及告警级别呈现不同的颜色，部署在两端端门处便于直观展现
	套
	2 
	

	1.7
	600宽天窗
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、配套不低于600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，天窗内线缆。
2、含LED隐藏式照明灯。
3、为提高通道内照明的节能性，所选天窗应为透光材质，天窗翻转稳定后角度≥80度。
	套
	11 
	

	1.8
	LED照明灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、LED照明灯,需安装在通道的两侧顶部。
	套
	22 
	

	1.9
	天窗控制盒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、集成控制盒，须含翻转天窗控制、烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。
	套
	1 
	

	1.10
	灯带控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、端门灯须带控制器
	套
	1 
	

	1.11
	冷通道配套侧门
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、须适用模块最外侧侧门，配套不小于1200mm深拼装机柜使用。
	套
	4 
	

	1.12
	顶部线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个
	套
	44 
	

	1.13
	围板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、适用不小于600宽的机柜，机柜后面安装，挡住走线槽，增加整体美观，每个机柜配一个。
	套
	22 
	

	1.14
	走线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、机柜顶部双通道走线槽和列与列间走线槽
	套
	2 
	

	2
	供配电系统

	2.1
	精密配电柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、机柜尺寸不小于600 mm（W） × 1200 mm（D） × 2000 mm（H），颜色与服务器机柜保持一致；
2、U电双路250A/3P MCCB输入,40A/1P*42支路输出（IT配电）；市电双路125A/3P MCCB输入,50A/3P*8支路输出（空调配电）。
3、开关元件选用国际/国内优质品牌，63A～630A采用塑壳断路器， 63A 及以下采用微型断路器。
4、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20kA，并配置MCCB后备保护。
5、精密列头柜正面应配置不小于7英寸的触摸屏，监控要求支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求。
6、对主路KWH、电压、电流、频率、有用功率、无用功率、视在功率、支路电流、支路开关量等做全方位的监控；
7、告警保护功能：过压、欠压、相序错误、缺相、三相过流、零序过流等,具备声光报警功能和消除报警功能。
	套
	1 
	

	2.2
	精密配电柜IT负载输入电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、用途：一体化配电柜IT负载输入电缆；
2、规格要求：ZC-YJV 4*95+1*50mm^2；
3、电缆数量：≥60米；
4、符合国标优质电缆要求。
	套
	1 
	

	2.3
	精密配电柜精密空调输入电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、用途：一体化配电柜精密空调输入电缆；
2、规格型号：ZC-YJV 4*95+1*50mm^2；
3、电缆数量：≥60米；
4、符合国标优质电缆要求。
	套
	1 
	

	2.4
	精密空调室内机输入电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、用途：精密空调室内机输入电缆；
2、规格要求：ZC-YJV 4*10+1*6mm^2；
3、电缆数量：≥95米；
4、符合国标优质电缆要求。
	套
	1 
	

	2.5
	机柜PDU供电电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、用途：机柜PDU供电电缆；
2、规格型号：ZC-RVV 3*6mm^2；
3、电缆数量：≥372米；
4、符合国标优质电缆要求。
	套
	1 
	

	3
	温控系统

	3.1
	列间精密空调
(加热加湿）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、精密空调采用风冷型空调。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能，单台精密空调总冷量≥50KW，风量≥10000m³/h，加热量≥6KW，加湿量≥3kg/h。
2、采用高效节能无级调速EC风机，机组风机数量不小于2个，送风口无遮挡，机组送风方式采用水平送风。
3、列间精密空调机组通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行。
4、列间精密空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。
5、列间精密空调机组应具备电子加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器。
6、控制屏应采用不少于7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。
7、机组控制系统应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥500条。
8、具备联动与群控功能，同一区域可以将不同机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组。
9、空调具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录。
	套
	3 
	

	3.2
	机房空调-管道组件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、精密空调安装所需相关配件、线缆等，包括以下内容：
2、组件应包含冷媒管路、制冷剂、给排水管路及管道保温等。
	套
	3 
	

	3.3
	应急制冷系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应急制冷系统，市电掉电后后满足60KW IT负载持续制冷1小时。
	套
	1 
	

	4
	模块舱内动力环境监控系统

	4.1
	微模块动环主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
动环监控主机，含配套监控软件；
支持≥1000测点设备接入，≥12*485、≥10*DI、≥4*DO、≥2*10/100 Base-T，≥2组DC12V/2A输出。
	套
	1 
	

	4.2
	智能插座
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.智能插座用于支持VDC电源及FE通讯扩展，可在微模块内灵活布局
	套
	4 
	

	4.3
	Wifi模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.提供WiFi信号，实现与上位机的数据交互
	套
	1 
	

	4.4
	触摸显示屏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.不小于20寸触摸显示屏
	套
	1 
	

	4.5
	微模块球型摄像机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
≥200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机
	套
	2 
	

	4.6
	按键开关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.须采用面板安装型
2.应包含出门按钮
	套
	2 
	

	4.7
	指纹/密码/刷卡门禁系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.应适用于双开电动推拉门
2.应包含门禁读卡机、门禁管理系统
	套
	1 
	

	4.8
	红外传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应具备红外探测、控制驱动装置运行等相关功能。
	套
	1 
	

	4.9
	水浸传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点。
2.在机房空调的管路下铺设漏水检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示
3.水浸绳3条，每条不小于10M。
	套
	1 
	

	4.10
	温湿度传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.供电电源：DC 12V(9~16VDC)
2.湿度测量范围：0～100％RH
3.湿度精度：≤±5%RH（25℃, 30%RH～80%RH）
4.温度测量范围：-20℃～70℃
5.温度精度：≤±0.5℃(25℃)
	套
	3 
	

	4.11
	微模块配套辅材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.微模块内部动环信号线缆（包含微模块控制、智能微模块执行器、门禁系统、传感器等智能设备信号及供电线缆）
	项
	1 
	

	（二）
	机舱动环监控

	1
	智算机舱

	1.1
	集中监控系统平台软件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.基本功能：集中监控平台负责将下层设备传来的各种信息进行存储、处理、分析和展示，并负责将控制命令发往前端设备，实现远程控制。系统应具有强大的数据分析挖掘能力，并具备数据管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理和组态配置等功能。集中监控平台应具有强大的集成与被集成能力，通过标准通讯协议实现不同系统间的互联互通。应支持/采用双机热备模式，以确保监控系统的可靠性、稳定性。主备机需具备自动切换能力，整个切换过程无需人工干预，并且同步主备数据库信息。
2.数据分析：系统支持通过各种运算规则（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）提供数据中心运维管理所需的数据信息。系统支持各种关键数据的提取，包括但不限于最大值、最小值、平均值、首值及末值等。系统具备实时数据存储和整合数据存储功能。实时数据存储支持秒级数据存储，以保障关键数据参数存储全面完整；整合数据存储应具备多种存储规则（包括但不限于时间间隔、绝对变化值、相对变化率），通过存储规则的组合配置，可在数据存储完整可用的前提下减少数据存储空间。
3.资产管理：系统可以对机房基础设施和IT设备进行资产登记，维修登记，维保提示等
4.容量管理：系统可以对机房包括但不限于U位空间容量、功率容量、PDU插排数量、光口、电口等剩余管理
5.能耗统计：系统能够对机房设施能耗进行统计分析，包含PUE、能耗排名、机房能耗等级排名、费率计算
6.工单管理：系统可以根据设备报警信息自动派单；可以根据用户需求手动派单。
7.支持接入微模块动力环境监控系统数据，实现机房动力环境监控系统统一监控管理。
	套
	1 
	

	1.2
	短信报警平台
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.设置不同报警等级发送报警信息给手机，可到多个手机号码进行报警；
2.对报警事件按级别高低进行处理；
3.定时发送运行信息；
4.报警解除时发送通知。
	套
	1 
	

	1.4
	温湿度传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.温度测量：-20℃～70℃
2.湿度测量：0～100%RH
3.温度精度：误差<±0.5℃，在25℃时测试。
4.湿度精度：误差<±5%RH， 在25℃时测试。
5.RS485通信输出
	套
	20 
	

	1.5
	温湿度监测软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发
2.对机房温湿度的状态进行监控；
3.可以生成机房温湿度系统报警报表，并可按需求查寻或打印。
	套
	1 
	

	1.6
	动环监控主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.以太网口：1个 10/100 以太网口；串口：8个 RS232/RS485复合串口(接线方式网口)；IO 通道：12DI 4DO(接线方式网口)；
2.电源输入：AC100～240V；功耗：<19W；环境温度：-10℃～50℃；环境湿度：10%～90%RH，无凝露；
3.静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；EFT 防护：±2KV；
4.长×宽×高：不小于440MM ×280MM ×44MM。
	套
	1 
	

	1.7
	摄像头
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
2.符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
5.支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
6.支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测
7.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
8.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时
	套
	2 
	

	1.8
	交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
3、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。
	套
	1 
	

	1.9
	门禁系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.显示屏：LCD触摸显示屏，600*1024分辨率
2.存储容量：1500人脸、3000张卡
3.认证方式：人脸、刷卡、密码
4.包含门禁电源、出门按钮、磁力锁
	套
	2 
	

	1.10
	可视化平台系统基础模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.系统的基础授权，包含专业版编辑授权、客户端授权、后台管理软件授权、专业版温度云图软件授权。包含三维可视化管理环境，到机柜级的分级浏览和管理功能。
	套
	1 
	

	1.11
	动力环境监控可视化模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
机柜级动环管理子系统（集成），与现有的动环监控系统进行集成对接，在3D设备上分屏展示实时的性能和告警数据。有告警的设备应有告警图标闪烁。
1.点击告警设备，可以直接切换到监控系统查看更详细的告警数据。
2.能展示机房环境的温湿度情况。
3.能展示配电柜箱电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等。
4.能展示UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等，UPS状态包含整流器状态、负载在线、负载旁路状态、负载电池供电状态等常规状态值。
5.能展示空调设备的回风温度、回风湿度、水温、压缩机运行状态、加湿器运行状态、电加热运行状态、加湿器运行状态、除湿器运行状态、风机运行状态、滤网状况、漏水检测等监控信息。
6.能展示漏水检测，包括漏水位置定位、漏水线长度定位等信息。
7.能展示新风机运行状态、滤网状态等信息。
8.能展示冷通道门及机房门状态信息。
9.可汇聚所有监控系统的告警信息在3D环境中统一展示，告警要采用颜色进行标识。
10.各类监控数据可以用图层的方式进行叠加显示，以方便进行显示控制。
	套
	1 
	

	1.12
	演示可视化模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.提供自定义编辑巡检路径功能，可以自设置和修改巡检路线图，并且可以随时切换第一人称或者角色（小人）漫游方式，并且随时可以暂定和恢复，暂停时可以通过鼠标360度查看周边实际情况。 巡检位置接近机房门时自动触发开门动作，真实模拟人物巡检效果。支持循环播放默认动画功能，可用于宣传展示介绍。
	套
	1 
	

	1.13
	六类非屏蔽网线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线，UTP CAT6，标准0.57线径，不小于305米/箱。
	箱
	5 
	

	1.14
	管材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、含KBG管等辅材。
	项
	1 
	

	2
	配电间及电池室

	2.1
	温湿度传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.温度测量：-20℃～70℃；
2.湿度测量：0～100%RH；
3.温度精度：误差<±0.5℃，在25℃时测试；
4.湿度精度：误差<±5%RH， 在25℃时测试；
5.RS485通信输出。
	套
	6 
	

	2.2
	温湿度监测软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发
2.对机房温湿度的状态进行监控；
3.可以生成机房温湿度系统报警报表，并可按需求查寻或打印。
	套
	1 
	

	2.3
	供配电监测软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发
2.对机房市电配电的状态进行监控；
3.可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印
	套
	4 
	

	2.4
	精密空调监测软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发
2.对机房精密空调的状态进行监控；
3.可以生成机房精密空调系统报警报表，并可按需求查寻或打印。
	套
	4 
	

	2.5
	UPS软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发；
2.对机房UPS的状态进行监控；
3.可以生成机房UPS系统报警报表，并可按需求查寻或打印。
	套
	2 
	

	2.6
	蓄电池监测主控模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、需自带128*128彩色点阵液晶屏，具有对电池参数进行显示、分析、记录、配置、报警等功能，具有多种通信接口，有RS485和RJ45双通讯口可连接上位机系统，有双usb口数据导出功能、标配2个输出干节点，主控模块可以从检测模块中读取电池的电压、内阻与温度值，每1~4组合计不大于250节配置一台主控模块
	套
	1 
	

	2.7
	12V单体采集模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、采集单体电池电压、内阻及温度：采用标配通讯线缆、采集线缆及垫片
	套
	160 
	

	2.8
	蓄电池电流采集模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、采集电池充放电电流、和霍尔传感器配套使用；标配霍尔采集线
	套
	4 
	

	2.9
	蓄电池传感器500A
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应含电流采集传感器，配套电流采集模块，标配圆孔霍尔传感器，内孔直径40.5mm（孔径不能满足穿线需求时，可选配方孔霍尔传感器，价格另外核算）
	套
	4 
	

	2.10
	智能漏水控制器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、标配不少于一个电极；支持调整灵敏度；带告警指示灯和蜂鸣器报警。
	套
	2 
	

	2.11
	漏水感应线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、非定位式水浸传感器检测绳5m,线缆材料为导电聚乙烯+合金导线。
	套
	2 
	

	2.12
	漏水监测软件接口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.软件接口授权和通讯协议开发
2.对机房漏水的状态进行监控；
3.可以生成机房漏水系统报警报表，并可按需求查寻或打印。
	套
	1 
	

	2.13
	动环监控采集主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.以太网口：1个 10/100 以太网口；串口：8个 RS232/RS485复合串口(接线方式网口)；IO 通道：12DI 4DO(接线方式网口)
2.电源输入：AC100～240V；功耗：<19W；环境温度：-10℃～50℃；环境湿度：10%～90%RH，无凝露
静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；EFT 防护：±2KV
3.长×宽×高：440MM ×280MM ×44MM
	套
	1 
	

	2.14
	摄像头
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
2.符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
5.支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
6.支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测
7.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
8.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时
	套
	4 
	

	七、无人机飞防反制管控平台服务清单

	（一）
	无人机应用管理平台（含三年平台服务）

	1
	PC端
	注册登录
	注册、登录、忘记密码
	项
	1 
	

	2
	
	项目管理
	新建项目、编辑项目、添加项目人员、添加项目设备、设置项目中心点、生成项目ID、切换项目、项目归档、项目激活、项目删除
	项
	1 
	

	3
	
	在线设备
	在线机场、在线无人机、在线人员
	项
	1 
	

	4
	
	机场实时状态
	机场实时位置、高度、实时风速、实时温度、实时降雨量、机场HMS；
机场监控信号、实时图像回传进度、机场任务状态、机场名称
	项
	1 
	

	5
	
	机场无人机实时状态
	无人机实时位置、图传质量、4G图传增强质量、卫星数、RTK收敛状态、电量、飞行距离、水平速度、高度、对地高度、无人机镜头信号
	项
	1 
	

	6
	
	机场监控直播
	开启直播、关闭直播
	项
	1 
	

	7
	
	机场无人机直播
	开启无人机镜头直播、关闭无人机镜头直播、切换无人机镜头直播质量、切换无人机镜头类型、切换红外镜头调色样式、可见光外红分屏显示
	项
	1 
	

	8
	
	机场远程调试
	电子围栏、返航、机场重启、飞行器开机、关机，舱盖打开、关闭、无人机充电、机场存储格式化、飞行器存储格式化、4G图传增强开启、空调设置、充电保护状态开启、关闭、机场声光报警开启、关闭、电池保存模式设置、红外调色盘样式设置、航线任务设置、机场固件、机场SN
	项
	1 
	

	9
	
	远程喊话
	支持机场无人机远程喊话功能，可上传语音或者喊话文本，支持文本转语音功能
	
	1 
	

	10
	
	机场一键起飞
	设置起飞高度、设置失控动作
	项
	1 
	

	11
	
	机场远程控制
	开启远程控制、云台控制、无人机控制、无人机镜头切换、AMI开启和关闭、拍照、视频录制、变焦、红外切换、分屏、急停、机场恢复航线飞机、直接返航、
	项
	1 
	

	12
	
	无人机实时状态
	图传质量、4G图传增强质量、卫星数、RTK收敛状态、电量、飞行距离、水平速度、高度、对地高度、直播状态、无人机任务状态
	项
	1 
	

	13
	
	无人机直播
	开启、关闭无人机直播
	项
	1 
	

	14
	
	无人机远程控制
	申请远程控制、拍照、视频录制、云台控制、无人机控制、无人机镜头切换
	项
	1 
	

	15
	
	人员实时状态
	人员实时位置、人员实时任务状态、实时直播画面
	项
	1 
	

	16
	
	地图
	2D、3D切换、地图图源切换、地图位置搜索、禁飞区设置、指北针、设置地图自动旋转
	项
	1 
	

	17
	
	快速标注
	点的标注、线的标注、面的标注
	项
	1 
	

	18
	
	标注工具箱
	文字标记、军事图标标注、高度测量、体积测量、单点火标注、环形火标注、烟雾标注、各种3D模型标注
	项
	1 
	

	19
	
	无人指点飞行
	设置目标点、选择执行人员或无人机、设置任务参数、下发指点任务
	项
	1 
	

	20
	
	视频直播
	新增推流信号、直播视频信号列表、多宫格视频直播、直播画面截屏
	项
	1 
	

	21
	
	机场任务
	新增指点任务、新增计划任务、下发任务、机场任务列表、机场任务看板、机场任务终止、删除、机场任务详情、图片、视频详情、任务筛选、搜索
	项
	1 
	

	22
	
	云端建图
	开启云端建图、实时建图进度、建图成果回传
	项
	1 
	

	23
	
	无人机任务
	新增工单任务、新增航线任务、任务下发、任务列表、任务详情、任务删除、任务筛选、搜索
	项
	1 
	

	24
	
	航点航线规划
	设置航线参数、绘制航点、添加航点动作、模型导入、航点拍照点预览、航线保存、航线2D、3D切换、航点航线支持在三维模型中进行规划，支持航线与模型的碰撞检测、支持航点拍照效果的预览、航线规划支持虚拟飞行
	项
	1 
	

	25
	
	建图航线规划
	绘制多边形区域、航线参数设置、模型导入、航线保存
	项
	1 
	

	26
	
	倾斜航线规划
	绘制多边形区域、5个视角切换、航线参数设置、模型导入、航线保存
	项
	1 
	

	27
	
	航带航线规划
	绘制航线、航线参数设置、模型导入、航线保存
	项
	1 
	

	28
	
	航线管理
	航线筛选、航线搜索、航线删除
	项
	1 
	

	29
	
	图层管理
	添加图层、图册筛选、搜索、模型的隐藏和显示、模型的加载、模型删除；支持将二维、三维数据、力量部署图直接添加至地图、添加的图层数据支持隐藏和显示；
	项
	1 
	

	30
	
	标注管理
	新建文件夹、文件夹的隐藏、显示、删除、分发、标注的隐藏、显示、删除、锁定、分发、文件夹导入、导出
	项
	1 
	

	31
	
	上传数据
	模型数据上传、图片、视频上传、全景图上传
	项
	1 
	

	32
	
	数据显示
	图片数据可视化、视频加载、全景图可视化、二维模型可视化、三维模型可视化
	项
	1 
	

	33
	
	数据管理
	数据筛选、搜索、数据删除、数据在地图上显示开关、三维模型数据高程微调
	项
	1 
	

	34
	
	二副对比图
	新增、编辑二幅对比图、导入二维模型、设置标注、模型预览、截图、标注导入、同步、模型保存
	项
	1 
	

	35
	
	四副对比图
	新增、编辑二幅对比图、导入二维模型和图片、设置标注、标注导入、同步、模型预览、截图、模型保存
	项
	1 
	

	36
	
	作战部署图
	新增、编辑作战部署图、导入二维模型、设置标注、标注导入、同步、模型预览、截图、模型保存
	项
	1 
	

	37
	
	数字化预案
	新增、编辑数字化预案、导入二维、三维模型、设置标注、标注导入、同步、模型旋转、模型保存
	项
	1 
	

	38
	
	数据应用管理
	数据应用筛选、搜索、数据应用的删除
	项
	1 
	

	39
	
	机场记录
	生成机场记录、机场记录回放
	项
	1 
	

	40
	
	无人机记录
	生成无人机记录、无人机记录回放
	项
	1 
	

	41
	
	单兵记录
	生成单兵记录、单兵记录回放
	项
	1 
	

	42
	
	记录管理
	记录筛选、搜索、记录删除
	项
	1 
	

	43
	
	项目管理
	项目筛选、搜索、项目统计、项目归档、项目删除
	项
	1 
	

	44
	
	人员管理
	添加人员、人员详情、导入人员、导出人员、设置人员角色、移交管理权限、设为管理员、移除人员、更换组织、人员事故列表、人员数据汇总、支持人员飞行证书的管理
	项
	1 
	

	45
	
	组织管理
	新增组织、编辑、删除组织、搜索组织、组织数据汇总、新增人员事故
	项
	1 
	

	46
	
	无人机设备管理
	设备绑定、设备解绑、设备用途管理、设备数据汇总、设备详情、设备告警、设备编辑、设备数据导出、设备用途管理、设备保养方案推荐、组织内设备汇总数据推送
	项
	1 
	

	47
	
	机场设备管理
	机场注册引导、设备编辑、机场删除、机场告警信息
	项
	1 
	

	48
	
	消息
	无人机运行日报、机场运行日报
	项
	1 
	

	49
	
	系统设置
	系统定制化设置
	项
	1 
	

	50
	
	文档管理
	文档上传、文档下载、文档删除、文档查看
	项
	1 
	

	51
	
	角色管理
	新增角色、设置角色权限
	项
	1 
	

	52
	
	日志管理
	日志列表
	项
	1 
	

	53
	
	个人中心
	修改密码、更换手机号、我的组织、我的项目
	项
	1 
	

	54
	
	分享
	直播分享、图片分享、全景图分享、二维模型分享、三维模型分享、作战部署图分享、数字化应用分享、机场、无人机、单兵记录分享
	项
	1 
	

	55
	
	数据投送
	图片投送、二维模型投送、三维模型投送、作战部署图投送、数字化应用投送、接收记录、投送记录
	项
	1 
	

	56
	
	AI功能
	烟火识别
	项
	1 
	

	57
	
	
	人脸识别采集
	项
	1 
	

	58
	
	数据大屏
	数据显示、动态数据、大屏编辑
	项
	1 
	

	59
	APP端
	连接无人机
	连接当前无人机、显示无人型号
	项
	1 
	

	60
	
	查看无人机参数
	查看无人机设备状态、查看无人机电量、查看遥控器电量、查看无人机RTK状态、查看无人机飞行模式、查看无人机飞行状态、查看无人机相机参数、查看无人机影像缩略图
	项
	1 
	

	61
	
	设置无人机参数
	设置无人机飞行参数、设置无人机避障系统、设置电池低电量警报、设置无人机RTK参数、设置地图、设置直播地址、格式化SD卡、设置拍摄模式、设置相机拍照参数、设置相机录制参数
	项
	1 
	

	62
	
	调整无人机状态
	无人机指南针校准、无人机IMU校准、无人机云台校准
	项
	1 
	

	63
	
	航线
	本地航线规划、云端航线同步
	项
	1 
	

	64
	
	任务加载
	任务接受、任务执行、任务数据回传
	项
	1 
	

	65
	
	加载飞行任务
	加载任务、显示任务
	项
	1 
	

	66
	
	上传飞行航线
	航线安全检查
	项
	1 
	

	67
	
	调整云台参数
	调整云台俯仰启/停、调整云台模式
	项
	1 
	

	68
	
	调整曝光参数
	调整相机曝光参数
	项
	1 
	

	69
	
	无人机手动拍摄
	拍照模式、录制模式、全景图拍照
	项
	1 
	

	70
	
	项目管理
	加入项目、切换项目、绑定设备
	项
	1 
	

	71
	
	相册
	相册列表、媒体详情、媒体上传
	项
	1 
	

	72
	
	单兵推流
	单兵发起直播
	项
	1 
	

	73
	
	在线设备
	实时人员、视频直播查看
	项
	1 
	

	74
	
	记录
	直播视频记录、无人机飞行记录
	项
	1 
	

	75
	
	飞行数据
	飞行时间、飞行距离、执行任务次数、发起直播次数
	项
	1 
	

	76
	
	个人资料
	个人资料修改
	项
	1 
	

	77
	
	设置
	系统升级、退出
	项
	1 
	

	（二）
	无人机智能机场

	1
	无人机机场
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、防护等级：≥IP55；
2、最大允许降落风速：8 米/秒；
3、RTK 基站定位精准度：水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）；垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS）。
	套
	18 
	

	2
	机场飞行电池
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应含智能飞行电池
	套
	18 
	

	3
	机场遥控器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应适配无人机机场
	套
	2 
	

	4
	机场遥控器电池
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应适配无人机的遥控器智能电池
	套
	2 
	

	5
	多功能模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应具备喊话、降落伞、警灯三合一模块。
	套
	18 
	

	6
	128G 内存卡
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、写入速度≥100M/S
	套
	18 
	

	7
	4G网络卡
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、为无人机机场应提供3年所需的4G网络服务。
	套
	18 
	

	8
	运载无人机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、最新一代运载机；标配两块飞行器电池，单电最大载重40公斤、双电最大载重30公斤。
	套
	1 
	

	9
	运载无人机遥控器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、运载无人机A、B控，可在货物接收点进行无人机精准操控。
	套
	2 
	

	10
	无人机飞行电池
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、配备无人机原装电池，2块电池为1组，4组电池可保障发电机充电正常轮换使用。
	套
	6 
	

	11
	遥控器电池
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应配备遥控器智能电池
	套
	2 
	

	12
	全变频充电站
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、最大输出功率9000W，最大充电功率7200W可保障两块无人机电池快速充电
	套
	1 
	

	13
	索降系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、空吊系统套件，安装后使得运载机空吊装卸货物方式更加灵活多变，可在空中装卸货
	套
	1 
	

	14
	延长绳
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应配备≥5米专用延长钢丝绳（带挂钩）
	套
	4 
	

	15
	电源转接头
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、应配备10A转16A转接头
	套
	2 
	

	16
	4G流量费
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、A、B控及无人机一年不限量的4G图传备份链路及联网服务，提供3年服务。
	个/3年
	3 
	

	17
	机损服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、三年内每年84000元保障额度不限次数免费维修。并额外赠送一份一年60万额度第三者责任险
	套/年
	3 
	

	18
	培训
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、民航培训及运载机使用培训，通过考试后可取得民航中型多旋翼及UTC证书（总共24天，不含食宿）
	人/次
	1 
	

	19
	安装调试费用
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、含无人机系统的安装、调试、运输等服务内容。
	套
	18 
	

	20
	三年运维服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、三维模型服务、日常巡检服务、保养服务、管家服务、系统调试、人员培训、设备维修
	套
	18 
	

	21
	机场网络租赁
	裸光纤租赁18条/年
	年
	3
	

	（三）
	无人机反制系统建设

	1
	无线电频谱侦测系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.侦测频率：70MHz~6GHz
2.探测距离：≥5km
3.应能同时识别不少于 10架无人机(其中无人机型号不少于5款且品牌不少于2个)
4.探测概率：≥95%
5.探测响应时间：≤2s
6.测向精度：≤3°
7.对于433MH、915MHz、2.4GHz、5.8GHz频段信号，样品能够检出的最小信号幅度均应≤-100dBm
8.探测最小相对高度：0m
9.最大探测目标飞行速度：≥15m/s
10.自身具备定位功能，且定位精度≤10m
11.供电方式：AC220V
12.静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2中严酷等级3
13.射频电磁场辐射抗扰度：符合GB/T 17626.3中严酷等级3
14.工作温度：(-40±3)℃~(+75±2)℃
	套
	2 
	

	2
	定向电磁干扰系统
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.工作体制：定向电磁干扰
2.干扰频段：
第1信道：（885±5）MHz~（945±5）MHz
第2信道：（1555±5）MHz ~（1620±5）MHz
第3信道：（2395±5）MHz ~（2515±5）MHz
第4信道：（5825±5）MHz ~（5855±5）MHz
3.同时干扰频段数量：4个
4.转台角度：0°~360°
5.干扰主瓣波束宽度：30°
6.作用距离：≥3km（轴距40cm，发射功率0.1W的无人机）
7.干通比：优于5:1
8.干扰响应时间：≤2s
9.最大转台速度：15°/s
10.供电方式：AC220V DC24V
11.静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2中严酷等级3
12.射频电磁场辐射抗扰度：符合GB/T 17626.3中严酷等级3
13.工作温度：-40℃~70℃
	套
	2 
	

	3
	反无人机防御系统软件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.GIS地图全态势显示
2.支持设备状态与配置
3.无人机值守
4.支持系统日志及数据导出
5.系统可设置静默区，使得电磁干扰设备自动计算此区域是否能开发射
	套
	2 
	

	八、城景区山体建筑单体化建模系统服务清单（含三年服务）

	1
	三维地图建模
	开展南岳相关区域及南岳景区共计50平方公里面积高分辨率倾斜摄影航拍三维建模，像空点布设与实测及实景三维模型制作，建模精度倾斜建模垂直镜头的影像中心地面平均分辨率优于0.05m；为加强对南岳区人、车、物、事件等管控及实战应用提供地图模型数据。
	平方公里
	50 
	

	2
	基础地图数据
	信息点数据处理
	对南岳三维建模区域内的互联网端信息点数据进行整合，并将数据匹配到二三维一体化地图中。
	套
	1 
	

	
	
	二维地图数据和三维地图数据处理
	基于已建基础管控三维应用平台将原有三维地图数据与新建三维模型切片处理及轻量化处理。
	
	
	

	
	
	
	将三维地图与二维地图进行数据叠加处理，形成南岳区二三维一体化地图。
	
	
	

	
	
	
	按标准坐标系（WGS84或CGCS2000）将二维地图与三维地图整合形成一体化整体地图。
	
	
	

	3
	三维模型单体化数据处理
	基于已建基础管控三维应用平台，对新建三维地图区域中的居民住宅建筑物进行单体化数据处理，面积约为4平方公里：                                              （1）按户：对三维地图上拥有物业的成熟商品房小区的住房，进行单体化分层到户处理；
	套
	1 
	

	
	
	（2）按栋：针对三维地图上的独栋产权房屋进行单体化数据处理到栋。
	
	
	

	
	
	（3）基于基础管控三维应用平台的“一标三实”管理系统，完善本次4平方公里面积的三维单体化模型三实数据更新关联，实现一标三实整体管理及人房关联应用。
	
	
	

	4
	二三维地理空间数据库
	基于已建基础管控三维应用平台，结合现有各类地理空间数据与业务数据，根据数据的类别与用途，可分为基础地理数据、公共地理数据、专题地理数据、三维实景地图数据库四类空间数据库，并开展建设相应的数据库。空间数据库管理系统提供了对空间数据的组织和管理、定义与操作、后台事务管理和运行、数据库的建立与维护等操作。
	套
	1 
	

	九、三维实战应用平台服务清单（含三年服务）

	（一）
	三维实战应用

	1.1
	地图基础功能

	1
	在线标绘
	提供地图在线标绘功能，满足现有空间数据资源外的其他空间数据在线标应用需求。
	套
	1 
	

	2
	业务数据图层
	建立重点人员、重点单位、视频监控、警力等业务数据资源图层。
	套
	1 
	

	3
	空间搜索
	平台支持任意位置右键搜索业务资源图层数据查询；包括重点人员、单位、楼栋、视频监控、警力等图层；
	套
	1 
	

	4
	智能快速搜索
	提供对输入的关键字信息进行POI精准或模糊查询，可以对查询结果列表中的查询结果进行地图快速空间定位。
	套
	1 
	

	1.2
	查询功能

	1
	综合查询
	基于已建基础管控三维应用平台，通过关键词进行模糊、精准搜索，搜索结果分列表展示，并通过位置与地图交互以及查看详情；包含关键词搜索、搜索结果列表展示、查看详情、地图交互应用功能。
	套
	1 
	

	1.3
	可视化展示功能

	1
	一张图可视化展示
	基于已建基础管控三维应用平台，结合各类警务资源要素，对用户关注的各类信息，利用数据可视化技术进行呈现，同时通过放大缩小地图，实现自动分级钻取，实现领导对警务力量的专题可视化展示应用。
（1）事件统计展示：以全区接处警等数据资源为统计基础，利用大数据可视化技术，通过各类趋势图、饼状图、直方图、热力图等图表结合三维地理空间直观展示南岳社会安全整体态势，方便管理者对辖区的治安状况做到全方位掌控，为制定事件控制策略、优化社区巡防力量部署及巡防路线提供科学辅助决策。
（2）应急调度力量可视化展示：以各类调度资源要素为统计基础，利用数据可视化技术，通过热力图、曲线图、饼状图等数据可视化技术实现对勤务力量的综合展现。
（3）基础数据采集统计展示：对在三维地图上的基础数据（如地址、楼栋、房屋、人员等）可视化统计，通过二维图表结合三维地理空间对街道社区楼栋及人员采集情况进行可视化统计展示。
	套
	1 
	

	1.4
	重点人员管理功能

	1
	重点人员查询管理
	基于基础管控三维应用平台，结合三维地图和一标三实对重点人员信息关联到地图上，便于各级民警对辖区内重点人员信息、同住人员信息、房主信息、以及历史居住进行查询管理。
	套
	1 
	

	2
	重点人员基础信息管理
	对本地重点人员基本信息进行维护管理，包括人员的姓名、身份证号码、照片等。
	套
	1 
	

	3
	重点人员分布和预警
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台人脸、视频、卡口、购票、旅馆网吧等感知设备采集的位置信息，可展现本地重点人员的当前位置分布情况，并按不同颜色区分不同类型重点人员，在三维模型上进行展示，以及目前重点人员动态情况；对重点人员产生的预警信息在地图上进行定位，并通过图标动态展示，提醒值班人员。
	套
	1 
	

	4
	重点人员轨迹还原
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台视频、人脸、卡口、购票、旅馆网吧等感知设备采集的位置信息，可查看某个重点人员的活动轨迹（如人脸、旅馆网吧、车辆过车信息等）。
	套
	1 
	

	1.5
	三维可视化防控应用功能

	1
	车辆轨迹
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台，根据车辆卡口抓拍信息，结合路网服务在地图上回放行驶轨迹；
	套
	1 
	

	2
	人脸抓拍
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台，根据人脸抓拍信息，结合路网服务在地图模拟回放人员行走轨迹；
	套
	1 
	

	3
	关注车辆预警
	根据车辆卡口预警信息，在地图展示预警位置，以及预警抓拍图片、时间等信息；对关注车辆信息设置推送对接，关注车辆预警信息对接展示。
	套
	1 
	

	4
	关注人员预警
	根据关注人员人脸抓拍预警信息，在地图展示预警位置，以及预警抓拍图片、时间等信息；对关注人员信息设置推送对接，关注人员预警信息对接并展示。
	套
	1 
	

	5
	警情筛选
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台，根据警情信息，在三维地图上对报警信息进行筛选，进行二次定位,并可与房屋信息和三实信息关联,从而快速掌握警情周边相关信息。
	套
	1 
	

	6
	防控圈分析
	基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台，根据警情数据，基于接入人、地、事、物、组织信息在地图上以事件位置为中心，按500米和1000米自动形成该事件区域防控圈，可将防控圈内警力、警车、视频、人脸、卡口等空间资源信息快速汇集，并在地图上进行可视化展现。
	套
	1 
	

	7
	视频管理
	（1）视频查询：用户可直接在三维实景地图中通过关键字或组织机构或地图区域选择进行视频信息查询。
（2）视频查看：通过检索或在地图上点击视频查看实时视频。需用户协调视频厂家提供支持web播放的视频流（HLS/FLV）对接。                                           （3）支持对视频监控点位位置、朝向、角度等信息进行标注和修改管理。
	套
	1 
	

	8
	历史警情分析
	根据历史警情数据，将历史数据可视化到三维场景中，实现在三维场景下的历史警情的统计和热力图分析。
	套
	1 
	

	1.6
	电子沙盘功能

	1
	电子沙盘安保行动方案制定
	数据对接：基于基础管控三维应用平台，结合市局警务云平台
（1）获取地图访问服务信息。其中地图访问服务包含矢量地图发布服务、影像地图发布服务、三维地图发布服务；
（2）警员数据对接：获取警员数据，为电子沙盘在方案制定阶段，设计任务不同阶段的负责人员提供数据支撑；
（3）组织机构数据：获取组织机构数据，为电子沙盘在方案制定阶段，设计任务不同阶段的负责人员所属组织机构提供数据支撑；
（4）支持与融合通信系统对接，获取PDT数据、警车数据、警务终端数据。
方案管理：支持对列表内的所有方案进行管理，提供方案的新增功能，点击新增则弹出方案编制面板，可新增方案，提供方案编辑功能，对方案进行编辑管理；提供方案删除功能，可删除列表中的方案。
任务管理：支持对任务信息进行编辑管理，包含任务阶段、任务名称、工作组、任务时间、负责人、标绘等信息。
方案查询管理：支持方案关键字搜索，同时可根据创建时间、类别等对方案进行筛选， 并对方案详情进行展示，行动信息展示， 以及任务预览和基础信息展示。
	套
	1 
	

	2
	沙盘设置
	2D、3D 模型图例：系统提供2D/3D图例管理，可实现2D/3D图例的信息展示，以及图例基础信息的维护管理。
场景管理：支持对场景基础信息进行维护管理，包括场景基础信息的新增、修改、删除基础功能，同时可根据需要，选择某个场景对该场景所包含的内容进行复制，且能对场景的顺序进行调整。
场景内容设置：支持新增 2D/3D 模型图例的标绘， 支持对标绘图例的位置、高度、大小、名称描述等信息进行调整。支持图例标绘显示时间设置。支持图例标绘删除。支持场景文字转语音 TTS 的新增、修改、删除功能。支持场景媒体关联管理功能。支持路线标绘及管理功能。支持场景镜头标绘及管理功能。
资源显示统计：对于整个预案中各场景所标绘的内容，用户可选择查看所有标绘内容，也可按场景、按标绘类别进行显示查看，以满足用户对整体预案标绘信息的查看；系统可统计该预案共有多少个场景，每个场景的显示时长，以及整个预案的显示时长，以及标绘内容的数量。
	套
	1 
	

	3
	沙盘推演
	单场景推演：单场景推演播放，可对每个场景的预案设置单独进行推演，系统将根据该场景的语音、镜头、以及线路人员的设置自动进行调整衔接，在三维地图上以动画的形式对该场景进行推演播放。
多场景推演：支持在预案执行过程中，或某个应急事件发生时，及时调取相应区域的原有预案便于快速指挥，同时也可根据实际情况，根据现场情况进行沙盘模拟推演，多场景推演是将各个场景关联多个线路动画，可结合语音，以及描述信息，在三维地图上进行可视化的推演与讲解。
	套
	1 
	

	4
	安保行动方案输出
	方案预览输出：根据方案的的信息， 可将方案的基本信息、统计数据、以及显示内容输出成 Word 或 PDF。
地图搜索：支持以矩形、圆形、多边形进行搜索 POI 资源信息，支持以关键字进行搜索地图资源。
地图展示：支持在地图上路网信息展示，定位数据的展示、安保区域二三维地图切换、矢量地图定位展示、影像地图定位展示。
地图工具箱：可调用测量服务， 包括测量面积和距离， 支持输出当前地图的截图文件实现地图打印。
在线绘制：提供在线标绘功能。
	套
	1 
	

	1.7
	重点区域安保可视化展示

	1
	安保力量可视化展现
	以指挥中心指挥大屏为展示媒介，对平台汇聚整合的各类警务数据资源通过数据可视化技术按业务主题进行分类并动态显示，综合反映安保整体态势。支持全市大型活动安保场所的基本信息汇聚；支持单个安保场所信息的综合呈现，安保场所分布上图、安保场所预警上图、安保警力位置上图、以及综合信息上图。
	套
	1 
	

	2
	勤务力量可视化展示
	汇聚各类勤务资源（巡警、辅警、车辆等）要素为统计基础，利用数据可视化技术，通过热力图、曲线图、饼状图等数据可视化技术实现对勤务力量的综合展现。
	套
	1 
	

	3
	安保方案统计展示
	对安保整体部署的空间分布查看，为制定事件控制策略、优化安保力量部署及安保路线提供科学依据。
	套
	1 
	

	4
	安保区域资源调阅
	以不规则的圈状图案进行可视化呈现。提供对安保区域内的视频监控、车辆卡口的一键式调阅与查看，并可以对圈中任一视频监控、执法记录仪的视频信息进行查看。
	套
	1 
	

	5
	视频可视化管理
	视频巡查管理：可针对重点线路或重点区域，在三维地图中设置相应的视频巡查线路，在地图中按线路对重点地段或区域进行治安视频巡查。
重点区域视频融合管理，将处在不同位置、碎片化的分镜头监控视频实时融合到三维场景中，实现对监控区域范围整体大场景的实时全局监控。
	套
	1 
	

	1.8
	系统对接服务

	1
	系统对接服务
	通过与警务云平台、警综、旅馆网吧、重点人员、GPS/北斗、视频监控系统等数据接口对接获取相关数据，并对点位数据进行图层初始化处理。
	套
	1 
	

	（二）
	视频专网实战应用

	2.1
	视频专网三维应用平台
	以视频专网三维平台为基础，开展基于视频专网应用建设，结合视频专网数据资源和南岳旅游大数据平台数据资源，开展视频专网三维应用平台系统，功能包含：
（1）地图基础功能：①基础功能，提供地图操作功能，包括滚轴放大、滚轴缩小、地图漫游、距离测量、面积测量、高度测量等功能；②地图在线标绘：提供地图在线位置标绘功能，满足现有空间数据资源及其他空间数据上图应用的需求。③业务数据图层：根据用户需求，建立重点单位、视频监控、人脸、卡口等业务数据资源图层。④空间搜索：平台支持任意位置右键搜索业务资源图层数据查询；⑤智能快速搜索：提供对输入的关键字信息进行POI精准或模糊查询，可以对查询结果列表中的查询结果进行地图快速空间定位。                                                                           （2）综合查询：通过关键词进行模糊、精准搜索，搜索结果分列表展示，并通过位置与地图交互以及查看详情；包含关键词搜索、搜索结果列表展示、查看详情、地图交互应用功能。
（3）一张图可视化管理：基于二三维一张图，结合前端感知设备（天网视频、人脸比对、交通卡口等）等空间位置信息，实现对全区治安防控设施的“一张图”统计与可视化展现。对用户关注的各类信息，利用数据可视化技术进行呈现，同时通过放大缩小地图，实现自动分级钻取，实现领导对应急力量的专题可视化展示应用。
（4）三维可视化防控圈管理：1)防控圈规划：以二三维一体化平台为承载，开展本地防控圈规划和标绘（如：环区政府、环城区、环乡镇）建设以“多位一体”防控圈为指引的数据集成融合、空间展示。2）一键式调阅与查看：①点位空间分布：以全实景三维地理信息模型为承载，以防控圈边界，建立防控圈内天网、人脸识别、车辆识别点位的空间分布图层，实现视频监控、人脸识别、车辆识别监控终端的地理空间分布与精细化管理。②支持按所属圈层内的视频监控、人脸识别、车辆识别感知终端进行展现。③支持按名地图框选、圆选等地图查操作方式进行前端感知设备的查询及选择。④实时视频播放：提供视频实时查看功能，实现摄像头周边情况的查看。⑤视频框选播放：提供基于地图对监控点进行框选播放，实现关键区域多视频点位的一键查询播放，针对复杂警情，实现路口、周边视频的线索的快速调阅。⑥人脸数据查阅：支持对选定的人脸识别终端的采集数据进行人脸数据查阅。⑦过车数据查阅：支持对选定的车辆卡口采集的过车数据进行车辆数据查看。3）告警管理：对接全区人脸卡口、车辆卡口预警数据，并对预警信息进行提醒、位置定位，将历史预警数据以热力图等展现方式在三维场景中进行呈现，实现在三维场景下历史预警的分析与统计；4）快警点管理：提供全市快警点和派出所的网上分布可视化展示及前述对象基本信息的查阅。
（5）电子沙盘应用：以电子沙盘为基础，开展视频专网应用，包含：电子沙盘安保行动方案制定、沙盘设置、沙盘推演、安保行动方案输出应用功能。
（6）安保可视化管理：以可视化管理为基础，开展视频专网应用，包含：安保力量可视化展示、勤务力量可视化展示、安保方案统计展示、安保区域资源调阅、视频可视化管理应用功能。
（7）二三维一体化支撑平台：支持在Web浏览器创建 3D、2D地图，无需任何插件；支持不同服务类型数据源，支持一个界面下2D、3D、地图的无缝切换；支持高效率的三维地图数据展示及服务发布，以及多业务场景下的信息快速生成展现支持三维分析及标准Web应用接口，以及系统管理基本功能；具有自主知识产权，通过操作系统、数据库、中间件平台均有适配认证和CNAS认证报告，报告中通过功能包括三维模型加载、地图标绘、视频融合、聚合展示、热力分析服务等功能。
（8）平台管理包含：用户管理、权限管理、日志监控、图层管理、菜单管理，并根据角色进行功能和权限分配。
	套
	1 
	

	2.2
	系统对接服务
	通过视频监控系统、无人机系统、旅游大数据平台、融合通信系统等数据接口对接获取相关数据，对点位数据进行图层初始化处理。
	套
	1 
	

	十、AI算力平台服务清单

	1
	计算服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥2颗CPU，单颗核心数≥16，单颗主频≥2.5 GHZ；
2、内存：≥32GB *16；
3、网络：≥2个万兆网口(光口，含光模块);
4、存储：≥480GB SSD*2+ 1T SSD*5；
5、显卡：≥2块，单块CUDA核心不低于2560个，单块显存容量≥16GB；
6、RAID卡：≥4GB，RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5；
7、操作系统：支持 64位 Windows/Linux/UOS等操作系统。
	1
	套
	

	2
	识别服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥2颗CPU，单颗核心数≥16,单颗主频≥2.5 GHZ；
2、内存：≥32GB *16；
3、网络：≥2个万兆网口(光口，含光模块);
4、存储：≥480GB SSD*2+ 1T SSD*3；
5、RAID卡：≥4GB，RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5；
6、操作系统：支持 64位 Windows/Linux/UOS等操作系统。
	1
	套
	

	3
	聚类服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥2颗CPU，单颗核心数≥16,单颗主频≥2.5 GHZ；
2、内存：≥32GB *16；
3、网络：≥2个万兆网口(光口，含光模块);
4、硬盘：≥480GB SSD*2+ 1T SSD*3；
5、显卡：≥5块，单块CUDA核心不低于2560个，单块显存容量≥16GB；
6、RAID卡：≥4GB，RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5；
7、操作系统：支持 64位 Windows/Linux/UOS等操作系统。
	1
	套
	

	4
	应用、存储服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、CPU：≥2颗CPU，单颗核心数≥16,单颗主频≥2.5 GHZ；
2、内存：≥32GB *16；
3、网络：≥2个万兆网口(光口，含光模块);
4、存储：≥480GB SSD*2+≥1T SATA 7200rpm*5，≥8TB SATA 7200rpm*5；
5、RAID卡：≥4GB，RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5；
6、操作系统：支持 64位 Windows/Linux/UOS等操作系统。
	1
	套
	

	5
	视频大数据系统-基本功能模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、视频大数据系统需基于大数据类分析、视频类解析等技术，并结合实战业务需求，提供海量的视频解析能力、多维感知数据清洗及汇聚能力、视图数据级联能力、视频研判能力于一体的视频大数据业务实战系统，具备全面提高事件精准处置、犯罪精准打击的能力，实现案事件快速处置、侦破的目标；
2、支持对视频中的人、车对象进行全量解析，对人脸、人体、车辆对象进行结构化与特征提取；
3、支持RTSP，GB/T28181等多种协议接入。
	1
	套
	

	6
	视频大数据平台-功能模块：一人一档
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、需结合人员聚档算法，基于人像图片数据，形成静动合一的业务应用，将匿名数据转化为实名数据形成人像档案。
	1
	套
	

	7
	视图解析单元--人像解析算法
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、支持对接入800路图片流中的人脸解析处理授权，包含特征提取、属性提取、特征入库等。
	1
	套
	

	8
	人员聚档算法
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、提供视图数据人员聚档服务，支持每天不低于500万人脸抓拍数据聚类归档。按照每天每路摄像机不低于5000张抓拍图片进行计算，按照800路抓拍机每天抓拍量不低于400万张
	1
	套
	

	9
	GA/T1400对接服务
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、支持对接视图库获取人脸抓拍机抓拍照片；
2、支持提供与第三方厂家以GA/T1400协议对接系统，实现数据级联共享的技术对接服务。
	1
	套
	

	10
	新增流动人口分析管控系统软件定制开发
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、具备不低于4000万有照片人像库人像解析算法、人员聚档算法，用于智能分析：
2、支持疑似新增分析功能：针对未登记人员多次被抓拍的场景，通过设定一定时间范围内达到抓拍的次数时或者连续一段时间内产生抓拍记录的天数策略，当满足触发条件时，生成疑似新增人员的分析结果，相关管理人员可对分析结果进行处理和核查；
3、支持疑似搬离分析功能：针对流动人口某段时间无抓拍记录的场景，通过设定一定时间范围内无抓拍记录产生策略，当满足触发条件时，生成疑似离开人员的分析结果，相关管理人员可对分析结果进行处理和核查；
4、支持重点人员预警功能：针对可疑人员、精神病人等重点人员，可通过设置策略，当满足触发条件时， 生成预警消息，包括重点人员人员信息、当前位置、预警时间等信息。
	1
	套
	

	十一、电气、暖通、给排水工程服务清单

	（一）
	电气工程

	1
	ATS总进线柜（AA1）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,进线ATS-1600A/4P*1
	套
	1 
	

	2
	UPS输入柜（AA2）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,UPS主路1250A/3P，UPS主旁路1250A/3P
	套
	1 
	

	3
	市电输出柜1（AA3）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,输出开关：400A/3P*5，160A/3P*1，125A/3P*1。
	套
	1 
	

	4
	UPS输出柜1（AA4）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,输入开关：1250A/3P*1，输出开关：250A/3P*3，125A/3P*2。
	套
	1 
	

	5
	市电配电柜（BB1）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,进线ATS-1600A/4P*1
	套
	1 
	

	6
	UPS输入柜（BB2）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,UPS主路1250A/3P，UPS主旁路1250A/3P
	套
	1 
	

	7
	市电输出柜2（BB3）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,输出开关：400A/3P*5，160A/3P*1，125A/3P*1。
	套
	1 
	

	8
	UPS输出柜2（BB4）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,输入开关：1250A/3P*1，输出开关：250A/3P*3，125A/3P*2。
	套
	1 
	

	9
	一层设备间配电柜（1PDF）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
落地式机柜,输入125A/3P*2，输出支路32A/1P*10、16A/2P*11。
	套
	1 
	

	10
	负一层总配电箱（-1AP）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：双路400A/3P-ATS；
输出支路：160A/3P*2，125A/3P*1，80A/3P*2，32A/3P*2，16A/2P*6，10A/1P*7，含浪涌保护。
	套
	1 
	

	11
	一层照明配电箱（1AP-1）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：160A/3P；
输出支路：40A/3P*3，63A/3P*1，32A/3P*2，16A/2P*10，10A/1P*9，含浪涌保护。
	套
	1 
	

	12
	一层强电井配电箱（1AP-2）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：125A/3P；
输出支路：80A/3P*1，40A/3P*1，32A/3P*3，16A/2P*2，16A/1P*3，含浪涌保护。
	套
	1 
	

	13
	夹层强电井配电箱（JAP-1）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：80A/3P；
输出支路：40A/3P*1，32A/3P*1，16A/2P*12，16A/1P*8。
	套
	1 
	

	14
	夹层设备间配电箱（JAP-2）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：32A/3P；
输出支路：25A/1P*4，16A/2P*2，16A/1P*3。
	套
	1 
	

	15
	强电间UPS配电箱（-1AU）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：125A/3P；
输出支路：32A/3P*6，含浪涌保护。
	套
	1 
	

	16
	弱电间配电箱（RDAP）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：32A/3P；
输出支路：25A/1P*4，16A/2P*2，16A/1P*3。
	套
	3 
	

	17
	屋顶空调配电箱（WDAP）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
进线：双路160A/3P-ATS；
输出支路：125A/3P*2，40A/3P*2，含浪涌保护。
	套
	1 
	

	18
	模块化UPS主机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.容量：模块功率≥50KVA，主机框≥600KVA，可在线热插拔。
2.UPS类型:在线双变换式或者delta变换式，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出
3.在线双变换模式下，UPS系统效率≥96%
4.交流直供模式下，UPS系统效率≥99%
5.风扇故障时应提示告警，并且模块的风扇有冗错设计。
6.输入电压范围vac: 380V （±20%）VAC
7.额定频率（Hz）:50Hz（±20%）
8.输入频率范围（Hz）:40Hz-60Hz 输入功率因数满载:>0.99
9.输入电流失真:THDi:<5%（线性载满载)， THDi < 5%（非线性满载）
10.额定输出电压：380V AC/400V AC
	套
	2 
	

	19
	功率模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
≥50KVA功率模块，在线双变换式，整机效率≥96%。
	套
	8 
	

	20
	铅酸蓄电池
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
12V200AH阀控式免维护铅酸蓄电池，设计寿命大于10年
	套
	160 
	

	21
	电池架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
装载40节200AH铅酸蓄电池
	套
	4 
	

	22
	电池空开箱
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1*800A/3P直流断路器，4*400A直流熔断器 (包含配套件如箱体、铜排等)
	套
	2 
	

	23
	电池内部连接线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.电池内部连接线，不少于88米；
2.规格：ZC-BVR 240mm^2；
3.阻燃电缆，国标优质电缆。
	套
	1 
	

	24
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-1X240，国标优质电缆，不少于552米。
	套
	1 
	

	25
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-1X185，国标优质电缆，不少于108米。
	套
	1 
	

	26
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-4x150+1x95，国标优质电缆，不少于50米。
	套
	1 
	

	27
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-4x50+1x25，国标优质电缆，不少于530米。
	套
	1 
	

	28
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-4x240+1x120，国标优质电缆，不少于30米。
	套
	1 
	

	29
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-4x70+1x35，国标优质电缆，不少于500米。
	套
	1 
	

	30
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-4X25+1x16，国标优质电缆，不少于36米。
	套
	1 
	

	31
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-5x6，国标优质电缆，不少于44米。
	套
	1 
	

	32
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
WDZA-YJY-5X10，国标优质电缆，不少于178米。
	套
	1 
	

	33
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：WDZA-YJY-5X6，国标优质电缆，不少于124米。
	套
	1 
	

	34
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：WDZA-YJY-1x150，国标优质电缆，不少于324米。
	套
	1 
	

	35
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：WDZA-YJY-3X10，国标优质电缆，不少于360米。
	套
	1 
	

	36
	电力电缆
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：WDZA-YJY-1X6，国标优质电缆，不少于420米。
	套
	1 
	

	37
	25mm2 编织铜带
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：25mm2 编织铜带，不少于140米。
	套
	1 
	

	38
	25X4mm紫铜带
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：25X4mm紫铜带，不少于65米。
	套
	1 
	

	39
	-40x4热镀锌扁钢
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：-40x4热镀锌扁钢，不少于110米。
	套
	1 
	

	40
	带保护接点UPS暗装插座
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：带保护接点UPS暗装插座
	套
	36 
	

	41
	带保护接点暗装插座
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：带保护接点暗装插座
	套
	128 
	

	42
	三联开关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：三联开关
	套
	5 
	

	43
	双联开关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：双联开关
	套
	11 
	

	44
	嵌入式射灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：9W，光束角：50°，色温4000K/开孔尺寸75mm
	套
	162 
	

	45
	嵌入式射灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：24W，光束角：50°，色温4000K/开孔尺寸75mm
	套
	4 
	

	46
	嵌入式射灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：25W，光束角：24°，色温4000K/开孔尺寸100mm/80 lm/w
	套
	90 
	

	47
	嵌入式灯盘
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：36W，光束角：110°，色温4000K/规格300mm*600mm
	套
	12 
	

	48
	明装筒灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：24W，光束角：100°，色温4000K/Ø142mm*45mm
	套
	3 
	

	49
	嵌入式方形射灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：18，光束角：24°，色温4000K/开孔尺寸150mm*75mm/9W*2
	套
	21 
	

	50
	50mm硅胶灯带
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：24W，光束角：110°，色温4000K/12w*2/50mm宽，不少于130米。
	套
	1 
	

	51
	无缝拼接线型灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：18-36W，光束角：110°，色温4000K/100mm宽/无缝拼接，不少于80米。
	套
	1 
	

	52
	线型灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：30-56W，光束角：110°，色温4000K/1600mm长*100mm宽
	套
	6 
	

	53
	线型灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：28-57W，光束角：110°，色温4000K/1800mm长*100mm宽
	套
	6 
	

	54
	线型灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：32-64W，光束角：110°，色温4000K/2000mm长*100mm宽
	套
	13 
	

	55
	嵌入式线型灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：36-72W，光束角：110°，色温4000K/100mm宽/嵌入式安装，不少于100米。
	套
	1 
	

	56
	LED灯膜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：32W，光束角：110°，色温4000K/1W灯珠*4/每片/每组8片/灯膜光源
	套
	300 
	

	57
	LED吸顶灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：24W，光束角：110°，色温5700K/直径350mm
	套
	11 
	

	58
	LED灯带
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：12W，光束角：110°，色温4000K/12w/m，不少于450米。
	套
	1 
	

	59
	低压驱动
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、功率：≥300W
	套
	45 
	

	60
	筒灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、16W,LED光源
	套
	40 
	

	61
	筒灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、10W,LED光源
	套
	28 
	

	62
	双管LED灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、2x16W,LED光源
	套
	26 
	

	63
	自带蓄电池双管LED灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、2x16W,LED光源
	套
	13 
	

	64
	自带蓄电池单管LED灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、16W,LED光源
	套
	16 
	

	65
	自带蓄电池单管防爆灯
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、16W,LED光源
	套
	24 
	

	66
	200x100金属桥架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、槽式金属镀锌200x100桥架，不少于40米。
	套
	1 
	

	67
	200x100地面线槽
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、镀锌金属线槽，不少于60米，线槽规格：宽*高为200*100,厚度为2.0mm，加强型盖板，厚度为3.0mm。
	套
	1 
	

	68
	600宽走线架
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、600mm宽铝合金走线架，不少于62米。
	套
	1 
	

	69
	配管及配线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、配电产品安装所需的配管配线等材料。
	项
	1 
	

	（二）
	智能控制

	1
	智能控制系统软件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、可实现对空调、灯光、窗帘等设备的控制、数据的分析和展示功能
2、一键控制
通过多控开关，与智能面板联动，切换各种情景模式，结合互联网与一键控制，实现更多权限功能；
3、情景模式自定义
支持更改情景模式内容，每个情景模式中开灯数、温度设定、空气质量要求等都可设定；
4、远程控制
支持通过电脑、iPad安装软件，远程控制每个房间的灯光、窗帘、空调等设备，与智能面板上的控制内容相同，并支持在软件上执行情景模式。
	套
	1 
	

	2
	二合一传感器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、人体红外感应和光照度二合一传感器，感应距离半径3-5米
	套
	20 
	

	3
	开关控制模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、8回路超大功率电力磁保持继电器,抗浪涌电流达500A/2ms，额定电流50A，大幅降额使用20A，稳定可靠。
2、机械式应急旁路开关，故障情况下也可以手动开关灯。
3、信息自恢复功能，可直接更换设备而无需重新调试，方便维护。
4、导轨安装。
	套
	5 
	

	4
	可调光开关控制模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、4路输出可以给需要 0~10V的驱动器提供调光信号，控制和调节灯光;
2、可以与触摸面板配合实现人为控制;
3、可以与红外传感器配合，实现自动控制;内置绝缘胶片和防止漏电保护。
	套
	2 
	

	5
	场景控制面板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、7寸高可靠稳定TFT触摸显示屏，最多可以设置100个按键。
2、可编程组态显示界面，可随意定制显示图片、按钮 、文字、功能、翻页。
3、可设置按键功能为触发场景，调亮/  暗回路，广播场景，广播回路，窗帘，空调等，使能/禁止定时器、感应器等。
4、分辨率：≥1024*600dpi。
5、提供底盒，86盒安装。
	套
	5 
	

	6
	场景控制面板
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：1、≥4.0寸TFT触摸显示屏，支持设置≥100个按键；
2、单-开，单-关，单-开/关，组合开，组合关，组合开/关，点动；
3、可设置按键功能为触发场景，调亮/  暗回路，广播场景，广播回路，窗帘，使能/禁止定时器、感应器等；
4、显示文字可在线修改，最多可设置200页；
5、标准86盒安装。
	套
	14 
	

	7
	窗帘电机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、控制窗帘开合，带RS-485接口
	套
	8 
	

	8
	系统电源
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、给系统提供稳定可靠的工作电源，输出电压：DC24V,电流：1.5A；
2、导轨安装，每十个设备共用一个电源。
	套
	3 
	

	9
	数据网关
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、系统通过TCP接口与电脑、手机等双向数据交换,对所有灯光回路进行编程控制；
2、内置定时管理器，可编程每天触发24个定时事件。定时时刻到，可触发一个回路、多个回路、所有回路开关或调光。或定时启动、关闭感应器；
3、可以设置全年以周为时间间隔循环运行，或设置月或季度以周为时间间隔循环运行，实现不同季节自动切换不同的时间表；
4、导轨安装。
	套
	3 
	

	10
	多联机网关模块
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、可接入不少于室外多联主机8路空调，集控。
	套
	1 
	

	11
	网关箱体
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、每个箱体可配装≥1个数据网关模块或≥1个多联机网关模块。
2、端子排连接网关侧，预装和网关RS485配套的插头及其接线。预置的≥8路RS485的端子插头数量。
3、箱内采用的双层端子排，接线数量可满足8路RS485模块所需
4、每个箱内带有220VAC的五孔插座≥1个，空开≥2只、保险1只。
5、箱体内的电源≥2个，规格均为（交流输入:100-240V，最大电流1.5A，频率50-60Hz；直流输出:12.0V 最大电流4.2A）
6、箱体尺寸根据现场实际定制。
	套
	4 
	

	12
	86底盒
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、标准86底盒
	套
	19 
	

	13
	六类非屏蔽网线
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线，UTP CAT6，标准0.57线径，305米/箱
	箱
	4 
	

	14
	六类非屏蔽水晶头
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、符合TIA/EIA-568-C.2标准；
2、符合UL94V-0的高强度PC材料；
3、针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金；
4、三插式针脚并配有固定线芯架；
5、插拔≥750次后，依然保证性能稳定；
6、100个/盒。
	盒
	1 
	

	15
	485-光纤转换器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、不低于1路RS-485接口与光纤接口转换器，单模光纤接口，1对2台，含光纤适配器
	套
	2 
	

	16
	12芯室内单模光纤
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、12芯室内单模光纤，不少于350米。
	套
	1 
	

	17
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、φ20镀锌钢管；管壁厚度≥1.5mm，不少于150米。
	套
	1 
	

	18
	JDG管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、φ25镀锌钢管；管壁厚度≥1.5mm，不少于400米。
	套
	1 
	

	19
	8口网络接入交换机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、8口千兆以太网交换机，8个千兆电口，网管型。
	套
	1 
	

	20
	其他辅料线材
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、系统安装所需相关线缆、配件等辅材。
	项
	1 
	

	（三）
	暖通工程
	
	
	
	

	1
	风冷房间级空调（含室内，外机）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、制冷量：≥30KW，风量≥9000m³/h
2、自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能
3、加热量≥6KW，加湿能力≥5KG/H
	套
	2 
	

	2
	风冷房间级空调（含室内，外机）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、制冷量：≥80KW，风量≥23000m³/h
2、自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能
3、加热量≥9KW，加湿能力≥8KG/H
	套
	2 
	

	3
	风冷房间级空调（含室内，外机）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、制冷量：≥40KW，风量≥11000m³/h
2、自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能
3、加热量≥9KW，加湿能力≥8KG/H
	套
	2 
	

	4
	恒湿机
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、加湿量：≥20kg/h 除湿量：≥150L/24h
	套
	1 
	

	5
	管材组件
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、空调安装所需相关冷媒管路、制冷剂、给排水管路及管道保温、线缆等。
	项
	1 
	

	（四）
	给排水工程
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵1
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：Q=30m³/h, H=10m, N=0.75kW
	套
	2 
	

	2
	潜水挂污泵1
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：Q=15m³/h,H10m:N=1.1kW
	套
	4 
	

	3
	潜水排污泵3
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：Q=10m³/h,H=10m, N=0.75kW
	套
	10 
	

	4
	污水提升设备
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：Q=10m³/h,H=20m,N=2.05kW
	套
	1 
	

	5
	DN50两用地漏
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN50
	套
	7 
	

	6
	DN100UPVC排水管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN100 UPVC，不少于45米。
	套
	1 
	

	7
	DN100UPVC清扫口
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN100 UPVC
	套
	3 
	

	8
	S5级PPR给水管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN32，不少于28米。
	套
	1 
	

	9
	S5级PPR给水管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN25，不少于14米。
	套
	1 
	

	10
	S5级PPR给水管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN20，不少于9米。
	套
	1 
	

	11
	S5级PPR给水管
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN15，不少于31米。
	套
	1 
	

	12
	DN15不锈钢角阀
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：DN15。
	套
	7 
	

	13
	洒水喷头隐藏型
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：洒水喷头隐藏型，流量系数115/80。
	套
	207 
	

	14
	湿式报警阀组
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：ZSFZ150,PN=1.0MPa。
	套
	3 
	

	十二、定制化操作台席、桌椅及用品用具服务清单

	（一）
	台席、桌椅

	1
	操作台（显示器升降式）
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸规格：直排4席位，一席双屏，单席宽度约1400mm，深度约1000mm，桌面高度约为750mm。
2、采用高质量的钣金材料，除工作台面之外的主体结构和墙体面板全部采用1.2mm-1.4mm的冷轧钢板，并配合流线型、模块化、圆角防撞设计，坚固耐用，操作台盖板/门板均采用无铰链高精度搭扣式连接，安全美观。
3、台面采用实木颗粒板基材和防火板，通过E1级（符合甲醛排放≤0.124mg/m³）环保测试，高压耐磨环保板材，桌面整体安全负荷不小于300kg。
4、每席位满足安装2个显示器升降器，支持水平安装不小于2面24英寸16:9显示器的支架。
5、每个席位内部能放置不小于4台KVM设备，可采用托盘固定。能安装综合布线配线架不少于4U高度。
6、具有专业的线缆管理系统，能将强弱电有效的分类管理，每个调度操作台内部至少具有3层水平线槽及2层垂直线槽。
	套
	16 
	

	2
	操作台
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸规格：直排单席，一席双屏，单席宽度约1200mm，深度约980mm，桌面高度为750mm。
2、采用高质量的钣金材料，除工作台面之外的主体结构和墙体面板全部采用1.2mm-1.4mm的冷轧钢板，并配合流线型、模块化、圆角防撞设计，坚固耐用，操作台盖板/门板均采用无铰链高精度搭扣式连接，安全美观。
3、台面采用实木颗粒板基材和防火板，通过E1级（符合甲醛排放≤0.124mg/m³）环保测试，高压耐磨环保板材，桌面整体安全负荷不小于300kg。4、每席位配置支持水平安装不少于2面24英寸16:9显示器的支臂。显示器经过显示器支臂悬挂在控制台背板上，背墙采用钢制结构,单层布局。
4、每个席位内部能放置不小于4台KVM设备，可采用托盘固定。能安装综合布线配线架不少于4U高度。
5、具有专业的线缆管理系统，能将强弱电有效的分类管理，每个调度操作台内部至少具有3层水平线槽及2层垂直线槽。
	套
	2 
	

	3
	显示器升降器
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、升降器尺寸控制在长650*宽160*厚3mm左右，内开孔，适用显示器24寸；
2、升降器采用双重电路保护系统，有防高压冲击，防电源波纹干扰，下降到底时自动切断液晶屏电源等对显示器及其它系统的安全保护；采用光感定位技术，精准耐用。
	套
	32 
	

	4
	显示器支臂
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、显示器支臂支持不小于24英寸液晶显示器。无需通过任何螺丝等固定装置，采用高精压铸的轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，以保证经久耐用。显示器可以达到横向、纵向、深度等各种位置要求及上仰、下俯、旋转等视角要求。
	套
	2 
	

	5
	人体工程学椅1
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、椅座可升降调整、椅背可倾斜调整、带头枕且可调节、带扶手且可调节；
2、4级背部倾仰锁定机构，座椅深度调节， 体重自动回馈机构；
3、座椅前缘弧形减压处理，椅背网布，椅座真皮饰面包裹；
4、座面可根据需要前后调节，双手自然下垂处有调节杆操作简便；
5、黑色塑胶边框及底座，2段式高强度塑胶耐磨椅轮。
	套
	16 
	

	6
	人体工程学椅2
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、按照人体工程学原理设计制造，具有优秀的安全性、舒适性、耐用性、美观性，适合会议类办公场景使用；
2、座椅整体采用高级皮质饰面或网布材料；
3、高背无头枕，椅座椅背采用原生高回弹定型棉，舒适透气；
4、重力感自动调节后仰力度，椅座可升降调节；
5、固定扶手、椅背贴合脊柱，释放脊柱压力。
	套
	2 
	

	7
	定制会议桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、定制弧形会议桌，15人桌，长约14515mm，桌面深度不小于800mm，桌面高度750mm，桌面边缘带倾斜弧度。
	套
	1 
	

	8
	定制会议桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、弧形会议桌，7人桌，长约5510mm，桌面深度不小于800mm，桌面高度750mm，桌面边缘带倾斜弧度。
	套
	2 
	

	9
	定制会议桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、弧形会议桌，9人桌，长约8515mm，桌面深度不小于800mm，桌面高度750mm，桌面边缘带倾斜弧度。
	套
	1 
	

	10
	领导决策室定制会议桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1.长方形，尺寸约为7500mm*3400mm，桌面高度750mm
2.面材：选用进口天然木皮,厚度≥0.6MM；
3.基材：采用环保E1级中密度纤维板; 
4.油漆：采用环保型油漆，五底三面油漆工艺.
	套
	22 
	

	11
	小会议室会议桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、长方形，尺寸约为3150mm*1350mm，桌面高度750mm
面材：采用E1级优质三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等。
2、基材：采用环保E1级中密度纤维板。
	套
	12 
	

	12
	指挥大厅会议条桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、12人桌，长度约为12000mm，桌面深度不小于700mm，桌面高度750mm
2、面材：选用进口天然木皮,厚度≥0.6MM；
3、基材：采用环保E1级中密度纤维板; 
4、油漆：采用环保型油漆，五底三面油漆工艺.
	套
	3 
	

	13
	会议椅1
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、椅座可升降调整、椅背可倾斜调整、带头枕且可调节、带扶手且可调节；
2、4级背部倾仰锁定机构，座椅深度调节， 体重自动回馈机构；
3、座椅前缘弧形减压处理，椅背网布，椅座真皮饰面包裹；
4、座面可根据需要前后调节，双手自然下垂处有调节杆操作简便；
5、椅背备有柔和地支撑头部的固定头枕。黑色塑胶边框及底座，2段式高强度塑胶耐磨椅轮。
	套
	58 
	

	14
	会议椅2
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、按照人体工程学原理设计制造，具有优秀的安全性、舒适性、耐用性、美观性，适合会议类办公场景使用。
2、座椅整体采用高级皮质饰面或网布材料。
3、高背无头枕，椅座椅背采用原生高回弹定型棉，舒适透气。
4、重力感自动调节后仰力度，椅座可升降调节。
5、固定扶手、椅背贴合脊柱，释放脊柱压力。
	套
	80 
	

	15
	办公桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1800*1600*750；
2、面材：选用进口天然木皮,厚度≥0.6MM；
3、基材：采用环保E1级中密度纤维板; 
4、油漆：采用环保型油漆，五底三面油漆工艺.
	套
	3 
	

	16
	办公桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1600*700*750；
2、面材：采用E1级优质三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等。
3、基材：采用环保E1级中密度纤维板;
	套
	12 
	

	17
	办公椅
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、PVC水性皮,质地柔软
2、KTG前置式倾仰底盘,四档位置锁定
3、PA椅轮,转动轻快灵活
4、抛光铝合金五星脚
5、E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;
6、气杆、升降平稳,无漏声、噪声;
7、高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉;
	套
	3 
	

	18
	办公椅
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、PU静音椅轮,转动轻快灵活;
2、抛光铝合金五星脚;
3、背座同步倾仰底盘,四档锁定功能,座垫可前后滑动;
4、PU面扶手,可进行升降、扶手面前后、旋转及扶手间距宽度调节;
5、尼龙+玻纤背框,腰托可调节;
6、优质网布面料,不含致癌芳香胺染料。
	套
	12 
	

	19
	驻点人员室办公桌
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1200*600*750；
2、面材：采用E1级优质三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等。
基材：采用环保E1级中密度纤维板;
	套
	10 
	

	20
	驻点人员室办公椅
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、PU静音椅轮,转动轻快灵活;
2、抛光铝合金五星脚;
3、背座同步倾仰底盘,四档锁定功能,座垫可前后滑动;
4、PU面扶手,可进行升降、扶手面前后、旋转及扶手间距宽度调节;
5、尼龙+玻纤背框,腰托可调节;
6、优质网布面料,不含致癌芳香胺染料。
	套
	10 
	

	21
	资料柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1200宽*420深*1800高
2、面材：采用E1级优质三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等。
3、基材：采用环保E1级中密度纤维板;
	套
	20 
	

	22
	接待沙发-三人位
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1960宽*810深*820高
2、饰面:荔枝纹真皮,头层牛皮。
3、海棉：高密度高回弹裁切海绵。
4、脚架：沙发铝合金脚。
5、实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准
	套
	12 
	

	23
	短茶几
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为700宽*700长*420高
2、基材：选用防火板,E1级环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;优质PVC封边条;
3、采用优质铝合金,表面经静电粉末喷涂;漆膜厚度局部膜厚不应小于40μmm，平均膜厚值60-120μmm。
	套
	6 
	

	24
	单人床
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为1500宽*2000长*450高；
2、采用不小于18厘E1级环保板，符合国家对人体的安全标准，优质塑料PVC机械封边，五金配件，质优耐用。
	套
	1 
	

	25
	床头柜
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、尺寸：约为500宽*500长*430高；
2、采用不小于18厘E1级环保板，符合国家对人体的安全标准，优质塑料PVC机械封边，五金配件，质优耐用，推拉顺畅。
	套
	4 
	

	26
	高低床
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
1、木质，尺寸约为宽1200*长2000*高2000；
2、采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽；
3、符合GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准
	套
	3 
	

	（二）
	用品用具

	1
	用品用具
	供应商需按投资的方式，提供本系统的三年服务，所提供的服务产品应满足如下服务内容及要求：
需提供满足日常使用的配套用品用具服务(如步进式开水器、直饮水机、咖啡机、冰箱、消毒柜、微波炉、净水器等）。
	套
	1 
	


第六章  综合评分表
	综合评分法

	

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	50

	商务部分
	40

	价格部分
	10

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分（F1、
满分为100分）
	两型环境加分
	0
	

	
	技术参数响应情况
	20分
	技术参数响应程度：完全满足招标文件技术指标要求的，计20分。
1.技术指标中每出现负偏离一项扣1分，扣完为止。
2.招标文件技术参数中要求提供测试报告、证书、截图等要求的，投标人须如实提供，未能提供相应证明材料或证明材料不合格、不完整，视同负偏离处理。

	
	实施方案
	15分
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，方案应包括但不限于：项目重难点分析、项目组织、项目实施计划、项目实施内容、项目风险管理、项目质量管理、项目沟通管理、安全文明施工措施、应急预案等内容，以上基本项缺任意一项（没有单独列章节进行说明的）扣2分；方案包含以上基本项的计10分，再继续按以下标准进行分档计分：
①项目实施方案完全符合实际情况、项目组织能力强、实施周期短、应急预案能力强的计5分； 
②项目实施方案较符合实际情况、项目组织能力较强、实施周期较短、应急预案能力较强的计3分； 
③项目实施方案基本符合实际情况、项目组织能力一般、实施周期长、应急预案能力一般的计1分。

	
	技术方案
	15分
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的技术服务方案，方案应包括但不限于：现状分析、需求理解、总体架构设计、技术路线、子系统功能介绍等内容，以上基本项缺任意一项（没有单独列章节进行说明的）扣2分；方案包含以上基本项的计10分，再继续按以下标准进行分档计分：
①技术服务方案完全符合实际情况、总体架构逻辑性强、技术线路先进、子系统功能介绍详细的计5分；
②技术服务方案较符合实际情况、总体架构逻辑性较强、技术线路较先进、系统功能介绍较详细的计3分；
③技术服务方案基本符合实际情况、总体架构逻辑性一般、技术线路落后、子系统功能介绍一般的计1分。

	
	质量保证
	50分
	1.为确保本项目使用的显示屏产品性能和质量符合国家及行业相关标准，投标人所投的“显示屏”产品供应商应通过节能产品认证、4K超高清认证、色彩品质认证和光生物安全与低蓝光认证证书，全部满足计16分，满足一个计4分，未提供不计分。（须提供有效证书复印件并加盖投标人公章）

	
	
	
	2.为保障分布式系统稳定性及可扩展性，优化不同场景下分布式系统组网的多样性和适应性选择，投标人所投的“分布式系统”产品供应商应具备符合本项目的相关功能：①支持无服务器、无交换机组成系统，支持分布式节点手拉手连接，可实现一根光纤或网线级联不少于50台设备，可串联接入交换系统；②支持网线或光纤环形连接，首尾两端可以接入交换机形成环形链路。满足一项得8分，最高计16分，未提供不得分（为保障项目功能的完整性，相关功能保留测试权力，须提供检测报告，并加盖投标人公章）

	
	
	
	3.为保证系统安全性，提升我区信息安全研发和事件分析通报能力，投标人所投网络安全中的“等保安全能力”产品供应商应具备CNNVD技术支撑单位一级、CNVD支撑单位、工信部移动互联网APP产品安全漏洞库技术支撑单位，每具备一个计6分，最高计18分，未提供不计分（须提供证书复印件并加盖投标人公章）

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)：
所投节能产品或环境标志产品的价格
———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)：
所投两型产品的价格
———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数项目总价格
注：整包中某一品目为两型产品政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。

	商务部分（F2、
满分为100分）
	两型产品加分
	0
	

	
	投标人综合实力
	15分
	为持续推进我区网络数据安全的合规建设，建立健全的数据安全标准体系、确保数据安全在服务期间运维评估能力的全面提升，投标人应具备数据安全服务能力评定资格证书（数据安全评估），满足二级计15分，一级计7分，未提供不计分。（需提供证书扫描件和数据安全产业公共服务平台查询链接及截图，并加盖投标人公章）

	
	
	15分
	本项目建设系统复杂、涉及各类对接接口、集成度要求高、建设信息海量，为考察投标人对重大突发网络安全事件的应对能力和网络安全保障能力，投标人应具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书，乙级或以上的计15分，未提供不计分。（需提供证书扫描件并加盖投标人公章）

	
	项目实施能力
	35分
	1、投标人为本项目配备1名项目经理，项目经理需具有以下证书：
1）信息系统项目管理师（高级）
2）系统架构设计师（高级）
3）注册信息安全专业人员
以上每项证书计10分，最高计30分；
2、投标人为本项目提供除项目经理以外的团队人员中具有信息化或计算机或通信类资质认证证书等，每提供一个证书计1分，最多计5分。
注：①须提供证书复印件并加盖投标人公章；②所有服务团队人员必须是投标人员工（投标人提供截止到开标日前六个月内连续三个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章），未提供不计分。

	
	售后服务方案
	25分
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务团队配置、故障响应时间、售后维护响应计划及内容、售后服务流程规范、售后服务质量保证、日常巡检维护方案、培训方案等内容，以上基本项缺任意一项（没有单独列章节进行说明的）扣4分；方案包含以上基本项的计20分，再继续按以下标准进行分档计分：
①售后服务方案完全符合实际情况、售后服务体系完善、故障响应时间短、售后维护响应计划及内容详细、日常巡检维护方案全面的计5分；
②售后服务方案较符合实际情况、售后服务体系较完善、故障响应时间较短、售后维护响应计划及内容较详细、日常巡检维护方案较全面的计3分；
③售后服务方案基本符合实际情况、售后服务体系一般、故障响应时间长、售后维护响应计划及内容一般、日常巡检维护方案一般的计1分。

	
	类似业绩
	10分
	投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的，每提供一个计 2 分，此项最高计 10 分，（需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不计分）

	
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)：
所投两型产品的价格
———————————×商务权值×100×本项目加分比例=应加分数项目总价格
注：整包中某一品目为两型产品政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。

	价格部分（F3）
	投标报价
	100分
	1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策）：
如整包投标，整包所有品目均为中小企业产品才进行报价进行折扣计算。
满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)：
所投节能产品或环境标志产品的价格
———————————×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)：
所投两型产品的价格
———————————×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数项目总价格
注：整包中某一品目为两型产品政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An=1)

	推荐的中标候选人数量
	综合得分前3名。

	推荐中标候选人方式
	以综合得分排名高低顺序，得分最高的为中标人。

	说明
	1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


第七章  投标文件格式与要求
目  录

一、资格证明文件封面
二、资格证明文件
三、授权委托书
四、法定代表人身份证明
五、投标人基本情况
六、投标人资格承诺函
七、联合体协议
八、商务文件封面
九、投标函
十、开标一览表(总价)
十一、分项价格表
十二、商务响应与偏离表
十三、符合性审查表
十四、中小企业声明函
十五、残疾人福利性单位声明函
十六、监狱企业证明材料
十七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十八、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
十九、技术文件封面
二十、技术服务方案
二十一、技术服务响应或偏离表
二十二、投标服务符合招标文件规定的证明文件
二十三、投标人需提供的其他资料
二十四、其他材料
说明: 1、投标文件应严格按照格式要求编写，无内容的项应填写标题并注明“无内容”，不得缺项、漏项或对规定格式擅作更改。 2、本章未提供格式的，由投标人自行编写。 扫描件必须内容清晰，能够准确辨认。 注:本投标文件格式仅限无联合招标事项时适用，有联合招标事项的应在上述基础上相应增设格式要求，并修改补充对应表格。 
一、资格证明文件封面
﻿ 
  
政府采购

投  标  文  件

（资格证明文件）
 
采购项目名称：   
政府采购编号：   
委托代理编号：   
 
 
 
 
 
投标人：   （单位签章）

日期：   

二、资格证明文件
投标人具备投标资格的证明文件
投标人应按本招标文件“第一章  投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	投标人为营利法人的，应提交营业执照扫描件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（见投标人资格承诺格式文件）。

	3
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见投标人资格承诺格式文件）。

	4
	法律、行政法规规定的其他条件。
	提供投标人特定资格条件证明资料。具体要求见【招标文件前附表】

	5
	信用记录查询
	“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网查询结果，提供网页截图。

	6
	项目免收投标保证金承诺书
	见项目免收投标保证金承诺书格式文件

	结论
	


三、授权委托书
附件1
授权委托书
本人                             （姓名、职务）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现授权                                     （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交________________________ （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                                              。 

代理人无转委托权。 
本授权书于               年           月           日签字生效，特此声明。 
  
	委托代理人身份证扫描件


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                          联系电话：                            
委托代理人（电子签字）：                          联系电话：                            
               年            月            日 
四、法定代表人身份证明
附件1-1
法定代表人身份证明
投标人名称：                    
统一社会信用代码：                   
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：                   性别：             年龄：             
职务：                系                 （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证扫描件


  
  
   
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                      
               年            月            日 
五、投标人基本情况
附件2
投标人基本情况
1.名称及概况： 
（1） 投标人名称：                          
地址：                          
传真/电话号码：          邮政编码：          
（2） 成立或注册日期：                   
（3） 统一社会信用代码：                  
（4） 实收资本：                  
（5） 近期资产负债表（到             年        月        日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                          
（6） 法定代表人姓名：                          
2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度
	总额

	
	

	
	

	
	


4.近年该服务主要服务客户的名称地址（可另附页）： 
（1）                    （用户名称和地址）                   （服务项目名称） 
（2）                    （用户名称和地址）                   （服务项目名称） 
5.近年类似项目业绩（可另附页）： 
采      购      人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
服 务 期 限：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
6.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证扫描件） 
7.其他情况：组织机构、技术力量、服务商体系认证情况等 
8.提供营业执照副本及其年检合格（自然人为投标人时，提供自然人身份证明）等证明材料的扫描件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                                
               年            月            日 
六、投标人资格承诺函
附件3-1
投标人资格承诺函
致                  (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“湖南信用网”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司企业规模为：大型[image: image1.png]


 中型[image: image2.png]


 小型[image: image3.png]


 微型[image: image4.png]


。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（电子签字）：                             
               年           月            日 

附件3-2
项目免收投标保证金承诺书
致                  (采购人、采购代理机构)：
根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购【2022】310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
在响应文件中提供虚假材料的；
与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
法律法规或者采购文件规定的其他情形。
    特此承诺！
投标人名称（单位电子签章）：                              
                               年           月            日 
七、联合体协议
致                                                   （采购代理机构）： 

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_________________________（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议： 

一、联合体基本信息：                                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名） 

二、                     （某成员单位名称）为                     （联合体名称）牵头人。 

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。 

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_______________________ 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：________________________________________。 

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。 

  

牵头人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（电子签字）：________________________________________ 

  

成员名称（单位电子签章）： 

法定代表人（电子签字）：________________________________________ 
               年            月            日 

八、商务文件封面
﻿ 
  
政府采购

投  标  文  件

（商务文件）
 
采购项目名称：   
政府采购编号：   
委托代理编号：   
 
 
 
 
 
  投标人：   （单位签章）

  日期：   

九、投标函
投标函

致：                            （采购代理机构）：  
根据贵方为                             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：                         ，委托代理编号：                         ），签字代表                 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人                               （投标人名称、地址）提交下述文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。 
1、投标资格证明文件；
2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；
3、技术服务文件：服务说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标服务符合招标文件规定的证明文件。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起        个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、投标人资格声明 （见附件）。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                          邮编：                      
电话：                          传真：                      
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                         
日期：              年          月        日 
备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止（后同）。
十、开标一览表(总价)
﻿ 
开标一览表
政府采购编号：      
委托代理编号:    
包号：                                           金额单位：元
	序号 
	项目名称
	    

	1
	合同包号
	   

	2
	服务名称
	   
	服务期限
	   

	3
	总报价人民币(已包含价格优惠)
	大写：   。
小写：   元。

	4
	投标保证金：
金额：   元
交纳形式：   支票   汇票   本票   金融机构、担保机构出具的保函   其他

	5
	备注：   


备注：
1、上表中第3项即投标总报价金额与投标折扣率(费率）,为二选一的选项（分包）,由采购代理机构、投标人根据各包的特点及需求选用。
2、在投标总报价金额选项中，各包实际采购金额不得高于各包采购预算和上限值（如有）；投标人在投标总价外另有价格优惠的，应当直接在投标总价中给出。
3、在折扣率(费率）选项中,各包按折扣率（费率）报价，折扣率(费率）不得高于上限值（如有）；在交付时按投标人报出的折扣率(费率）计算实际应支付的金额（据实结算），采购人实际支付的金额＝采购标的标价金额（或该服务收费标准）×中标折扣率（费率）。
4、请按照第三章“投标须知”第16条的要求报价。
5、招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。
        投标人名称（单位电子签章）：    
        法定代表人（电子签字）：    
        日期：    
十一、分项价格表
分项价格表

政府采购编号：                                    委托代理编号：                               
包号：                                                      金额单位：元  
	  序号 
	服务
名称 
	品目
代码 
	计量单位 
	具体要求说明 
	单价 
	数量 
	合计 
	中小企业
	政策功能编码 
	备注 

	  
	
	  
	年
	
	
	3
	
	
	  
	  

	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	
	
	  
	  

	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	
	
	  
	  

	  
	包合计
	
	  
	  
	  
	  
	
	
	  
	  

	 报价合计（元）
	
	大写：

	
	
	小写：


说明：品目代码是指服务《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与招标文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。中小企业是指承接服务商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。 
  
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                    
               年           月            日 
十二、商务响应与偏离表
商务响应与偏离表
政府采购编号：                                    委托代理编号：                               
包号：                                                    金额单位：元  
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。  
  


注：投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。     
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                  
             年          月           日 
十三、符合性审查表
符合性审查表
政府采购编号：                                    委托代理编号：                               
包号：                                                      金额单位：元  
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件有效性审查
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。

	2
	投标文件有效性审查
	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。

	3
	投标文件有效性审查
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。

	4
	投标文件完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	5
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）

	6
	投标文件对招标文件的响应程度审查
	投标有效期：满足招标文件规定

	
	......
	

	结论
	


十四、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；服务商为 （企业名称） ，从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为               万元
，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；服务商为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为            万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                  
             年          月           日 
十五、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                  
             年          月           日 
十六、监狱企业证明材料
监狱企业证明材料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。
十七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
十八、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
十九、技术文件封面
﻿ 
  
 
 
 
 
政府采购

投  标  文  件

（技术文件）
 
采购项目名称：   
政府采购编号：   
委托代理编号：   
 
 
 
 投标人：   （单位签章）

 日期：   

二十、技术服务方案
技术服务方案

政府采购编号：                             委托代理编号：
包号：                                     包名称：
根据项目需求，由投标单位自行编制技术服务方案。
投标人名称（单位电子签章）： 
法定代表人（电子签字）：                                
             年         月         日
二十一、技术服务响应或偏离表
技术规格、参数响应或偏离表

政府采购编号：                       委托代理编号：
包号：                               包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。  
  


注：投标人如果对招标文件技术规格、参数响应的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。 

投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（电子签字）：                

     年    月    日
二十二、投标服务符合招标文件规定的证明文件
投标服务符合招标文件规定的证明文件
备注：提供招标文件“技术服务要求”和“综合评分表”规定（包括投标服务符合性证明材料）的证明材料
二十三、投标人需提供的其他资料
投标人需提供的其他资料
�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






